Emisiunea de QTC numarul 2580 din data de 1 iulie 2026
Apel general pentru emisiunea de QTC, Apel general pentru emisiunea de QTC de  YO3DIU care opereaza pentru YO3KAA
Apel general pentru emisiunea de QTC, Apel general pentru emisiunea de QTC de YO3DIU care opereaza pentru YO3KAA
Astazi vreau sa va prezint QTC-ul numarul 2580 din data de 1 iulie 2026
Buna ziua, va salut pe toti cei care aveti rabdare sa ma ascultati, eu sper ca informatiile date de mine in acest QTC sa va fie de folos, sau macar sa fie interesante si sa le ascultati ca sa reveniti la aceasta ora si in aceasta frecventa si miercurea viitoare.

Din partea FRR

Salut Marian te rog să anunți că la final o să trec in log legătura cu YR700SM pentru toți cei prezenți ,mulțumesc după masă faină


Concursuri Romanesti

Regulament
Campionatul Internațional în Unde Ultrascurte “YODX VHF-UHF-SHF”
Citeste din pdf

	VHF FT8 Activity Contest
Reguli
ȘTIRI din 2024:
· QSO-urile FT4 sunt acceptate pe 2m și 70cm.
· Limita inferioară de putere a fost modificată pentru 70 cm. Va fi de 75 W.
· Punctaj: Un (1) punct per indicativ unic lucrat (indiferent de mod)
Scop:
Activitatea VHF-UHF FT8 este un concurs „DESCHIS”, pentru promovarea activității FT8 și FT4 pe benzile de frecvențe de 2 m, 70 cm și 23 cm.
O activitate crescută va oferi posibilitatea de a lucra cu noi DXCC sau pătrate, de asemenea, poate utiliza propagarea de scurtă durată sau chiar detecta deschideri mari care altfel ar putea trece neobservate.
Cine poate participa?
Fiecare radioamator cu licență valabilă, care acceptă prezentul set de reguli.
Zilele concursului :
din ianuarie până în decembrie 2026
· În fiecare primă miercuri a fiecărei luni pentru banda de 2 m (FT8:144,174 MHz; FT4:144,170 MHz)
· În fiecare a doua miercuri a fiecărei luni pentru banda de 70 cm (FT8: 432,174 MHz; FT4 432,170 MHz)
· În fiecare a treia  miercuri a fiecărei luni pentru banda de 23 cm (în funcție de fiecare mod)
	Rundă
	144 MHz
	432 MHz
	1296 MHz

	Runda 1
	7 ianuarie
	14 ian.
	21 ian.

	Runda 2
	4 februarie
	11 februarie
	18 februarie

	Runda 3
	4 martie
	11 martie
	18 martie

	Runda 4
	1 aprilie
	8 aprilie
	15 aprilie

	Runda 5
	6 mai
	13 mai
	20 mai

	Runda 6
	3 iunie
	10 iunie
	17 iunie

	Runda 7
	1 iulie
	8 iulie
	15 iulie

	Runda 8
	5 august
	12 august
	19 august

	Runda 9
	2 septembrie
	9 septembrie
	16 septembrie

	Runda 10
	7 octombrie
	14 octombrie
	21 octombrie

	Runda 11
	4 noiembrie
	11 noiembrie
	18 noiembrie

	Runda 12
	2 decembrie
	9 decembrie
	16 decembrie


Perioada rundă:
17:00 - 21:00 UTC
Moduri:
2m: FT8 144,174 MHz FT4: 144,170 MHz
70 cm FT8 432,174 MHz FT4: 432,170 MHz
23 cm: FT8 sau orice alt mod digital
Categorii :
 
Putere redusă: LP    2m < 100 wați în orice moment
70 cm < 75 wați în orice moment
23 cm <10 wați în orice moment
   CP = Putere mare
Schimb:
Indicativul de apel și localizatorul grilei principale (4 caractere, de exemplu, KN15).
Multiplicatori:
Multiplicatorul este numărul de locatori diferiți ai grilei principale lucrați pe rundă.
Punctaj:
Un (1) punct per indicativ unic lucrat. Înmulțiți totalul punctelor cu numărul total de locatori de grilă (GL) lucrați. Toate QSO-urile validate prin verificarea încrucișată a jurnalelor primite (indicativ, locator de grilă) vor fi punctate. De asemenea, QSO-ul cu o stație care nu a trimis jurnalul va fi punctat, dacă acea stație apare cel puțin într-un alt jurnal primit, iar în simpla majoritate a jurnalelor primite, stația în cauză apare cu același locator de grilă. Dacă un indicativ apare doar într-un singur jurnal, acesta este un „unic” și va fi validat. În acest caz, se pot solicita dovezi suplimentare. (ALL.TXT, istoric decodare)
Vă rugăm să ne ajutați să validăm cât mai multe QSO-uri, răspândind vestea despre această activitate!
Premii
Certificatele vor fi acordate stației cu cel mai mare punctaj din fiecare categorie/bandă și din fiecare țară.
Jurnale:
Se acceptă doar jurnale electronice în fișiere în format ADIF, separat pentru fiecare bandă.
Numele fișierului de jurnal ar trebui să fie de genul: callsign.adi
Jurnalele trebuie încărcate în maximum 5 (cinci) zile de la sfârșitul fiecărei runde. Jurnalele primite mai târziu de 5 (cinci) zile nu vor fi incluse în rezultate, dar pot fi folosite ca jurnale de verificare. Lista jurnalelor primite va fi publicată pe pagina Jurnale primite .
Rezultatele rundelor și agregatul :
Tabelul cu rezultatele pentru fiecare rundă, precum și cele mai bune rezultate agregate din cele opt runde , vor fi postate pe pagina web a concursului ( www.VHFdx.ro ).
Rezultate finale:
Rezultatele finale vor fi afișate la sfârșitul concursului, după data de 20 decembrie, pentru următoarele categorii:
– 144 MHz LP Single – General și prin DXCC,
– 144 MHz HP Single – General și prin DXCC
– 144 MHz Multi General și prin DXCC
– 432 MHz LP Single – General și prin DXCC
– 432 MHz HP Single – General și prin DXCC
– 432 MHz Multi General și prin DXCC
-LP single la 1296 MHz – General și de DXCC
-1296 Mhz HP Single – General și de DXCC
Observații:
Folosește modul standard FT8. Nu folosește modul VHF Contest!
Utilizarea mai multor semnale simultane (modul vulpe sau similar) este interzisă.
Nu există penalizări pentru QSO-urile duplicate, pur și simplu nu vor fi luate în considerare.
Utilizarea clusterelor DX este permisă în fiecare categorie; cu toate acestea, auto-reperarea este interzisă.
De asemenea, este permisă utilizarea chat-ului ON4KST, doar pentru skeds.
Exemple inacceptabile pentru comunicări pe canalele de chat:
– „Am nevoie doar de ultimele înștiințări...”;
– „ai -19db”;
– „Te copiez. Te rog continuă”;
Suntem încrezători că respectați Codul de conduită DX.
Orice sugestii sunt binevenite: ft8@ft8activity.eu .
Asociația QSO BANAT, YO2KQT





Concursuri Internationale

TA VHF/UHF Contest
1200Z, Jul 4 to 1200Z, Jul 5
 	Geographic Focus:	Turkey
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	CW, SSB, FM
 	Bands:	6, 2, 432
 	Classes:	Single Op All Band All Mode
Single Op All Band FM
Single Op Single Band All Mode
Single Op Single Band FM
Multi-Op
 	Exchange:	RS(T) + Serial No. + 6-character grid square
 	Work stations:	Once per band
 	QSO Points:	6m: 1 point/km
2m: 2 points/km
432: 3 points/km
 	Multipliers:	CW: 3x
SSB: 2x
FM: 1x
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points
 	Submit logs by:	July 19, 2026
 	E-mail logs to:	(none)
 	Upload log at:	http://home.kayhan.name.tr:8080/
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://trac.org.tr/tr/ta-vhf-uhf-contest-2025

 	 	 
ARAM 50 MHz Contest
1200Z-2400Z, Jul 4
 	Geographic Focus:	Europe
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	CW, Phone
 	Bands:	6m Only
 	Classes:	Fixed
Portable
 	Exchange:	RS(T) + Serial number + 6-character grid square
 	QSO Points:	1 point per km between stations
 	Multipliers:	Each 4-character grid square
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	2359Z August 15, 2026
 	E-mail logs to:	concurso[at]aram[dot]pt
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://www.aram.pt/?pagina=eventos&subpg=concurso50MHz&lang=en

 	 	 
Marconi Memorial HF Contest
1400Z, Jul 4 to 1400Z, Jul 5
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	CW
 	Bands:	160, 80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	Single Op All Band (QRP/Low/High)
Single Op Single Band (High)
Multi-Op
 	Max power:	HP: >100 watts
LP: 100 watts
QRP: 5 watts
 	Exchange:	RST + Serial No.
 	QSO Points:	1 point per QSO
 	Multipliers:	Each CQWW country once per band
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	1400Z July 19, 2026
 	E-mail logs to:	(none)
 	Upload log at:	http://www.arifano.it/uplog.php
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	http://www.arifano.it/contest_marconi.html

 	 	 
CQ Worldwide VHF SSB/CW Contest
1400Z, Jul 4 to 1400Z, Jul 5
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	CW, SSB, FM
 	Bands:	6, 2m
 	Classes:	Single Op All Band (High/Low/QRP)
Single Op Single Band (High/Low/QRP)
Hilltopper: Single Op Low Power Portable (6hrs)
Rover
Multi-Op
 	Exchange:	4-character grid square
 	Work stations:	Once per band
 	QSO Points:	1 point per 6m QSO
2 points per 2m QSO
 	Multipliers:	Each grid square once per band
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	2359Z July 10, 2026
 	E-mail logs to:	(none)
 	Upload log at:	https://cqww-vhf.com/logcheck/
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://www.cqww-vhf.com/

 	 	 
Original QRP Contest
1500Z, Jul 4 to 1500Z, Jul 5
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	CW, SSB
 	Bands:	80, 40, 20m
 	Classes:	Single Op (VLP/QRP/MP)(Handmade/Open)
 	Max operating hours:	15 hours
 	Max power:	VLP: 1W
QRP: 5W
MP: 20W
 	Exchange:	RST + Serial No. + "/" + Power category
 	QSO Points:	QSO with station who submits log: 4 points
QSO with station that does not submit log: 1 point
15% bonus for use of TR/TRX assembled from kit
30% bonus for use of unique handmade TR/TRX
 	Multipliers:	DXCC Countries: 2 mult points if station submits log, 1 mult point if no log
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mult points
 	Submit logs by:	July 31, 2026
 	E-mail logs to:	oqrpc[at]qrpcc[dot]de
 	Mail logs to:	Lutz Gutheil, DM6EE
Bergstrasse 17
D-38446 Wolfsburg
Germany
 	Find rules at:	http://www.qrpcc.de/contestrules/oqrpr.html


	
Rubrica DX


Chas, NK8O is active as 5H3DX from Tanzania until Thursday the 2nd of July. He operates using CW, FT4 and FT8 on the 40 to 6m bands. QSL via Logbook of the World or directly to NK8O.

Darek, TJ1GD is active from Mondoleh [MON-DOH-LAY] Island in Cameroon, AF-095, until Wednesday the 15th of July. See QRZ.com for QSL instructions.

Citeste si din buletin…………….DXWorld.net buletin nr 669







Diverse

Special callsign DQ40CNP is in use until the 11th of July to commemorate the 40th anniversary of the Chernobyl Nuclear Power Plant disaster. The station has been worked recently on the HF bands using FT8. QSL via DL1EAL. QSOs will be uploaded to Logbook of the World, eQSL, the DARC Community Logbook, QRZ.com  and Club Log.

Amateur radio operators across the USA, Canada and Mexico are activating a series of special callsigns to celebrate the 2026 FIFA World Cup. Stations are active until the 19th of July from each of the cities hosting the tournament. Look out for activity on all bands and modes. For more information visit wc2026ses.org


Seria Titanii din Cutie: Elecraft K2 – Kitul care a îngenuncheat Giganții (Episodul 3)
​În episoadele anterioare am călătorit în timp printre giganții apuși ai Americii și am redescoperit primele kituri verzi de la Heathkit, care au scos radioamatorii în natură cu doar doi wați în rucsac. Astăzi, la sugestia prietenilor din frecvență, facem un salt spre sfârșitul anilor '90 pentru a descoperi o legendă vie. Vorbim despre aparatul care a redefinit complet noțiunea de performanță și a demonstrat că un constructor priceput, înarmat doar cu un letcon și multă răbdare, poate construi o stație mai bună decât cele ieșite de pe benzile de montaj automatizate din Japonia. Vorbim despre Elecraft K2.
​Nașterea unei legende dintr-o frustrare
​Povestea începe în anul 1998, în California, unde doi radioamatori și ingineri geniali, Wayne Burdick (N6KR) și Eric Swartz (WA6HHQ), erau frustrați de o realitate a pieței: stațiile industriale deveniseră mari, grele, pline de ecrane colorate și meniuri complicate, dar receptoarele lor sufereau grav în prezența semnalelor puternice din concursuri (fenomenul de intermodulație și blocare).
​Cei doi au fondat o mică firmă numită Elecraft și au pariat totul pe o idee nebunească: să proiecteze un transceiver HF de top, acoperind benzile de la 160 la 10 metri, dar vândut exclusiv ca un kit de piese libere. Utilizatorul trebuia să lipească totul: de la sutele de diode, tranzistoare și circuite integrate, până la bobinarea manuală a zeci de toruri de ferită și transformatoare de bandă largă.
​Secretele Tehnice: Arhitectura din spatele performanței
​Ceea ce a uluit laboratoarele celebre de testare (cum este ARRL Lab) a fost simplitatea genială și execuția fără reproș a schemei electrice. În timp ce marii producători foloseau confuzia triplei sau cvadrulei conversii, inginerii de la Elecraft au mers pe o rețetă clasică, dar împinsă la perfecțiune:
​O singură conversie coborâtă: K2 utilizează o singură frecvență intermediară (FI) joasă, fixată la valoarea de 4,915 MHz. Alegerea acestei frecvențe nu a fost întâmplătoare; ea a permis proiectarea unui filtru ladder cu cristale de cuarț (7 cristale pentru CW și un filtru variabil pentru SSB) cu o pantă extrem de abruptă și pierderi minime.
​Mixerul de înaltă dinamică: Inima receptorului este un mixer echilibrat activ de tip diode-ring sau bazat pe cipul clasic SA612, însă optimizat la sânge la intrare cu un atenuator în trepte și filtre trece-bandă comutate prin relee, nu prin diode ieftine. Pentru acordul fin al filtrelor de intrare pe fiecare bandă, K2 folosește diode varicap de înaltă calitate, asigurând o selectivitate excelentă înainte ca semnalul să ajungă în mixer.
​Sinteza de frecvență stabilă: Pentru oscilatorul local, K2 folosește un sistem hibrid: un PLL (Phase-Locked Loop) combinat cu un circuit DDS (Direct Digital Synthesis), controlat de un microprocesor. Acest lucru oferă stabilitatea unui oscilator digital, dar păstrează zgomotul de fază la un nivel extrem de scăzut, mult sub ce ofereau stațiile industriale ale vremii.
​Consumul „la sfert” și modularitatea: La recepție, aparatul consumă un curent infim, de doar 150 - 200 mA (fără iluminarea ecranului), fiind ideal pentru operarea pe baterii. În plus, K2 a fost gândit ca un puzzle. Îl cumpărai în varianta de bază de 10 Wați, doar în CW (telegrafie). Ulterior, adăugai module interne care se mufau pe placa de bază: modulul de SSB (voce), modulul de 160m, un etaj final de 100 de wați cu tranzistoare solide, sau un tuner automat de antenă (ATU) integrat, bazat pe relee ultra-rapide.
​Testul timpului și spiritul de constructor
​Elecraft K2 a devenit rapid aparatul preferat al expedițiilor de top în insule izolate. Era ușor, robust și, cel mai important, dacă se defecta ceva în mijlocul junglei, îl puteai repara pe genunchi folosind componente standard, nu cipuri integrate  imposibil de găsit pe piața liberă.
​Deși astăzi tehnologia SDR cu eșantionare directă dictează trendul, K2-ul rămâne în istorie ca un „sfânt graal” al tehnologiei analogice. El a demonstrat că industria nu poate înlocui atenția la detalii a unui radioamator care își lipește și își calibrează singur filtrele pe masă. Pentru mulți, un K2 pornit în atelier este o diplomă de excelență în electronică, o stație care cântă în căști cu acea muzicalitate curată pe care doar circuitele bine gândite o pot oferi.


K2 de YO3IAZ.
Eu si K2
Sunt un “vechi” pasionat al constructiilor radio. Totul a inceput, pentru cine isi mai aminteste, cu celebrele kit-uri rusesti de radio cu tranzistoate cum ar fi “Iunosti” si “Electron M”.
Prin 2007 m-am simtit atras de un nume, Elecraft, despre care auzeam numai lucruri bune si impresii excelente. Am inceput prin a citi mai mult despre firma. Creata in 1998 de Eric, WA6HHQ, si Wayne, N6KR, ambii foarte cunoscuti radioamatorilor de peste ocean pentru creatiile lor in domeniul radio, firma a inceput sa comercializeze un kit transceiver complet, pentru benzile de la 80 la 10 m, cu putere redusa de 10-15 W, K2.
Curios din fire m-am abonat la lista de discutii a Elecraft si am constatat ca intrebarile de natura tehnica isi aveau un raspuns in maxim 24 de ore. Extraordinar support. Odata ce curiozitatea mi-a fost “stirnita” am continuat sa ma documentez si astfel am ajuns sa cunosc un model de afacere care a adus un success deosebit acestei firme.
Avind ca baza experienta in domeniu a celor doi fondatori, schema aleasa a fost, pentru receptor, superheterodina clasica cu o singura schimbare de frecventa, 4915 kHz. Transceiverul de baza, numai CW, a fost construit, intr-o prima faza, in aprox. 100 exemplare care au fost “impartite” unui grup “select” de radioamatori, pentru testare. Dupa citeva luni si multe observatii / modificari aduse, a inceput comercializarea kit-ului.
Dupa cam 3000 de exemplare vindute a aparut si primul update major de firmware dupa care au urmat alte si alte modificari, toate foarte bine documentate.
Deci, punctul 1 pentru Elecraft: testarea initiala si parerile utilizatorilor de test.
Punctul 2: Documentarea produsului. Acest kit are un manual de 196 de pagini ! Orice om cu un minim de 8 clase si o buna experienta in lipirea componentelor pe cablaj il poate realiza fara probleme. Singurele “instrumente” folosite in timpul constructiei sunt: un AVO-metru si softul free “Spectrogram” pentru alinierea filtrelor. Nu pot sa nu repet, manualul este genial.
Punctul 3: Suportul tehnic excellent din partea firmei, in special W3FPR, Don, doctorul de necontestat al K2-ului.
Punctul 4: Posibilitatea de a dezvolta ulterior, prin adaugarea diverselor module disponibile separat.
Dupa ce am concluzionat ca trebuie sa incerc, am comandat kit-ul de baza plus optiunea de SSB la pretul total de 750 USD, cam prin decembrie 2007. Dupa ceva timp, pe la mijlocul lui ianuarie 2008, am ridicat kit-ul de la posta romana dup ace am platit o taza de aprox. 150 USD (TVA-ul la factura). Cu coletul in brate am fugit nerabdator la atelier.
Constructia mi-a luat 6 weekend-uri complete, un total de aprox. 100 de ore de lucru.
A functionat din prima !!!
Dupa regalaje am iesit in banda. Totul normal, receptive excelenta si cei 15 W in antenna mi-au adus multe contacte.
O singura problema am avut: in benzile de 12 si 10 m. nu “scotea decit 2-3 W !
Am lansat o intrbare pe grup si , in mai putin de 3 ore, am primit raspuns, de la Don evident, cu solutia. Uitasem sa montez un condensator de compensare in lantul de FI / modulator. L-am montat si puterea a ajuns la normal, in jur de 10 w.
De-a lungul timpului am adaugat mai multe optiuni, KNB2 noise blanker, KIO2 interfata RS232, KAT2 exceptionalul antena tuner intern si KDSP2 DSP-ul intern pe care l-am vindut ulterior deoarece, in conditiile de portabil in care foloseam cel mai des K2-ul, nu-mi era necesar.
Folsesc si astazi, cu mare drag, acest transceiver, mai ales in deplasarile in portabil, inclusiv la Tuzla Field Day. L-am folosdit si in FT8 cu o interfata simpla construita de mine.
Fiind construit numai cu componente discrete, fara SMD-uri, depanarea este simpla. Eu nu am avut nevoie, in toti acesti ani, sa fac nici o reparatie !
Pentru cei indragostiti de QRP si de constructii radio, acesta este, dupa parerea mea, cel mai “frumos” kit. Si cel care mi-a oferit cele mai multe satisfactii in traffic.
Din pacate, odata cu evolutia uneori inexplicabila a preturilor, in prezent nu se mai justifica achizitionarea lui.


Salut Marian te rog să anunți că la final o să trec in log legătura cu YR700SM pentru toți cei prezenți ,mulțumesc după masă faină
