Emisiunea de QTC numarul 2576 din data de 3 iunie 2026
Apel general pentru emisiunea de QTC, Apel general pentru emisiunea de QTC de  YO3DIU care opereaza pentru YO3KAA
Apel general pentru emisiunea de QTC, Apel general pentru emisiunea de QTC de YO3DIU care opereaza pentru YO3KAA
Astazi vreau sa va prezint QTC-ul numarul 2576 din data de 3 iunie 2026
Buna ziua, va salut pe toti cei care aveti rabdare sa ma ascultati, eu sper ca informatiile date de mine in acest QTC sa va fie de folos, sau macar sa fie interesante si sa le ascultati ca sa reveniti la aceasta ora si in aceasta frecventa si miercurea viitoare.

Din partea FRR

Pecica, citeste din pdf-ul de reclama

Rezultatele Cupa Telecomunicatiilor de la CS Silver Fox Deva
Citeste din pdf

Concursuri Romanesti


Regulament 
CONCURS CARNAVALUL DE LA LIMBA  (NOAPTEA PRICOLICILOR)
Organizator: Primăria Ciugud, Asociația Limbenii (YO5KAL) și Asociația Județeană de
Radioamatorism Alba DX Radio;
Scop: Popularizarea CARNAVALULUI DE LA LIMBA (NOAPTEA PRICOLICILOR);
Desfășurare: luni, 01 IUNIE 2026, orele 15:00 - 16:00 UTC, o etapa de o oră;
Benzi și moduri de lucru: 3.5Mhz, SSB;
Pentru acest concurs puterea maximă de emisie 100W!
Categorii de participare:
Participanți: La acest eveniment pot participa toți radioamatorii români cu autorizație
valabilă la momentul desfăşurării:
A. Seniori
B. Juniori
C. Stații de club
D. Receptori
 JUNIORI = participanti cu varsta sub 18 ani la data concursului
Controale: 1 QSO = 2 pct. Stațiile din judetul Alba acordă pentru fiecare QSO câte 5 pct.
Receptorii primesc 2 puncte pe QSO, cu conditia receptionarii unui QSO complet.
Multiplicator: Fiecare județ + cel propriu + stația YO5KAL (AL).
Scor: suma punctelor x suma multiplicatorilor
Clasamente / Toți participanții primesc diplome in format electronic.. YO5KAL nu intră în
clasament.
Program de arbitraj: Dan YO9CWY
Termen / adresa: Logurile în format Cabrillo se vor trimite in 10 zile la adresa email:
yo5ddd@yahoo.com.




Activitatea FT8

ȘTIRI din 2024:
· QSO-urile FT4 sunt acceptate pe 2m și 70cm.
· Limita inferioară de putere a fost modificată pentru 70 cm. Va fi de 75 W.
· Punctaj: Un (1) punct per indicativ unic lucrat (indiferent de mod)
Scop:
Activitatea VHF-UHF FT8 este un concurs „DESCHIS”, pentru promovarea activității FT8 și FT4 pe benzile de frecvențe de 2 m, 70 cm și 23 cm.
O activitate crescută va oferi posibilitatea de a lucra cu noi DXCC sau pătrate, de asemenea, poate utiliza propagarea de scurtă durată sau chiar detecta deschideri mari care altfel ar putea trece neobservate.
Cine poate participa?
Fiecare radioamator cu licență valabilă, care acceptă prezentul set de reguli.
Zilele concursului :
din ianuarie până în decembrie 2026
· În fiecare primă miercuri a fiecărei luni pentru banda de 2 m (FT8:144,174 MHz; FT4:144,170 MHz)
· În fiecare a doua miercuri a fiecărei luni pentru banda de 70 cm (FT8: 432,174 MHz; FT4 432,170 MHz)
· În fiecare a treia  miercuri a fiecărei luni pentru banda de 23 cm (în funcție de fiecare mod)
	Rundă
	144 MHz
	432 MHz
	1296 MHz

	Runda 1
	7 ianuarie
	14 ian.
	21 ian.

	Runda 2
	4 februarie
	11 februarie
	18 februarie

	Runda 3
	4 martie
	11 martie
	18 martie

	Runda 4
	1 aprilie
	8 aprilie
	15 aprilie

	Runda 5
	6 mai
	13 mai
	20 mai

	Runda 6
	3 iunie
	10 iunie
	17 iunie

	Runda 7
	1 iulie
	8 iulie
	15 iulie

	Runda 8
	5 august
	12 august
	19 august

	Runda 9
	2 septembrie
	9 septembrie
	16 septembrie

	Runda 10
	7 octombrie
	14 octombrie
	21 octombrie

	Runda 11
	4 noiembrie
	11 noiembrie
	18 noiembrie

	Runda 12
	2 decembrie
	9 decembrie
	16 decembrie


Perioada rundă:
17:00 - 21:00 UTC
Moduri:
2m: FT8 144,174 MHz FT4: 144,170 MHz
70 cm FT8 432,174 MHz FT4: 432,170 MHz
23 cm: FT8 sau orice alt mod digital
Categorii :
 
Putere redusă: LP    2m < 100 wați în orice moment
70 cm < 75 wați în orice moment
23 cm <10 wați în orice moment
   CP = Putere mare
Schimb:
Indicativul de apel și localizatorul grilei principale (4 caractere, de exemplu, KN15).
Multiplicatori:
Multiplicatorul este numărul de locatori diferiți ai grilei principale lucrați pe rundă.
Punctaj:
Un (1) punct per indicativ unic lucrat. Înmulțiți totalul punctelor cu numărul total de locatori de grilă (GL) lucrați. Toate QSO-urile validate prin verificarea încrucișată a jurnalelor primite (indicativ, locator de grilă) vor fi punctate. De asemenea, QSO-ul cu o stație care nu a trimis jurnalul va fi punctat, dacă acea stație apare cel puțin într-un alt jurnal primit, iar în simpla majoritate a jurnalelor primite, stația în cauză apare cu același locator de grilă. Dacă un indicativ apare doar într-un singur jurnal, acesta este un „unic” și va fi validat. În acest caz, se pot solicita dovezi suplimentare. (ALL.TXT, istoric decodare)
Vă rugăm să ne ajutați să validăm cât mai multe QSO-uri, răspândind vestea despre această activitate!
Premii
Certificatele vor fi acordate stației cu cel mai mare punctaj din fiecare categorie/bandă și din fiecare țară.
Jurnale:
Se acceptă doar jurnale electronice în fișiere în format ADIF, separat pentru fiecare bandă.
Numele fișierului de jurnal ar trebui să fie de genul: callsign.adi
Jurnalele trebuie încărcate în maximum 5 (cinci) zile de la sfârșitul fiecărei runde. Jurnalele primite mai târziu de 5 (cinci) zile nu vor fi incluse în rezultate, dar pot fi folosite ca jurnale de verificare. Lista jurnalelor primite va fi publicată pe pagina Jurnale primite .
Rezultatele rundelor și agregatul :
Tabelul cu rezultatele pentru fiecare rundă, precum și cele mai bune rezultate agregate din cele opt runde , vor fi postate pe pagina web a concursului ( www.VHFdx.ro ).
Rezultate finale:
Rezultatele finale vor fi afișate la sfârșitul concursului, după data de 20 decembrie, pentru următoarele categorii:
– 144 MHz LP Single – General și prin DXCC,
– 144 MHz HP Single – General și prin DXCC
– 144 MHz Multi General și prin DXCC
– 432 MHz LP Single – General și prin DXCC
– 432 MHz HP Single – General și prin DXCC
– 432 MHz Multi General și prin DXCC
-LP single la 1296 MHz – General și de DXCC
-1296 Mhz HP Single – General și de DXCC
Observații:
Folosește modul standard FT8. Nu folosește modul VHF Contest!
Utilizarea mai multor semnale simultane (modul vulpe sau similar) este interzisă.
Nu există penalizări pentru QSO-urile duplicate, pur și simplu nu vor fi luate în considerare.
Utilizarea clusterelor DX este permisă în fiecare categorie; cu toate acestea, auto-reperarea este interzisă.
De asemenea, este permisă utilizarea chat-ului ON4KST, doar pentru skeds.
Exemple inacceptabile pentru comunicări pe canalele de chat:
– „Am nevoie doar de ultimele înștiințări...”;
– „ai -19db”;
– „Te copiez. Te rog continuă”;
Suntem încrezători că respectați Codul de conduită DX.
Orice sugestii sunt binevenite: ft8@ft8activity.eu .
Asociația QSO BANAT, YO2KQT




Concursuri Internationale


VK Shires Contest: 0000Z-2359Z, Jun 6
 	Geographic Focus:	Australia
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	CW, SSB
 	Bands:	160, 80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	VK Single Op (Rover/Fixed)
VK Single Op Foundation (Rover/Fixed)
VK Multi-Two (Rover/Fixed)
DX Single Op
 	Exchange:	VK: RS(T) + Shire
non-VK: RS(T) + CQ Zone
 	Work stations:	Once per band per mode per 4-hour timeslot
 	QSO Points:	1 point per QSO
 	Multipliers:	VK: Each VK shire once per band per mode
VK: Each CQ zone once per band per mode
non-VK: Each VK shire once per band per mode
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	June 20, 2026
 	E-mail logs to:	vkshires[at]wia[dot]org[dot]au
 	Upload log at:	https://www.vklogchecker.com/
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://www.wia.org.au/members/contests/wavks/

Tisza Cup CW Contest: 0000Z-1459Z, Jun 6
 	Status:	Active historically, but unconfirmed
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	CW, SSB
 	Bands:	160, 80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	Single Op All Band (CW/SSB/Mixed)(QRP/Low/High)
Single Op Single Band
Multi-Single (Low/High)
Multi-Multi
 	Max power:	HP: 1500 watts
LP: 100 watts
QRP: 5 watts
 	Exchange:	RST + CQ Zone No.
 	Work stations:	Once per band
 	QSO Points:	Tisza: 1 point per QSO with other Tisza station
non-Tisza: 10 points per QSO with Tisza station
All: 2 points per QSO with non-Tisza in same zone
All: 3 points per QSO with non-Tisza on same continent but different zone or with /AM or /MM station
All: 5 points per QSO with non-Tisza on different continent
 	Multipliers:	Each CQ zone once per band
Each Tisza country prefix once per band
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	2359Z June 11, 2026
 	E-mail logs to:	(none)
 	Upload log at:	https://www.tiszacup.eu/index.php/en/
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://www.tiszacup.eu/index.php/en/contest-rules

Wake-Up! QRP Sprint
0600Z-0629Z, Jun 6 and 0630Z-0659Z, Jun 6 and 0700Z-0729Z, Jun 6 and 0730Z-0800Z, Jun 6
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	CW
 	Bands:	40, 20m
 	Classes:	(none)
 	Max power:	5 watts
 	Exchange:	RST + Serial No. + suffix of previous QSO ("QRP" for 1st QSO)
 	Work stations:	Once per band per period
 	QSO Points:	1 point per km
 	Multipliers:	1 point per new station worked on each band
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total multiplier points
 	Submit logs by:	June 13, 2026
 	E-mail logs to:	ru-qrp-club[at]mail[dot]ru
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	http://qrp.ru/contest/wakeup/333-wakeup-eng

UKSMG Summer Contest
1300Z, Jun 6 to 1300Z, Jun 7                          uk six meter group
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	not specified
 	Bands:	6m Only
 	Classes:	Single Op (24/6)(Fixed/Portable)
Multi-Op (Fixed/Portable)
QRP
 	Exchange:	RST + Serial No. + 6-character grid square + (optional UKSMG member no.)
 	Score Calculation:	(see rules)
 	Submit logs by:	2359Z June 21, 2026
 	E-mail logs to:	(none)
 	Upload log at:	https://logs.uksmg.org/cgi-bin/vhfenter.pl?Contest=UKSMG%20Summer%20Contest
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://uksmg.org/summer-contest-rules.php

IARU Region 1 Field Day, CW: 1500Z, Jun 6 to 1459Z, Jun 7
 	Geographic Focus:	Europe
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	CW
 	Bands:	160, 80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	(see your national society rules)
 	Exchange:	RST + Serial No.
 	Submit logs by:	June 14, 2026
 	E-mail logs to:	(none)
 	Upload log at:	https://dxhf2.darc.de/~fdcwlog/upload.cgi?form=referat&lang=en
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://www.darc.de/der-club/referate/conteste/iaru-region-1-fieldday/en/


 	 	 
RSGB National Field Day
1500Z, Jun 6 to 1500Z, Jun 7
 	Status:	Active historically, but unconfirmed
 	Geographic Focus:	United Kingdom
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	CW
 	Bands:	160, 80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	Fixed
Unassisted Portable (QRP/Low)
QRP Get on the Air, Renewable Energy, Unassisted Portable
Assisted Portable
 	Max power:	LP: 100 watts
QRP: 5 watts
 	Exchange:	RST + Serial No.
 	QSO Points:	(see rules)
 	Multipliers:	DXCC entities once per band
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	June 12, 2026
 	Upload log at:	http://www.rsgbcc.org/cgi-bin/hfenter.pl
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://www.rsgbcc.org/hf/rules/2026/rnfd.shtml





	
Rubrica DX


Didier, F6BCW is active as FO/F6BCW from Tikehau [TEE-KEH-HOW] Atoll, OC-066, in French Polynesia until the 20th of July. He operates using CW and SSB on the 80 to 6m bands. QSL to FO/F6BCW via Logbook of the World and OQRS.

Phill, FK1TS is active as C21TS from Nauru [NAA-OO-ROO], OC-031, until July. He operates using mainly FT8 as well as some SSB. QSL via Logbook of the World or OQRS. QSOs are live streamed on Club Log.


Citeste si din buletin…………….DXWorld.net buletin nr  665


Diverse
The Blind Veterans UK Amateur Radio Society will be active from the new Blind Veterans UK Rustington Centre in West Sussex, from the 1st to the 6th of June 2026 using the MX0SBV callsign. Listen for activity on the HF bands using CW and SSB. The team will also be available on the 6m, 4m, 2m and 70cm bands. For more information, visit QRZ.com

Special callsign PA40AC will be active from the historic minesweeper Abraham Crijnssen [KRANE-SIN] during Museum Ships Weekend on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. Look for activity on the HF bands using CW, FT8 and SSB. For more information, including details of awards that are available for working the station, visit QRZ.com

Odiseea Sunetelor: Istoria Secretă a Alfabetului Fonetic Internațional
De YO4TAL
Astăzi, când transmitem un indicativ în concursuri sau salvăm o legătură în condiții dificile de DX, folosirea cuvintelor precum Alfa, Bravo, Charlie sau Delta ni se pare un automatism absolut. Însă acest alfabet modern nu a apărut peste noapte. El este rezultatul a zeci de ani de studii acustice, dispute internaționale și teste de laborator, fiind adoptat deopotrivă de aviație, marină, armate și, bineînțeles, de radioamatori.
Să privim în profunzime evoluția acestui instrument vital, o călătorie fascinantă în istoria telecomunicațiilor.
1. Epoca de Pionierat: Primul Război Mondial și Anii '20 (Epoca Haosului)
În primii ani ai radiofoniei (anii 1910-1920), nu exista un standard. Fiecare țară, fiecare companie aeriană sau serviciu militar își inventa propriul alfabet.
Primul standard britanic (1914): Creat de Marina Regală în Primul Război Mondial, folosea cuvinte ca Apples, Butter, Charlie, Duff.
Primul standard internațional (1927): În cadrul Convenției Radiotelegrafice Internaționale de la Washington din 1927, s-a încercat pentru prima dată unificarea pentru serviciul civil. S-a născut un alfabet cu puternică influență geografică: Amsterdam, Baltimore, Casablanca, Denmark, Edison... până la Zürich.
Problema tehnică: Deși funcționa pe hârtie, în zgomotul de fond al primelor emițătoare AM, multe dintre aceste nume de orașe aveau lungimi diferite și se confundau ușor în eter.
2. Al Doilea Război Mondial: Alfabetul „Able Baker” (Standardul JAN)
​În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, necesitatea coordonării masive dintre trupele americane și cele britanice a dus la crearea alfabetului Joint Army/Navy (JAN) în 1941.
​Veteranii de pretutindeni își amintesc cu siguranță această versiune legendară: Able, Baker, Charlie, Dog, Easy, Fox, George... (și celebrul Roger pentru litera R, despre care am vorbit data trecută).
​De ce a fost înlocuit? Deși era excelent pentru vorbitorii nativi de limba engleză, s-a dovedit a fi un dezastru în misiunile internaționale de după război. Piloții francezi, italieni sau sud-americani nu puteau pronunța corect cuvinte ca Thouseand (pentru T) sau Sugar (pentru S). Era nevoie de un alfabet cu adevărat global.
​3. Studiul Științific ICAO (1948-1951): Nașterea standardului modern
​În 1947, ICAO (Organizația Internațională a Aviației Civile) a realizat că siguranța zborurilor depinde de un limbaj radio universal. Au cerut ajutorul unui laborator specializat: Linguistics Project de la Universitatea Ohio.
​Criteriile științifice au fost drastice:
​Fiecare cuvânt trebuia să fie un cuvânt live, existent în engleză, franceză și spaniolă.
​Trebuia să aibă o ortografie similară în cele trei limbi pentru a fi ușor de citit.
​Cel mai important: Trebuia să aibă o acustică unică, astfel încât, dacă paraziții atmosferici ștergeau jumătate din cuvânt, cealaltă jumătate să nu poată fi confundată cu altă literă.
​Prima încercare (1951): ICAO introduce un alfabet nou, care semăna mult cu cel de azi, dar care conținea câteva cuvinte ce au creat confuzie: pentru C se folosea Coca, pentru M - Metro, pentru N - Nectar, iar pentru Q - Quebec.
​4. Intervenția NATO și Stabilizarea Definitivă (1956)
​Alfabetul din 1951 nu a mulțumit pe toată lumea. Armatele din alianța NATO și asociațiile internaționale au observat că literele C (Coca) și K (Kilo), sau M (Metro) și N (Nectar) încă se mai confundau în condiții de bruiaj sever.
​S-au făcut teste acustice suplimentare în care au fost implicați vorbitori din peste 30 de naționalități diferite.
​Decizia istorică (1 martie 1956): ICAO și NATO aprobă varianta finală modificată, cea pe care o folosim și astăzi. Au fost schimbate doar câteva cuvinte problematice din versiunea precedentă:
​Coca a devenit Charlie
​Metro a devenit Mike
​Nectar a devenit November
​ITU (Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor) a adoptat oficial acest alfabet exact în aceeași formă, introducându-l în Regulamentul Radiocomunicațiilor, devenind astfel lege și pentru toți radioamatorii din lume prin intermediul IARU.
​Un detaliu de finețe pentru veterani (Secretul cifrelor):
​Un detaliu extrem de rafinat și care îi va încânta pe cunoscători, este felul în care ICAO/ITU au reglementat pronunția cifrelor pentru a tăia zgomotul de bandă:
​Cifra 3 se pronunță fonetic TREE (pentru că „Three” cu „th” se pierdea în fâșâit).
​Cifra 4 se pronunță FOW-ER (cu două silabe, pentru a nu fi confundată cu cuvântul englezesc „for”).
​Cifra 9 se pronunță NINER (pentru a nu fi confundată cu cuvântul german „Nein”, care înseamnă Nu).
​Concluzie pentru emisiune:
​Alfabetul fonetic internațional nu este o invenție militară impusă de dragul disciplinei, ci este o operă de artă a acusticii moderne. În spatele fiecărui Alfa, Bravo, Charlie stau mii de ore de teste efectuate în laboratoare de sunet, sub bruiaj artificial, pentru a se asigura că atunci când viața unui pilot sau reușita unui QSO la marginea zgomotului depind de o singură literă, acea literă va trece dincolo de obstacole.

