Emisiunea de QTC numarul 2581 din data de 8 iulie 2026
Apel general pentru emisiunea de QTC, Apel general pentru emisiunea de QTC de  YO3DIU care opereaza pentru YO3KAA
Apel general pentru emisiunea de QTC, Apel general pentru emisiunea de QTC de YO3DIU care opereaza pentru YO3KAA
Astazi vreau sa va prezint QTC-ul numarul 2581 din data de 8 iulie 2026
Buna ziua, va salut pe toti cei care aveti rabdare sa ma ascultati, eu sper ca informatiile date de mine in acest QTC sa va fie de folos, sau macar sa fie interesante si sa le ascultati ca sa reveniti la aceasta ora si in aceasta frecventa si miercurea viitoare.

Din partea FRR

Campionatul Mondial de Radiogoniometrie (Radio Orientare) pentru Tineret 2026
Citeste din docx

Cupa României în Unde Ultrascurte - ediţia 2026
CLASAMENT ETAPA a III-a
Citeste din pdf

Analiza loguri cu greseli
Citeste din pdf



Diploma YR0HQ - 2026
Acum Diploma se va acorda gratuit in format electronic radioamatorilor care au efectuat legături cu stația YR0HQ, în timpul Campionatului Mondial IARU  în intervalul 12.00 UTC - 11.59 UTC in fiecare an.
In 2026 intre 11-12 iulie!
În funcție de numărul legăturilor realizate diploma va avea următoarele clase:
Clasa extra - 12 QSO
Clasa a II - a - 9 QSO
Clasa a III - a - 6 QSO
Clasa novice - 3 QSO
Diploma se poate descarca de la hamlog.online. Un e-QSL se poate descarca de la hamlog.online daca sunteti inregistrati.


Concursuri Romanesti


REGULAMENTUL de desfasurare al concursului anual "CUPA TRANSMISIONISTULUI"
Data/ore: Sâmbata 6 Iulie 2024
Etapa I = 08.00-09.00 CFR
Etapa II =09.00-10.00 CFR
Benzi/Mod de lucru:
Etapa I-80m, CW = 3510 - 3560 KHz; SSB = 3675 - 3775 KHz;
EtapaII- 40m, CW = 7005-7040KHz; SSB = 7050-7200KHz;
Categorii de participanti:
A. Statii operate de cadre militare active, in rezerva, inclusiv cluburi militare si veterani de razboi din arma
TRANSMISIUNI;
B. Celelalte statii (mai putin cele de la categoria A);
 R. Receptori.
Controale:
 - Statiile categ A: RS(T) + 001 + TRS ; (TRS este abrevierea de la “TRANSMISIONIST”);
- Statiile categ B: RS(T) + 001 + judet/BU (pentru YO3); * Numarul serial se continua in etapa a II-a.
Punctaj:
 Un QSO SSB= 2 puncte;
 Un QSO CW = 4 puncte.
Receptorii: acelasi punctaj pentru o receptie completa (o statie nu poate apare in log de mai mult de 5 ori/etapa)
Multiplicator etapa: Fiecare judet lucrat (inclusiv cel propriu) + fiecare statie TRS.
 * In fiecare etapa, cu o statie se poate lucra o data in CW si o data in SSB, dar multiplicatorul conteaza o singura
data. Scor pe etapa: (suma punctelor din legaturi) x (multiplicatorul pe etapa).
Scor final: Suma scorurilor din cele doua etape.
Clasamente: Clasamente separate pentru fiecare categorie.
Primii 3 clasati la fiecare categorie vor primi diplome.
 Cupa TRANSMISIONISTULUI se atribuie statiei care a realizat cel mai mare scor indiferent categoria de participare.
 Termen pentru log: 7 zile de la terminarea concursului, la adresa: yo6knw@gmail.com




ȘTIRI din 2024:
· QSO-urile FT4 sunt acceptate pe 2m și 70cm.
· Limita inferioară de putere a fost modificată pentru 70 cm. Va fi de 75 W.
· Punctaj: Un (1) punct per indicativ unic lucrat (indiferent de mod)
Scop:
Activitatea VHF-UHF FT8 este un concurs „DESCHIS”, pentru promovarea activității FT8 și FT4 pe benzile de frecvențe de 2 m, 70 cm și 23 cm.
O activitate crescută va oferi posibilitatea de a lucra cu noi DXCC sau pătrate, de asemenea, poate utiliza propagarea de scurtă durată sau chiar detecta deschideri mari care altfel ar putea trece neobservate.
Cine poate participa?
Fiecare radioamator cu licență valabilă, care acceptă prezentul set de reguli.
Zilele concursului :
din ianuarie până în decembrie 2026
· În fiecare primă miercuri a fiecărei luni pentru banda de 2 m (FT8:144,174 MHz; FT4:144,170 MHz)
· În fiecare a doua miercuri a fiecărei luni pentru banda de 70 cm (FT8: 432,174 MHz; FT4 432,170 MHz)
· În fiecare a treia  miercuri a fiecărei luni pentru banda de 23 cm (în funcție de fiecare mod)
	Rundă
	144 MHz
	432 MHz
	1296 MHz

	Runda 1
	7 ianuarie
	14 ian.
	21 ian.

	Runda 2
	4 februarie
	11 februarie
	18 februarie

	Runda 3
	4 martie
	11 martie
	18 martie

	Runda 4
	1 aprilie
	8 aprilie
	15 aprilie

	Runda 5
	6 mai
	13 mai
	20 mai

	Runda 6
	3 iunie
	10 iunie
	17 iunie

	Runda 7
	1 iulie
	8 iulie
	15 iulie

	Runda 8
	5 august
	12 august
	19 august

	Runda 9
	2 septembrie
	9 septembrie
	16 septembrie

	Runda 10
	7 octombrie
	14 octombrie
	21 octombrie

	Runda 11
	4 noiembrie
	11 noiembrie
	18 noiembrie

	Runda 12
	2 decembrie
	9 decembrie
	16 decembrie


Perioada rundă:
17:00 - 21:00 UTC
Moduri:
2m: FT8 144,174 MHz FT4: 144,170 MHz
70 cm FT8 432,174 MHz FT4: 432,170 MHz
23 cm: FT8 sau orice alt mod digital
Categorii :
 
Putere redusă: LP    2m < 100 wați în orice moment
70 cm < 75 wați în orice moment
23 cm <10 wați în orice moment
   CP = Putere mare
Schimb:
Indicativul de apel și localizatorul grilei principale (4 caractere, de exemplu, KN15).
Multiplicatori:
Multiplicatorul este numărul de locatori diferiți ai grilei principale lucrați pe rundă.
Punctaj:
Un (1) punct per indicativ unic lucrat. Înmulțiți totalul punctelor cu numărul total de locatori de grilă (GL) lucrați. Toate QSO-urile validate prin verificarea încrucișată a jurnalelor primite (indicativ, locator de grilă) vor fi punctate. De asemenea, QSO-ul cu o stație care nu a trimis jurnalul va fi punctat, dacă acea stație apare cel puțin într-un alt jurnal primit, iar în simpla majoritate a jurnalelor primite, stația în cauză apare cu același locator de grilă. Dacă un indicativ apare doar într-un singur jurnal, acesta este un „unic” și va fi validat. În acest caz, se pot solicita dovezi suplimentare. (ALL.TXT, istoric decodare)
Vă rugăm să ne ajutați să validăm cât mai multe QSO-uri, răspândind vestea despre această activitate!
Premii
Certificatele vor fi acordate stației cu cel mai mare punctaj din fiecare categorie/bandă și din fiecare țară.
Jurnale:
Se acceptă doar jurnale electronice în fișiere în format ADIF, separat pentru fiecare bandă.
Numele fișierului de jurnal ar trebui să fie de genul: callsign.adi
Jurnalele trebuie încărcate în maximum 5 (cinci) zile de la sfârșitul fiecărei runde. Jurnalele primite mai târziu de 5 (cinci) zile nu vor fi incluse în rezultate, dar pot fi folosite ca jurnale de verificare. Lista jurnalelor primite va fi publicată pe pagina Jurnale primite .
Rezultatele rundelor și agregatul :
Tabelul cu rezultatele pentru fiecare rundă, precum și cele mai bune rezultate agregate din cele opt runde , vor fi postate pe pagina web a concursului ( www.VHFdx.ro ).
Rezultate finale:
Rezultatele finale vor fi afișate la sfârșitul concursului, după data de 20 decembrie, pentru următoarele categorii:
– 144 MHz LP Single – General și prin DXCC,
– 144 MHz HP Single – General și prin DXCC
– 144 MHz Multi General și prin DXCC
– 432 MHz LP Single – General și prin DXCC
– 432 MHz HP Single – General și prin DXCC
– 432 MHz Multi General și prin DXCC
-LP single la 1296 MHz – General și de DXCC
-1296 Mhz HP Single – General și de DXCC
Observații:
Folosește modul standard FT8. Nu folosește modul VHF Contest!
Utilizarea mai multor semnale simultane (modul vulpe sau similar) este interzisă.
Nu există penalizări pentru QSO-urile duplicate, pur și simplu nu vor fi luate în considerare.
Utilizarea clusterelor DX este permisă în fiecare categorie; cu toate acestea, auto-reperarea este interzisă.
De asemenea, este permisă utilizarea chat-ului ON4KST, doar pentru skeds.
Exemple inacceptabile pentru comunicări pe canalele de chat:
– „Am nevoie doar de ultimele înștiințări...”;
– „ai -19db”;
– „Te copiez. Te rog continuă”;
Suntem încrezători că respectați Codul de conduită DX.
Orice sugestii sunt binevenite: ft8@ft8activity.eu .
Asociația QSO BANAT, YO2KQT




Concursuri Internationale

IARU HF World Championship
1200Z, sambata 11 iulie to 1200Z, duminica 12 iulie
 	Status:	Active historically, but unconfirmed
 	Mode:	CW, Phone
 	Bands:	160, 80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	Single Op (CW/Phone/Mixed) (QRP/Low/High)
Single Op Unlimited (CW/Phone/Mixed) (QRP/Low/High)
Single Op Overlay: Youth
Multi-Single
Multi-Two Low
IARU Member Society HQ
 	Max power:	HP: 1500 watts
LP: 100 watts
QRP: 5 watts
 	Exchange:	IARU HQ: RS(T) + IARU Society
Non-HQ: RS(T) + ITU Zone No.
 	Work stations:	Once per band per mode
 	QSO Points:	1 point per QSO with same zone or with HQ stations
3 points per QSO with different zone on same continent
5 points per QSO with different zone on different continent
 	Multipliers:	Each ITU zone once per band
Each IARU HQ and each IARU official once per band
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	1200Z July 19, 2026
 	E-mail logs to:	(none)
 	Upload log at:	http://contest-log-submission.arrl.org/
 	Mail logs to:	ARRL Contest Logs
IARU HF World Championship
Box 310905
Newington, CT 06111
USA
 	Find rules at:	http://www.arrl.org/iaru-hf-world-championship



	
Rubrica DX

Franco, IZ5IUY is active as IL7/IZ5IUY from San Domino Island, EU-050, until the 9th of July. He is operating using SSB on the 40 to 6m bands, as well as on the 2m and 70cm bands. QSL via Franco’s home call is preferred.
Pierre, VK3KTB is active as VY0ERC from the Eureka Amateur Radio Club station on Ellesmere Island, NA-008, until Wednesday the 22nd of July. He operates CW, FT8 and SSB on various bands. QSL via Logbook of the World and OQRS.


Citeste si din buletin…………….DXWorld.net buletin nr 







Diverse

Amateur radio operators across the USA, Canada and Mexico are activating a series of special callsigns to celebrate the 2026 FIFA World Cup. Stations are active until the 19th of July from each of the cities hosting the tournament. Look out for activity on all bands and modes. For more information visit wc2026ses.org



Members of Swissair Radio Amateur Club, HB9VC are active as HB200LF until the 31st of July. The special callsign is in operation to commemorate the 200th anniversary of the birth of Louis [LOO-EE] Favre [FAV-RA]. In 1872 the Swiss engineer built the first Gotthard [GO-TAAD] railway tunnel – the longest railway tunnel in the world at that time. See QRZ.com  for details of a certificate that is available for working the station. QSOs will be uploaded to Logbook of the World and Club Log.
Dacă data trecută am vorbit despre K2-ul modern, pentru Episodul 4 ne întoarcem în anii '70 ca să scoatem la lumină o bijuterie care a aprins imaginația radioamatorilor din toată lumea, inclusiv a celor din România, care salivau după schemele ei prin revistele vremii. Este vorba despre Baal (sau HW-101)? Nu, mergem la concurența directă a lui Heathkit, o firmă care a creat un transceiver hibrid în kit devenit legendă: Swan 350 / 500 sau, și mai spectaculos pentru fanii constructorilor, legendarul kit Conar sau linia hibridă Eico.
​Dar cel mai spectaculos și iubit kit vechi, pur analogic, care a atras atenția lumii prin simplitatea lui genială a fost Heathkit HW-101—supranumit „The Hot Water One-O-One”. A fost kitul hibrid (lămpi + circuite clasice) cel mai vândut din istoria planetei.  Seria Titanii din Cutie: Heathkit HW-101 – Aparatul care a adus lămpile pe masa constructorilor (Episodul 4)
​În episoadele anterioare am văzut cum o mică firmă din California a îngenuncheat giganții cu un receptor digital de top și cum QRP-ul a cucerit rucsacurile noastre. Astăzi, la cererea voastră, ne întoarcem în timp, în epoca de aur a anilor '70, când pe masa de lucru a unui radioamator nu se aflau microprocesoare, ci sticle calde care luminau în penumbră: lămpile electronice.
​Dacă întrebi un radioamator bătrân din Vest care a fost primul transceiver pe care l-a asamblat cu mâna lui, sunt șanse de 90% să-ți răspundă cu o sclipire în ochi: „The Hot Water One-O-One” – adică legendarul kit Heathkit HW-101. Lansat în 1970, acest aparat a devenit cel mai vândut transceiver în kit din istoria radioului, o adevărată uzină hibridă de 100 de Wați, livrată într-o cutie de carton.
​Detaliile Tehnice: O capodoperă a erei hibride
​Să construiești o stație de 10-20 de kilograme din piese libere, care funcționa cu tensiuni periculoase de sute de volți, era testul suprem de curaj și precizie pentru un electronist. HW-101 acoperea benzile de la 80 la 10 metri în modurile CW și SSB, iar schema sa era o lecție deschisă de radiofrecvență curată:
​Frecvența Intermediară și Filtrele: Aparatul folosea o frecvență intermediară (FI) neobișnuită pentru standardele de azi, fixată la 3,395 MHz. Secretul selectivității sale stătea într-un filtru de cristal pe 4 poli pentru SSB (cu o lățime de bandă de 2,1 kHz la -6 dB), iar opțional se putea monta un filtru extrem de îngust pentru telegrafie (CW) de 400 Hz. Când comutai pe CW, receptorul devenea incredibil de tăios.
​Etajul Final – Forță pe Lămpi: În timp ce partea de recepție și micșorare a semnalului folosea lămpi miniaturale de semnal mic (cum ar fi celebrele 6AU6 sau 6EA8), etajul final era o adevărată uzină de putere. HW-101 folosea două lămpi finale de tip 6GE5 (sau ulterior 6146B în modelele modificate), capabile să livreze peste 100 de Wați putere utilă în antenă. Să bobinezi manual șocul de radiofrecvență din anodul finalelor și să reglezi circuitul Pi de ieșire era o artă pe care o învățai doar cu letconul în mână.
​Oscilatorul Local (VFO-ul mecanic): Inima acordului era un bloc VFO mecanic ultra-ecranat, pre-asamblat și pre-calibrat din fabrică în primele versiuni, numit LMO (Linear Master Oscillator). Acesta asigura o liniaritate a scalei analogice de invidiat: când învârteai de butonul mare de acord, scala circulară din celuloid îți arăta frecvența cu o precizie de sub 1 kHz, o performanță uriașă pentru o epocă fără afișaje digitale.
​Nostalgia și ecoul din frecvență
​Să asamblezi un HW-101 dura, în medie, între 40 și 60 de ore de muncă continuă. Manualul venea cu avertismente stricte privind tensiunea de 800 de Volți curent continuu generată de sursa de alimentare externă (HP-23), tensiune necesară pentru anozii lămpilor finale. Greșelile nu erau iertate, așa că lipiturile trebuiau să fie perfecte, iar așezarea firelor în șasiu trebuia să respecte cu strictețe traseele de masă pentru a evita auto-oscilațiile în emisie.
​În România acelor ani, să vezi un HW-101 era o raritate, dar schemele lui, traduse parțial sau copiate de mână, au inspirat zeci de constructori autohtoni să își construiască propriile transceivere hibride cu piese recuperate din televizoarele vechi de tip Rubin sau Stassfurt.
​HW-101 a rămas în istorie nu doar pentru că era un cal de bătaie indestructibil, ci pentru că emana acel miros specific de ebonită caldă, sacâz și lămpi încinse. Era o stație vie, care trebuia „lăsată să se încălzească” 15 minute înainte de a intra în QSO pentru ca frecvența să se stabilizeze complet.
