Emisiunea de QTC numarul 2582 din data de 15 iulie 2026
Apel general pentru emisiunea de QTC, Apel general pentru emisiunea de QTC de  YO3DIU care opereaza pentru YO3KAA
Apel general pentru emisiunea de QTC, Apel general pentru emisiunea de QTC de YO3DIU care opereaza pentru YO3KAA
Astazi vreau sa va prezint QTC-ul numarul 2582 din data de 15 iulie 2026
Buna ziua, va salut pe toti cei care aveti rabdare sa ma ascultati, eu sper ca informatiile date de mine in acest QTC sa va fie de folos, sau macar sa fie interesante si sa le ascultati ca sa reveniti la aceasta ora si in aceasta frecventa si miercurea viitoare.

Din partea FRR




Concursuri Romanesti

CONCURSUL „CUPA AVIAȚIEI” UNDE SCURTE
Ediția a XI a 2026
– R E G U L A M E N T –
1. Organizator :
a. Radioclubul Universitar Pitești - YO7KXJ.
b.Escadrila „VIFORÂTA” : YO7AKY/YR-ZBO/sk, YO3FRI/YR-ABA, YO3APJ/WNR,
YO3GCL/WNR, YO7CW/WNR, YO8MI/YR-LIB, YO3GNF/TRS, YO9AYN/VIF,
YO3BOQ/YR-FLA, YO2MOZ/DOC, YO2AMU/PBF, YO9AKM/RAF, YO9CWY/CCP,
YO6KNE/WNR.
2. Scopul concursului :
Continuarea organizării acestui concurs este în cinstea și onoarea lui nea Sandu, Mărtoiu
Alexandru / YO7AKY - SK.
- Să determine mărirea numărului de radioamatori YO participanți la concursuri naționale.
3. Perioada de desfășurare :
Concursul se va desfășura anual, pe parcursul a 4 etape, delimitate în două zile, conform
graficului anual, astfel :
Ziua I – în ziua de ÎNĂLȚAREA DOMNULUI (ZIUA EROILOR) : pentru 2026, joi, 21 mai.
• Etapa I : 16,00 – 17,00 UTC ;
• Etapa a II-a : 17,00 – 18,00 UTC.
Această zi este întotdeauna într-o zi de joi.
Ziua a II-a – în ziua de luni cea mai apropiată datei de 20 iulie, ziua Sfântului Ilie (PATRONUL
AVIAȚIEI), pentru 2026, luni, 20 iulie.
• Etapa a III-a : 16,00 – 17,00 UTC ;
• Etapa a IV-a : 17,00 – 18,00 UTC.
4. Categorii de participare:
A. YR- indiferent de modul de lucru;
B. stații care lucrează numai SSB;
C. stații care lucrează numai CW;
D. Mixt.
La categoria A intră stațiile de radioamator - YR - operate de PERSONAL AERONAUTIC
BREVETAT (Aeronavigant și Nenavigant), precum și „STAȚII LAUREATE”. În această
categorie intră și toate stațiile din componența Escadrilei „Viforâta”.
La categoriile B, C și D intră stațiile non YR, funcție de modurile de lucru.
5. Benzi și moduri de lucru :
• 3510-3560 kHz în CW ;
• 3675 – 3775 kHz în SSB.
Toate stațiile participante la concurs pot lucra în fiecare etapă cu aceeași stație, o dată în
CW și o dată în SSB, pe frecvențele alocate.
Un participant poate avea un singur semnal pe bandă, la un moment dat.
6. Controale :
• RS sau RST, după caz + un număr serial începând cu 001 + 2 litere ce reprezintă
prescurtarea județului, BU pentru YO3, YR pentru stațiile de la categoria A;
• Numărul serial 001 se transmite în continuare și în etapele următoare ;
• Sunt valabile QSO-urile înscrise în logurile ambilor corespondenți, în aceeași etapă, la
același timp sau la o diferență de maximum 5 minute, fără greșeli la indicativ sau la
numerele de control.
7. Punctaj :
Indiferent de modul de lucru, se acordă :
• 2 puncte pentru un QSO YO-YO ;
• 8 puncte pentru un QSO cu oricare stație YR care nu face parte din escadrila
Viforâta;
• 10 puncte pentru orice stație YR care FACE PARTE DIN ESCADRILA
„VIFORÂTA.
Punctajul se acordă pentru o legătură completă (indicativul ambilor corespondenți, RS sau
RS(T) + nr. serial + județ, respectiv BU, YR).
Orice neconformitate se sancționează cu anularea legăturii la ambii corespondenți.
Legăturile duble rămân înscrise în log și nu se penalizează (se punctează doar primul QSO
valabil).
8. Multiplicator pe etapă :
Fiecare județ lucrat (inclusiv cel propriu) + BU (pentru YO3) + fiecare stație YR .
Multiplicatorul se ia în calcul o singură dată pe etapă, indiferent de modul de lucru ;
9. Scorul pe concurs :
[ Suma punctelor din toate etapele ] X [ suma multiplicatorilor din toate etapele ].
10. Clasamente, premii :
• Se întocmesc clasamente separate pentru fiecare categorie de participanți ;
• Primii 3 clasați la fiecare categorie vor primi diplome de excelență printate, iar toți ceilalți
participanți la concurs vor primi diplome în format electronic ;
• Cupa Aviației se va atribui stației care a realizat cel mai mare scor pe concurs. Participanții
sunt rugați să menționeze adresa exactă la care solicită expedierea eventualelor premii ;
• Premiile sunt asigurate și acordate de organizatori ;
• În funcție de sponsorizări se vor acorda și alte premii ;
• CLASAMENTUL OFICIAL se va difuza prin emisiunea de QTC a FRR, site-ul Federației
Române de Radioamatorism, radioamator.ro.
Prin transmiterea log-ului de concurs, participanții confirmă irevocabil și necondiționat că :
• au citit și au înțeles regulile concursului pe care le vor respecta ;
• au operat aparatura de emisie-recepție în conformitate cu regulile și reglementările privind
regimul de amator în vigoare, în zona în care se află amplasată stația ;
• își exprimă acordul cu privire la următoarele :
a) informațiile cuprinse în logurile transmise pot fi făcute publice și pot fi folosite
pentru studii statistice, studii de propagare a undelor radio și în scopuri educaționale ;
b) informațiile cuprinse în logurile transmise vor putea fi folosite pentru calculul
scorului final și al clasamentului concursului CUPA AVIAȚIEI.
11. Termen / adresă :
Logurile se vor expedia numai în format electronic CABRILLO, prin e-mail, în termen de
maximum 15 zile calendaristice de la data ultimei etape a concursului, (respectiv 4 august la 23:59
este ultima zi de trimitere a logului) pe adresa yo9cwy@gmail.com .
Orice referire la acest concurs se face numai în scris în termen de 3 zile de la comunicarea
rezultatelor.
Toate acțiunile și deciziile organizatorului sunt finale.
Vă mulțumim pentru participările anterioare și VĂ INVITĂM SĂ PARTICIPAȚI și la
edițiile următoare ale acestui concurs.
Șef Radioclub Universitar Pitești - YO7KXJ
MIHAI Ioan- Spiridon
YO7CW
Manager concurs :
ARĂDOAEI Marian
YO3DIU
0744314259
Arbitraj
Motronea Daniel, YO9CW


Maraton YO VHF - UHF 2026

 

Regulament

 

 

Scopul: Maraton YO VHF - UHF este un concurs de tip „OPEN”, ce promovează activitatea stațiilor YO în benzile VHF - UHF.

 

Participanti: Toți radioamatorii din țară si de peste hotare care posedă autorizații valabile si care acceptă prezentul regulament de concurs.

 

Data concursurilor: A treia Duminică din fiecare lună din intervalul Martie - Noiembrie 2026.

Tabelul de mai jos cuprinde Calendarul activităților „Maraton YO VHF - UHF” din 2026:

 

Etapa

Data

1-a

15.03.2026

2-a

19.04.2026

3-a

17.05.2026

4-a

21.06.2026

5-a

19.07.2026

6-a

16.08.2026

7-a

20.09.2026

8-a

18.10.2026

9-a

15.11.2026

 

Ore de desfășurare: Intre orele 07:00 - 11:59 UTC.

 

Frecvențe: Competiția are loc în benzile 144 MHz si 432 MHz, în conformitate cu planul IARU Regiunea I.

 

Categorii de participare:

SINGLE (un singur operator, orice bandă)

MULTI (multioperator, orice bandă)

 

In cadrul unei etape se poate lucra pe ambele benzi, dar se vor intocmi fișe de concurs separate.

 

Moduri de lucru:

CW / SSB / FM

Cu o stație se poate lucra o singură dată pe etapă, indiferent de modul de lucru.

O stație poate avea un singur semnal pe bandă.

 

Controale: RS sau RST + număr serial + QTH Locator.

Exemplu: 59001 KN00XX

Numărul serial reprezintă numărul de ordine al legăturii.

Fiecare etapă începe cu numărul de ordine 001 pentru fiecare banda.

Punctaj: 1 km = 1 punct, indiferent de banda în care se lucrează.

 

Fișele de concurs: Se întocmesc doar în format electronic de tip EDI, pentru fiecare bandă în parte. 

 

Fișa de concurs trebuie sa conțină obligatoriu următoarele date:

·         Data (TDate)

·         Indicativul folosit (PCall)

·         Locatorul (PWWLo)

·         Categoria de participare (PSect)  SINGLE sau MULTI

·         Frecvența de lucru (PBand)

 

Fişele de concurs se vor incarca pe site la adresa www.uus.ro, secțiunea Incarcare log, in maxim 7 zile calendaristice complete de la finalizarea etapei. Fișele de concurs primite dupa această dată nu sunt luate in considerare.

 

      Erori:

Legatura pretinsă a fi realizată va fi nevalidată pentru orice eroare inregistrată in log de catre participant.

Nu se punctează legăturile la care diferența de timp este mai mare de 5 minute.

Nu se punctează legătura ambilor corespondenți, daca conține una din urmatoarele erori: 

-          indicativ incorect

-          control sau numar serial incorect

-          QTH locator incorect

-          modul de lucru incorect

 

Verificarea fișelor de concurs si afișarea rezultatelor provizorii: Se face in termen de 5 zile de la expirarea termenului de primire a acestora.

 

Contestații: Eventualele contestații se vor trimite pe adresa: maraton@uus.ro și vor fi soluționate in termen de 2 zile de la expirarea termenului de afișare a rezultatelor provizorii.

 

Clasamente: Clasamentele finale pentru fiecare etapă și clasamentul provizoriu general se afișează în maxim 2 zile de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pe site-ul www.maraton.uus.ro. Participanții vor fi notificați prin e-mail privind publicarea clasamentelor pe site.

 

Clasamente finale:

La finalul concursului se vor intocmi clasamente pentru urmatoarele categorii:

- 144 MHz SINGLE

- 144 MHz MULTI

- 432 MHz SINGLE

- 432 MHz MULTI

 

            Diplome: Se acordă diplome in format electronic concurenților calificați pe locurile 1, 2 si 3 de la fiecare sectiune a clasamentului.

 

Precizari:

- Legăturile duble nu sunt penalizate, acestea fiind considerate nule.

- Nu se depunctează legăturile ale căror numere seriale, din control, nu sunt consecutive.

- Folosirea DX-clusterului este permisă, cu excepţia trimiterii de spoturi pentru indicativul propriu. Este permisă organizarea legaturilor radio sked prin intermediul chatului www.on4kst.org.

 

- Se recomandă ca numele fisierului generat sa fie de forma:

            Indicativ_144.EDI    (exemplu YR0XXX_144.EDI )

            Indicativ_432.EDI    (exemplu YR0XXX_432.EDI )

 Arbitrarea si intocmirea clasamentelor se vor efectua doar pe baza fiselor de concurs incărcate direct pe site la secțiunea Incarcare log.

Probleme/sugestii: În cazul în care aveți probleme sau sugestii legate de acest concurs, vă rugăm să le raportați pe forum la adresa  www.forum.uus.ro , secțiunea „Maraton VHF - UHF”.

Echipa UUS.ro

VHFdx.ro   Contesting in VHF & up     aici e aia cu duminica

Încarcă log
Loguri primite
Rezultate pe etape
Rezultate Generale   
Organizatori:
YO SHF Team

Scopul:
Maraton YO UHF-SHF este un concurs internațional de tip „OPEN”, ce promovează activitatea stațiilor în benzile 23 cm, 13 cm, 6 cm, 3 cm, 1.2 cm.

Participanti:
Toți radioamatorii din țară și de peste hotare care posedă autorizații valabile și care acceptă prezentul regulament de concurs.

Data concursurilor:
A treia Duminică, în fiecare lună din intervalul Ianuarie – Decembrie 2026. 

Tabelul de mai jos cuprinde Calendarul activităților „Maraton YO UHF-SHF” din 2026:

Etapa	Data
1	18.01.2026
2	15.02.2026
3	15.03.2026
4	19.04.2026
5	17.05.2026
6	21.06.2026
7	15.07.2026
8	16.08.2026
9	20.09.2026
10	18.10.2026
11	15.11.2026
12	20.12.2026
Ore de desfășurare:
Între orele 07:00 – 12:00 UTC.

Frecvențe:
Competiția are loc în banda 1296 MHz, 2300MHz, 5700 MHz, 10368 MHz , 24048 Mhz în conformitate cu planul IARU Regiunea I.

Categorii de participare:
SINGLE (un singur operator)
MULTI (multi-operator)
Moduri de lucru:
CW /SSB/ FM

Cu o stație se poate lucra o singură dată pe etapă, indiferent de modul de lucru. O stație poate avea un singur semnal pe bandă.

Controale:
RS sau RST + număr serial + QTH Locator. Exemplu: 59001 KN00XX

Numărul serial reprezintă numărul de ordine al legăturii. Fiecare etapă începe cu numărul de ordine 001.

Calcul punctaj pe etapă:
Pentru stații YO: 1pct/Km, fără Multiplicatori
Pentru stații DX: 1pct/Km x Multiplicator
Multiplicator: 1 + (numărul careurilor YO mediu lucrate și validate).

Exemplu: statia HA8XYZ are 7 legături valide cu stații YO din următoarele locatoare: KN05PS, KN06PE, KN05NR, KN44FD, KN37GR, KN37EW și KN37FM. Multiplicatorul este 5, deoarece au fost lucrate 4 locatoare medii: KN05, KN06, KN37 si KN44.

Punctajul final rezultă din înmulțirea multiplicatorului cu suma kilometrilor rezultați din legăturile valide.

Calcul punctaj clasament general:
Suma punctelor obținute pe etapă, separat pentru stații YO și DX și separat pe categorii de participare (single sau multi).

Fișele de concurs:
Se întocmesc doar în format electronic de tip EDI, pentru fiecare bandă în parte. 
Fișa de concurs trebuie să conțină obligatoriu următoarele date:
Data (TDate)
Indicativul folosit (PCall)
Locatorul (PWWLo)
Categoria de participare (PSect)  SINGLE sau MULTI
Frecvența de lucru (PBand)
Se vor încărca pe site in secțiunea UPLOAD  în maxim 7 zile de la finalizarea etapei. Fișele de concurs primite se pot vedea pe pagina cu loguri primite iar cele care au ajuns dupa acest termen vor fi folosite ca checklog.

Contestații:
Eventualele contestații se vor trimite pe adresa: YOSHFMarathon@gmail.com și vor fi soluționate în termen de 5 zile  de la expirarea termenului de afișare a rezultatelor provizorii.

Clasamente:
Clasamentele parțiale pentru fiecare etapă se afișează după expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pe site-ul www.vhfdx.ro

Clasamente finale:
La finalul concursului se vor întocmi clasamente pentru următoarele categorii:

Stații YO

– 1296 MHz SINGLE
– 1296 MHz MULTI
– 2300 MHz SINGLE
– 2300MHz MULTI
– 5700 MHz SINGLE
– 5700 MHz MULTI
– 10368 MHz SINGLE
– 10368 MHz MULTI
– 24048 MHz SINGLE
– 24048 MHz MULTI
Stații DX

– 1296 MHz SINGLE
– 1296 MHz MULTI
– 2300 MHz SINGLE
– 2300MHz MULTI
– 5700 MHz SINGLE
– 5700 MHz MULTI
– 10368 MHz SINGLE
– 10368 MHz MULTI
– 24048 MHz SINGLE
– 24048 MHz MULTI
Diplome
Se acordă în format electronic tuturor concurenților.

Observații:
Toate stațiile care au trimis log intră în clasamente. La arbitrarea concursului vor fi folosite ca checklog toate logurile care se pot obține de la managerii/arbitrii concursurilor desfășurate în paralel. Legăturile cu stațiile al căror log nu a putut fi obținut de la ceilalți organizatori vor fi punctate astfel:

zero puncte dacă legătura este unică (adică stația lucrată nu se regăsește în niciunul din celelalte loguri;
dacă stația lucrată se regăsește în alte loguri atunci legătura va fi considerată validă dacă:
numărul serial recepționat este valid în raport cu ora la care este declarată legătura;
locatorul recepționat este identic cu cel recepționat de majoritatea stațiilor care au lucrat indicativul respectiv.
Exemple:

stația HA8XYZ apare în 5 loguri primite. Dacă numărul serial recepționat de la HA8XYZ este în ordine crescătoare în raport cu ora (raportată în celelalte loguri) la care s-au efectuat legăturile, atunci legătura este considerată validă.
Stația HA8XYZ apare în 10 loguri primite. În 8 loguri locatorul recepționat este KN06LN iar în celelalte două loguri locatorul recepționat este diferit (ex. KN07LN). Stațiile care au recepționat locatorul KN06LN vor fi considerate majoritare și li se va valida legătura; stațiile care au recepționat un locator diferit vor avea legătura anulată pe motiv de “locator greșit”.
Nu se punctează legăturile la care diferența de timp este mai mare de 5 minute.

Legatura se punctează cu zero puncte (pentru o statie), dacă conține una din următoarele erori: 

număr serial incorect
QTH locator incorect
sau daca statia respectiva nu a notat corect indicativul corespondentului ( /p).

Verificarea fișelor de concurs și afișarea rezultatelor provizorii:

Se face în termen de maxim 15 zile de la expirarea termenului de primire a acestora.

Precizări:
– Legăturile duble nu sunt penalizate, acestea fiind considerate nule.

– Nu se depunctează legăturile ale căror numere seriale, din control, nu sunt consecutive.

– Folosirea DX-clusterului este permisă, cu excepţia trimiterii de spoturi pentru indicativul propriu. Este permisă și încurajată organizarea legăturilor radio sked prin intermediul chatului www.on4kst.org.

– Se recomandă ca numele fișierului generat să fie de forma:

            Indicativ_luna_banda.EDI    (exemplu YO1XYZ_4_1296.EDI )

73! YO3CYR & YO8RHM

Reguli
ȘTIRI din 2024:
· QSO-urile FT4 sunt acceptate pe 2m și 70cm.
· Limita inferioară de putere a fost modificată pentru 70 cm. Va fi de 75 W.
· Punctaj: Un (1) punct per indicativ unic lucrat (indiferent de mod)
Scop:
Activitatea VHF-UHF FT8 este un concurs „DESCHIS”, pentru promovarea activității FT8 și FT4 pe benzile de frecvențe de 2 m, 70 cm și 23 cm.
O activitate crescută va oferi posibilitatea de a lucra cu noi DXCC sau pătrate, de asemenea, poate utiliza propagarea de scurtă durată sau chiar detecta deschideri mari care altfel ar putea trece neobservate.
Cine poate participa?
Fiecare radioamator cu licență valabilă, care acceptă prezentul set de reguli.
	Rundă
	144 MHz
	432 MHz
	1296 

	Runda 1
	7 ianuarie
	14 ian.
	21 ian.

	Runda 2
	4 februarie
	11 februarie
	18 februarie

	Runda 3
	4 martie
	11 martie
	18 martie

	Runda 4
	1 aprilie
	8 aprilie
	15 aprilie

	Runda 5
	6 mai
	13 mai
	20 mai

	Runda 6
	3 iunie
	10 iunie
	17 iunie

	Runda 7
	1 iulie
	8 iulie
	15 iulie

	Runda 8
	5 august
	12 august
	19 august

	Runda 9
	2 septembrie
	9 septembrie
	16 septembrie

	Runda 10
	7 octombrie
	14 octombrie
	21 octombrie

	Runda 11
	4 noiembrie
	11 noiembrie
	18 noiembrie

	Runda 12
	2 decembrie
	9 decembrie
	16 decembrie


Zilele concursului :
din ianuarie până în decembrie 2026
· În fiecare primă miercuri a fiecărei luni pentru banda de 2 m (FT8:144,174 MHz; FT4:144,170 MHz)
· În fiecare a doua miercuri a fiecărei luni pentru banda de 70 cm (FT8: 432,174 MHz; FT4 432,170 MHz)
· În fiecare a treia  miercuri a fiecărei luni pentru banda de 23 cm (în funcție de fiecare mod)
Perioada rundă:
17:00 - 21:00 UTC
Moduri:
2m: FT8 144,174 MHz FT4: 144,170 MHz
70 cm FT8 432,174 MHz FT4: 432,170 MHz
23 cm: FT8 sau orice alt mod digital
Categorii :
 
Putere redusă: LP    2m < 100 wați în orice moment
70 cm < 75 wați în orice moment
23 cm <10 wați în orice moment
   CP = Putere mare
Schimb:
Indicativul de apel și localizatorul grilei principale (4 caractere, de exemplu, KN15).
Multiplicatori:
Multiplicatorul este numărul de locatori diferiți ai grilei principale lucrați pe rundă.
Punctaj:
Un (1) punct per indicativ unic lucrat. Înmulțiți totalul punctelor cu numărul total de locatori de grilă (GL) lucrați. Toate QSO-urile validate prin verificarea încrucișată a jurnalelor primite (indicativ, locator de grilă) vor fi punctate. De asemenea, QSO-ul cu o stație care nu a trimis jurnalul va fi punctat, dacă acea stație apare cel puțin într-un alt jurnal primit, iar în simpla majoritate a jurnalelor primite, stația în cauză apare cu același locator de grilă. Dacă un indicativ apare doar într-un singur jurnal, acesta este un „unic” și va fi validat. În acest caz, se pot solicita dovezi suplimentare. (ALL.TXT, istoric decodare)
Vă rugăm să ne ajutați să validăm cât mai multe QSO-uri, răspândind vestea despre această activitate!
Premii
Certificatele vor fi acordate stației cu cel mai mare punctaj din fiecare categorie/bandă și din fiecare țară.
Jurnale:
Se acceptă doar jurnale electronice în fișiere în format ADIF, separat pentru fiecare bandă.
Numele fișierului de jurnal ar trebui să fie de genul: callsign.adi
Jurnalele trebuie încărcate în maximum 5 (cinci) zile de la sfârșitul fiecărei runde. Jurnalele primite mai târziu de 5 (cinci) zile nu vor fi incluse în rezultate, dar pot fi folosite ca jurnale de verificare. Lista jurnalelor primite va fi publicată pe pagina Jurnale primite .
Rezultatele rundelor și agregatul :
Tabelul cu rezultatele pentru fiecare rundă, precum și cele mai bune rezultate agregate din cele opt runde , vor fi postate pe pagina web a concursului ( www.VHFdx.ro ).
Rezultate finale:
Rezultatele finale vor fi afișate la sfârșitul concursului, după data de 20 decembrie, pentru următoarele categorii:
– 144 MHz LP Single – General și prin DXCC,
– 144 MHz HP Single – General și prin DXCC
– 144 MHz Multi General și prin DXCC
– 432 MHz LP Single – General și prin DXCC
– 432 MHz HP Single – General și prin DXCC
– 432 MHz Multi General și prin DXCC
-LP single la 1296 MHz – General și de DXCC
-1296 Mhz HP Single – General și de DXCC
Observații:
Folosește modul standard FT8. Nu folosește modul VHF Contest!
Utilizarea mai multor semnale simultane (modul vulpe sau similar) este interzisă.
Nu există penalizări pentru QSO-urile duplicate, pur și simplu nu vor fi luate în considerare.
Utilizarea clusterelor DX este permisă în fiecare categorie; cu toate acestea, auto-reperarea este interzisă.
De asemenea, este permisă utilizarea chat-ului ON4KST, doar pentru skeds.
Exemple inacceptabile pentru comunicări pe canalele de chat:
– „Am nevoie doar de ultimele înștiințări...”;
– „ai -19db”;
– „Te copiez. Te rog continuă”;
Suntem încrezători că respectați Codul de conduită DX.
Orice sugestii sunt binevenite: ft8@ft8activity.eu .
Asociația QSO BANAT, YO2KQT
Activitatea FT8
Funcționează cu mândrie pe WordPress | Temă: Newsup de Themeansar .



Concursuri Internationale


LABRE DX Contest
00:00Z, sambata 18 iulie to 23:59Z,duminica 19 iulie
 	Geographic Focus:	Brazil
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	CW, SSB
 	Bands:	160, 80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	Single Op All Band (CW/SSB/Mixed) (QRP/Low/High)
Single Op Single Band (CW/SSB/Mixed) (QRP/Low/High)
Single Op All Band Classic (CW/SSB/Mixed)
Single Op All Band Youth (25 yo or younger) (CW/SSB/Mixed)
Multi-Single
Multi-Two
Multi-Multi
 	Max operating hours:	Single Op: 36 hours
Single Op Classic YL 24 hours with offtimes of at least 60 minutes
Single Op Youth 24 hours with offtimes of at least 60 minutes
Multi-Op: 48 hours
 	Max power:	HP: 1500 watts
LP: 100 watts
QRP: 5 watts
 	Exchange:	Brazilian: RS(T) + 2-letter state
Non-Brazilian: RS(T) + 2-letter continent
 	Work stations:	Once per band
 	QSO Points:	6 points per 160/80/40m QSO with different continent
3 points per 20/15/10m QSO with different continent
4 points per 160/80/40m QSO with same continent different country
2 point per 20/15/10m QSO with same continent different country
2 points per 160/80/40m QSO with same country
1 point per 20/15/10m QSO with same country
 	Multipliers:	Each DXCC country once per band
Each Brazilian state once per band
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	2359Z July 24, 2026
 	E-mail logs to:	logs[at]labre[dot]org[dot]br
 	Upload log at:	https://www.labre.org.br/contest/en/enviar-log/
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://www.labre.org.br/contest/en/regulamento/

RSGB International Low Power Contest: 0900Z-1200Z and 1300Z-1600Z, Jul 19
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	CW
 	Bands:	80, 40, 20m
 	Classes:	Single Op (Assisted/Unassisted)(Fixed/Portable) 10W
Single Op (Assisted/Unassisted)(Fixed/Portable) 5W
Multi-Op (Assisted/Unassisted)(Fixed/Portable) 10W
Multi-Op (Assisted/Unassisted)(Fixed/Portable) 5W
 	Exchange:	RST + Serial No. + Power
 	QSO Points:	15 points per QSO with 10W/5W portable/mobile station
10 points per QSO with 10W/5W fixed station
5 points per QSO with non-QRP station
 	Multipliers:	(none)
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points
 	Submit logs by:	2359Z July 24, 2026
 	Upload log at:	http://www.rsgbcc.org/cgi-bin/hfenter.pl
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://www.rsgbcc.org/hf/rules/2026/rqrp.shtml

YOTA Contest: 1000Z-2159Z, Jul 19
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	CW, SSB
 	Bands:	80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	Single Op All Band Open
Single Op All Band YOTA (25 and younger)
Single Op All Band YOTA 6 Hours
Single Op 3-Band Open
Single Op 3-Band YOTA
Multi-Single YOTA (2:1 younger to older ops)
 	Exchange:	Single Op: RS(T) + age (on Jan 1 of year of contest)
Multi-Op: RS(T) + average age of ops (on Jan 1 of year of contest)
 	Work stations:	Once per band per mode
 	QSO Points:	(see rules)
 	Multipliers:	Each age once per band
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	2159Z July 26, 2026
 	E-mail logs to:	(none)
 	Upload log at:	https://contest.ham-yota.com/
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://yotacontest.mrasz.org/

Russian Radio Team Championship
07:00Z-14:59Z, sambata 18 iulie
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	CW, SSB
 	Bands:	40, 20, 15, 10m
 	Classes:	Single Op (CW/SSB/Mixed) (Low/High)
Multi-Op
 	Max power:	HP: >100 watts
LP: 100 watts
 	Exchange:	RRTC: RS(T) + 3-character code
Non-RRTC: RS(T) + ITU Zone No.
 	Work stations:	Once per band per mode
 	QSO Points:	1 point per QSO with RRTC stations
2 points per QSO with non-RRTC station in same zone
3 points per QSO with different zone
 	Multipliers:	Each ITU zone once per band
Each RRTC 3-character code once per band
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	1959Z July 18, 2026
 	E-mail logs to:	(none)
 	Upload log at:	https://ua9qcq.com/hf-logs.php
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	http://srr.ru/chempionat-rossii-po-radiosvyazi-na-kv-rrtc/


 	 	 
Trans-Tasman Low-Bands Challenge: 0800Z-1400Z, Jul 18
 	Geographic Focus:	Australia/New Zealand
 	Participation:	Australia/New Zealand
 	Mode:	CW, Phone, Digital
 	Bands:	160, 80, 40m
 	Classes:	Single Op (QRP/Low/High)
Multi-Single
Multi-Multi
 	Max power:	HP: >100 watts
LP: 100 watts
QRP: 5 watts
 	Exchange:	RS(T) + Serial No.
 	Score Calculation:	(see rules)
 	Submit logs by:	July 25, 2026
 	E-mail logs to:	ttlogs[at]wia[dot]org[dot]au
 	Upload log at:	https://www.vklogchecker.com/
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://www.wia.org.au/members/contests/transtasman/


 	 	 
Feld Hell Sprint: 1200Z-1359Z, Jul 18
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	Feld Hell
 	Bands:	160, 80, 40, 20, 15, 10, 6m
 	Classes:	(none)
 	Max power:	Standard: 100 watts
QRP: 5 watts
 	Exchange:	(see rules)
 	Work stations:	Once per band
 	QSO Points:	(see rules)
Bonus Points: (see rules)
 	Multipliers:	(see rules)
 	Score Calculation:	(see rules)
 	Submit logs by:	July 22, 2026
 	Upload log at:	https://sites.google.com/site/feldhellclub/
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://sites.google.com/site/feldhellclub/Home/contests/sprints/early-bird-sprint


 	 	 
IARU Region 1 70 MHz Contest: 1400Z, Jul 18 to 1400Z, Jul 19
 	Geographic Focus:	Europe
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	CW, SSB
 	Bands:	70 MHz
 	Classes:	Single Op (Low/High)
Multi-Op (Low/High)
 	Max power:	HP: >100 Watts
LP: 100 Watts
 	Exchange:	RS(T) + QSO No. + 6-character grid square
 	QSO Points:	1 point per km between stations
 	Multipliers:	(none)
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points
 	Submit logs by:	July 22, 2026
 	E-mail logs to:	(none
 	Upload log at:	(see rules)
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2024/02/Rules-IARU-R1-VHF-up-Contests.pdf


 	 	 
CQ Worldwide VHF Digital Contest: 1400Z, Jul 18 to 1400Z, Jul 19
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	Digital
 	Bands:	6, 2m
 	Classes:	Single Op All Band (High/Low/QRP)
Single Op Single Band (High/Low/QRP)
Hilltopper: Single Op Low Power Portable (6hrs)
Rover
Multi-Op
 	Exchange:	4-character grid square
 	Work stations:	Once per band
 	QSO Points:	1 point per 6m QSO
2 points per 2m QSO
 	Multipliers:	Each grid square once per band
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	2359Z July 24, 2026
 	E-mail logs to:	(none)
 	Upload log at:	https://cqww-vhf.com/logcheck/
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://www.cqww-vhf.com/
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Diverse

Seria Titanii din Cutie: Istoria Letconului – De la focul de cărbuni la precizia aerului cald (Episodul 6)În episoadele anterioare am călătorit prin timp printre kituri celebre, transceivere pe lămpi și circuite digitale care au debusolat lumea. Astăzi, la sugestia primită din frecvență, facem o pauză de la schemele electrice și ne îndreptăm atenția către unealta fără de care nicio rezistență, niciun condensator și nicio bobină nu ar putea prinde viață pe placa de circuit. Astăzi vorbim despre istoria letconului și a stațiilor de lipit, uneltele care au dat formă fizică întregii electronici mondiale.
Epoca de piatră: Lipitura cu foc și cărbuni
Procesul de lipire a metalelor cu un aliaj de aport (staniu și plumb) este vechi de mii de ani, fiind folosit încă din Egiptul Antic și Imperiul Roman. Însă, timp de secole, „letconul” a fost o simplă bucată masivă de cupru fixată la capătul unei tije de fier cu mâner de lemn.
Pentru a lipi ceva, meșterul trebuia să pună capul de cupru direct în focul de cărbuni sau de gaz până când acesta devenea incandescent. Aveai la dispoziție doar un minut sau două în care cuprul reținea destulă căldură pentru a topi staniul, după care trebuia să îl pui din nou în foc. Controlul temperaturii era inexistent: dacă letconul era prea rece, lipitura ieșea „rece” și granuloasă; dacă era prea fierbinte, ardeai sacâzul și distrugeai piesele.
Revoluția Electrică: Anul 1894 și apariția primului letcon modern
Totul s-a schimbat odată cu extinderea rețelelor electrice. În anul 1894, o companie americana pe nume American Electrical Heater Company a început producția de masă a primelor letconuri electrice. Însă cel care a revoluționat cu adevărat designul a fost Ernst Sachs, care în anul 1921 a fondat în Germania celebra companie Ersa (nume derivat din primele litere ale numelui său). El a patentat primul letcon electric de mare putere destinat industriei.
Inovația tehnică a fost plasarea unei rezistențe electrice din crom-nichel în interiorul capului de lipire, izolată cu mică. Curentul electric încălzea rezistența, iar aceasta transfera căldura în mod constant către vârful de cupru. Radioamatorii nu mai depindeau de un foc deschis pe masă; puteau lucra continuu, ore în șir, având o temperatură relativ stabilă. Cu un astfel de letcon masiv s-au lipit primele șasie metalice de radiouri pe lămpi și s-au bobinat primele transformatoare.
Apariția Stațiilor de Lipit: Controlul Temperaturii
Pe măsură ce componentele s-au micșorat, iar tuburile vidate au lăsat locul tranzistoarelor și circuitelor integrate, letconurile clasice conectate direct la priză au devenit periculoase. Ele se încingeau până la temperaturi de peste 400°C, distrugând pelicula subțire de cupru de pe plăcile de textolit și distrugând cristalele sensibile de siliciu din interiorul tranzistoarelor.
În anii '50, un alt nume legendar intră în istorie: Carl E. Weller. El a inventat și a patentat letconul cu transformator (celebrul pistol de lipit Weller, iubit de generații întregi pentru viteza de încălzire) și, ulterior, stația de lipit cu control termic automagnetic (sistemul Magnastat).
Sistemul Magnastat era o bijuterie de fizică pură: vârful letconului avea atașată o pastilă metalică dintr-un aliaj special care își pierdea proprietățile magnetice la o temperatură exactă (punctul Curie, de exemplu la 370°C). Când vârful atingea acea temperatură, pastila nu mai trăgea un magnet intern, circuitul electric se deschidea și încălzirea se oprea. Când vârful se răcea, magnetul cupla din nou. A fost primul sistem care a garantat că un constructor nu va distruge piesele cu o căldură excesivă.
În anii '70 și '80, sistemul magnetic a fost înlocuit de circuite electronice moderne. În vârful letconului s-a introdus un senzor de temperatură micro-miniaturizat (termocuplu sau senzor RTD), care trimitea informația în timp real către o unitate centrală. Aceasta ajusta fin tensiunea de alimentare, menținând temperatura fixată de operator (de regulă în jur de 320°C - 350°C pentru aliajele cu plumb) cu o precizie de sub un grad.
Era SMD și Revoluția Aerului Cald
Cea mai mare debusolare pentru constructori a venit la sfârșitul anilor '80 și începutul anilor '90, când industria a trecut masiv la tehnologia SMD (Surface Mount Device). Piesele nu mai aveau terminale lungi care treceau prin gaură, ci erau niște „bănuieli” de capsule din ceramică sau plastic, de dimensiunea unor granule de nisip, așezate direct pe suprafața circuitului. Un vârf de letcon clasic, oricât de subțire era, risca să lipească toți pinii unui cip la un loc.
Pentru a rezolva această problemă, inginerii au regândit complet conceptul de transfer termic, renunțând la contactul fizic direct și trecând la stațiile de lipit cu aer cald.
Principiul Tehnic: Stația folosește o turbină internă sau un compresor cu membrană care împinge un debit controlat de aer printr-un mâner prevăzut cu o rezistență ceramică de mare putere. Aerul este forțat să treacă prin duze metalice interschimbabile, cu diametre de la câțiva milimetri până la dimensiunea exactă a unui microcip.
Magia Pastei de Lipit și a Tensiunii Superficiale: În loc de firul clasic de cositor, tehnologia aerului cald folosește pasta de lipit (o suspensie fină de micro-sfe de aliaj amestecate cu flux decapant). Constructorul aplică pasta pe cablaj, așează piesa SMD, iar când jetul de aer cald la 320°C atinge zona, pasta se topește instantaneu. Datorită fizicii și fenomenului de tensiune superficială, staniul lichid se trage singur exclusiv pe padurile metalice și aliniază piesa perfect, ca prin magie, eliminând riscul de scurtcircuit.
De la bucata de cupru încisă în cărbuni și până la jetul de aer cald controlat digital de microprocesoare, letconul a parcurs un drum tehnologic fascinant. El rămâne extensia directă a mâinii noastre pe bancul de lucru, unealta care transformă o idee din mintea unui radioamator într-un circuit real care va scoate primele semnale în eter.
