Emisiunea de QTC numarul 2584 din data de 29 iulie 2026
Apel general pentru emisiunea de QTC, Apel general pentru emisiunea de QTC de  YO3DIU care opereaza pentru YO3KAA
Apel general pentru emisiunea de QTC, Apel general pentru emisiunea de QTC de YO3DIU care opereaza pentru YO3KAA
Astazi vreau sa va prezint QTC-ul numarul 2517 din data de 16 aprilie 2025
Buna ziua, va salut pe toti cei care aveti rabdare sa ma ascultati, eu sper ca informatiile date de mine in acest QTC sa va fie de folos, sau macar sa fie interesante si sa le ascultati ca sa reveniti la aceasta ora si in aceasta frecventa si miercurea viitoare.

Din partea FRR


Citeste din poze rezultatele la Cupa Municipiului Pitesti

Concursuri Romanesti

Cupa FM Năsăud
Argumentul Concursului
"Cupa FM Năsăud" se desfasoara pentru a motiva utilizarea modului de lucru in FM cu puteri
reduse, dar si lucrul din portabil pe culmi inalte ce favorizeaza legaturi mai lungi.
Data
Primul sfarsit de saptamana complet din luna august
Frecvente si moduri de lucru
145MHz si 432MHz - FM* conform planului de benzi IARU regiunea 1
In timpul concursului, se poate lucra cu o statie o singura data, in fiecare etapa, pe fiecare banda.
*Pentru lucrul in FM se recomanda pasul de 5khz si polarizarea verticala
*Sunt interzise legaturile pe repetoare
*Recomandari: 2m 145.200 - 145.575 MHz FM
70cm 432.500 - 432.800 MHz FM
Categorii de participare
A – SO144 – Un singur operator 144 Mhz FM.
B – SO432 – Un singur operator 432 Mhz FM.
C – SOMB – Un singur operator 144, 432 Mhz FM.
D – MOMB – Cluburi de radioamatori 144, 432 Mhz FM.
E – CHECKLOG
*in log se completeaza una din categoriile A,B,C,D,E
Putere emisie
Puterea maxima de emisie este 50W
Apel concurs
Test YO
Controale
RS, numarul de ordine incepand cu 001 pe fiecare banda + QTH locator.
Ex. YO5XXX 59 001 KN27eg
Numarul de ordine pentru a 2-a etapa se da in continuarea celui din prima etapa, nu se reseteaza.
Durata
ora UTC
Sambata 13:00-15:00 2m Etapa 1
Sambata 15:00-17:00 70cm Etapa 1
Duminica 05:00-07:00 2m Etapa 2
Duminica 07:00-09:00 70cm Etapa 2
Punctaj
- pentru legaturi FM in 144 Mhz. = 1 punct / km
- pentru legaturi FM in 432 Mhz. = 2 puncte / km
Scor final: Suma punctelor pentru fiecare banda in parte
Clasamente
Se vor intocmi clasamente pentru fiecare categorie / banda de participare.
Premii
Toti concurentii primesc "DIPLOMA FM NĂSĂUD", in format electronic pe situl concursului.
Participantul cu cele mai multe puncte la una din categoriile A,B,C,D primeste
"CUPA FM NĂSĂUD". Organizatorii isi rezerva dreptul de a acorda premii speciale.
Termeni
Logurile se trimit in maxim 17 zile de la finalizarea concursului, aici:
http://www.yo5er.ro/Concurs/Upload/upload.php
Pentru orice eventuala problema de verificare automata a logului se trimite mail pe adresa
cupafmnasaud@yahoo.com incluzand logul si problema detaliata.
Clasamentul concursului se anunta in maxim 3 zile de la primirea logurilor
Contestatii se depun in maxim 5 zile
Rezultatele finale se anunta in urmatoarele 5 zile astfel intregul concurs dureaza 30 zile.
Loguri
ora din log este ora UTC (ora Romaniei -3)
Logurile se trimit in format EDI
Logurile corectate se vor afisa pe site
Penalizari, Erori
-Nu se puncteaza legaturile duble in aceeasi etapa
-Nu se puncteaza legaturile la care difera timpul mai mult de 5 minute
-Nu se puncteaza legaturile care au indicativul incomplet (necompletarea /p sau /m)
-Nu se puncteaza legaturile la care difera controlul transmis
-Nu se puncteaza legaturile cu statii care nu trimit log de concurs
-Se penalizeaza cu 30% din totalul punctelor statia care in mod deliberat trimite un QTH locator
diferit de cel in care se afla
Recomandare
-Pentru a fi mai credibil pentru confirmarea locatorului si al echipamentului folosit, trimiteti o poza
cu dumneavoastra in amplasamentul de concurs, astfel o sa primiti diploma personalizata.
-Toate pozele se vor afisa pe site.
-Daca va fi nevoie, aveti grija sa corectati campurile ce se vor forma pe fundal rosu (erorile) in
tabelul de trimitere a logului
Situl concursului
http://www.yo5er.ro
http://echolink.nasaud.info
Actualizat 10/07/2019
Pe paginile urmatoare aveti un exemplu de trimitere a logului pas cu pas







Carpathian VHF Contest

Perioada :
Concursul VHF Carpati se va desfășura în paralel cu concursul „Alpe Adria”, în Duminica din primul weekend complet a lunii August, de la 06.00 UTC -13.59 UTC.

2026: 02 August

Bandă:
2 m /144.025 – 144.399 MHz

Moduri de lucru:
CW, SSB pe segmentele de bandă corespunzătoare conform planului IARU Regiunea 1

Recomandări IARU:

stații cu putere mică: 144.350 MHz și mai sus
stații cu putere mare: 144.350 MHz și mai jos
Categorii:
144 MHz, Putere mare (>50w output)
144 MHz, Putere mică (<50w output)

Se va creea și un clasament în care sunt punctate doar legăturile CW. În acest clasament vor apărea toate stațiile care au cel puțin o legătură în modul CW.
Controale:
RS(T) + 001(serial crescător) + WW QTH locator
Punctaj:
1 km = 1 punct
Scor:
Suma punctelor din legături
Loguri:
Numai în format .EDI, în maxim 15 de zile după concurs, in sectiunea „UPLOAD LOG” al concursului.
Preluare si corectitudinea lui poate fi verificata in pagina Loguri Primite
La arbitrare se vor folosi și logurile disponibile ale stațiilor participante la competițiile organizate în alte țări în aceeași perioadă.
Clasamente/premii: 
Se realizează clasamente generale separate pentru fiecare categorie și bandă. Primii 3 clasați primesc diplome.

Deasemenea se realizează clasamentul stațiilor YO pentru fiecare categorie și bandă.
Asociația QSO BANAT Timisoara – YO2KQT

Maraton FT8

ȘTIRI din 2024:
· QSO-urile FT4 sunt acceptate pe 2m și 70cm.
· Limita inferioară de putere a fost modificată pentru 70 cm. Va fi de 75 W.
· Punctaj: Un (1) punct per indicativ unic lucrat (indiferent de mod)
Scop:
Activitatea VHF-UHF FT8 este un concurs „DESCHIS”, pentru promovarea activității FT8 și FT4 pe benzile de frecvențe de 2 m, 70 cm și 23 cm.
O activitate crescută va oferi posibilitatea de a lucra cu noi DXCC sau pătrate, de asemenea, poate utiliza propagarea de scurtă durată sau chiar detecta deschideri mari care altfel ar putea trece neobservate.
Cine poate participa?
Fiecare radioamator cu licență valabilă, care acceptă prezentul set de reguli.
Zilele concursului :
din ianuarie până în decembrie 2026
· În fiecare primă miercuri a fiecărei luni pentru banda de 2 m (FT8:144,174 MHz; FT4:144,170 MHz)
· În fiecare a doua miercuri a fiecărei luni pentru banda de 70 cm (FT8: 432,174 MHz; FT4 432,170 MHz)
· În fiecare a treia  miercuri a fiecărei luni pentru banda de 23 cm (în funcție de fiecare mod)






	Rundă
	144 MHz
	432 MHz
	1296 MHz

	Runda 1
	7 ianuarie
	14 ian.
	21 ian.

	Runda 2
	4 februarie
	11 februarie
	18 februarie

	Runda 3
	4 martie
	11 martie
	18 martie

	Runda 4
	1 aprilie
	8 aprilie
	15 aprilie

	Runda 5
	6 mai
	13 mai
	20 mai

	Runda 6
	3 iunie
	10 iunie
	17 iunie

	Runda 7
	1 iulie
	8 iulie
	15 iulie

	Runda 8
	5 august
	12 august
	19 august

	Runda 9
	2 septembrie
	9 septembrie
	16 septembrie

	Runda 10
	7 octombrie
	14 octombrie
	21 octombrie

	Runda 11
	4 noiembrie
	11 noiembrie
	18 noiembrie

	Runda 12
	2 decembrie
	9 decembrie
	16 decembrie


Perioada rundă:
17:00 - 21:00 UTC
Moduri:
2m: FT8 144,174 MHz FT4: 144,170 MHz
70 cm FT8 432,174 MHz FT4: 432,170 MHz
23 cm: FT8 sau orice alt mod digital
Categorii :
 
Putere redusă: LP    2m < 100 wați în orice moment
70 cm < 75 wați în orice moment
23 cm <10 wați în orice moment
   CP = Putere mare
Schimb:
Indicativul de apel și localizatorul grilei principale (4 caractere, de exemplu, KN15).
Multiplicatori:
Multiplicatorul este numărul de locatori diferiți ai grilei principale lucrați pe rundă.
Punctaj:
Un (1) punct per indicativ unic lucrat. Înmulțiți totalul punctelor cu numărul total de locatori de grilă (GL) lucrați. Toate QSO-urile validate prin verificarea încrucișată a jurnalelor primite (indicativ, locator de grilă) vor fi punctate. De asemenea, QSO-ul cu o stație care nu a trimis jurnalul va fi punctat, dacă acea stație apare cel puțin într-un alt jurnal primit, iar în simpla majoritate a jurnalelor primite, stația în cauză apare cu același locator de grilă. Dacă un indicativ apare doar într-un singur jurnal, acesta este un „unic” și va fi validat. În acest caz, se pot solicita dovezi suplimentare. (ALL.TXT, istoric decodare)
Vă rugăm să ne ajutați să validăm cât mai multe QSO-uri, răspândind vestea despre această activitate!
Premii
Certificatele vor fi acordate stației cu cel mai mare punctaj din fiecare categorie/bandă și din fiecare țară.
Jurnale:
Se acceptă doar jurnale electronice în fișiere în format ADIF, separat pentru fiecare bandă.
Numele fișierului de jurnal ar trebui să fie de genul: callsign.adi
Jurnalele trebuie încărcate în maximum 5 (cinci) zile de la sfârșitul fiecărei runde. Jurnalele primite mai târziu de 5 (cinci) zile nu vor fi incluse în rezultate, dar pot fi folosite ca jurnale de verificare. Lista jurnalelor primite va fi publicată pe pagina Jurnale primite .
Rezultatele rundelor și agregatul :
Tabelul cu rezultatele pentru fiecare rundă, precum și cele mai bune rezultate agregate din cele opt runde , vor fi postate pe pagina web a concursului ( www.VHFdx.ro ).
Rezultate finale:
Rezultatele finale vor fi afișate la sfârșitul concursului, după data de 20 decembrie, pentru următoarele categorii:
– 144 MHz LP Single – General și prin DXCC,
– 144 MHz HP Single – General și prin DXCC
– 144 MHz Multi General și prin DXCC
– 432 MHz LP Single – General și prin DXCC
– 432 MHz HP Single – General și prin DXCC
– 432 MHz Multi General și prin DXCC
-LP single la 1296 MHz – General și de DXCC
-1296 Mhz HP Single – General și de DXCC
Observații:
Folosește modul standard FT8. Nu folosește modul VHF Contest!
Utilizarea mai multor semnale simultane (modul vulpe sau similar) este interzisă.
Nu există penalizări pentru QSO-urile duplicate, pur și simplu nu vor fi luate în considerare.
Utilizarea clusterelor DX este permisă în fiecare categorie; cu toate acestea, auto-reperarea este interzisă.
De asemenea, este permisă utilizarea chat-ului ON4KST, doar pentru skeds.
Exemple inacceptabile pentru comunicări pe canalele de chat:
– „Am nevoie doar de ultimele înștiințări...”;
– „ai -19db”;
– „Te copiez. Te rog continuă”;
Suntem încrezători că respectați Codul de conduită DX.
Orice sugestii sunt binevenite: ft8@ft8activity.eu .
Asociația QSO BANAT, YO2KQT







Concursuri Internationale



10-10 Int. Summer Contest, SSB
0001Z, Aug 1 to 2359Z, Aug 2
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	SSB
 	Bands:	10m Only
 	Classes:	Individual
Club
QRP
 	Max power:	non-QRP: >5 watts
QRP: 5 watts
 	Exchange:	10-10 Member: Name + 10-10 number + (state/province/country)
Non-Member: Name + 0 + (state/province/country)
 	QSO Points:	1 point per QSO with a non-member
2 points per QSO with a 10-10 member
 	Multipliers:	(none)
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points
 	Submit logs by:	August 10, 2026
 	E-mail logs to:	tentencontest[at]ten-ten[dot]org
 	Mail logs to:	Dan Morris, KZ3T
3162 Covington Way
Lenoir, NC 28645
USA
 	Find rules at:	https://www.ten-ten.org/qso-party-rules/

 	 	 
European HF Championship: 1200Z-2359Z, Aug 1
Organizat de radioamatorii Sloveni
 	Geographic Focus:	Europe
 	Participation:	Europe
 	Mode:	CW, SSB
 	Bands:	160, 80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	Single-Op (CW/SSB/Mixed) (High/Low)
Single-Op QRP
Single-Op Unlimited
 	Max power:	HP: 1500 watts
LP: 100 watts
QRP: 5 watts
 	Exchange:	RS(T) + 2-digit year first licensed
 	Work stations:	Once per band per mode
 	QSO Points:	1 point per QSO
 	Multipliers:	Each 2-digit year licensed once per band
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	2359Z August 3, 2026
 	Upload log at:	https://log.s5cc.eu/
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://euhf.s5cc.eu/euhfc_rules/


	
Rubrica DX

Red, DL1BUG is active as TY5FR from Cotonou [KOW-TUH-NOO] in West Africa until Tuesday the 4th of August. He is operating using CW and SSB on the 160 to 10m bands. QSL via Club Log's OQRS, Logbook of the World or via Red’s home call.

The CG2C Group is active on various bands and modes from Cap-aux-
Meules [CAP-OH-MULL], in the Madeleine Islands, NA-038, until Friday the 14th of August. QSL via Logbook of the World and F5JYD.


Citeste si din buletin…………….DXWorld.net buletin nr 







Diverse

To celebrate its 30th anniversary, the German DX Foundation is active with special callsign DQ30GDXF until the end of the year. QSL via OQRS and Logbook of the World. For details of an award that is available for working the station visit tinyurl.com/gdxf2026
To celebrate his 50th anniversary in amateur radio, Nick, US8AR is active throughout 2026 using special callsign EM50AR. Electronic QSL cards can be downloaded from em50ar.pp.ua
