Emisiunea de QTC numarul 2585 din data de 5 august 2026
Apel general pentru emisiunea de QTC, Apel general pentru emisiunea de QTC de  YO3DIU care opereaza pentru YO3KAA
Apel general pentru emisiunea de QTC, Apel general pentru emisiunea de QTC de YO3DIU care opereaza pentru YO3KAA
Astazi vreau sa va prezint QTC-ul numarul 2585 din data de 5 august 2026
Buna ziua, va salut pe toti cei care aveti rabdare sa ma ascultati, eu sper ca informatiile date de mine in acest QTC sa va fie de folos, sau macar sa fie interesante si sa le ascultati ca sa reveniti la aceasta ora si in aceasta frecventa si miercurea viitoare.



Silent Key - YO9DAF, Ioan Fedeleș
Vă anunț cu regret: comunitatea de radioamatori a mai pierdut încă un membru, ne-a părăsit din păcate, YO9DAF, Ioan Fedeleș din Alexandria.

Un radioamator pasionat de CW, traficul DX, membru YODXCLUB cu 338 de entitati confirmate.
A fost un radioamator cu un ham spirit deosebit, gata să ajute totdeauna la nevoie pe cei care ii solicitau ajutorul!

Dumnezeu să-l odihnească în pace !

Gheorghe Lazar, YO9CSM. Alexandria



Din partea FRR

Rezultatele la Campionatul National de vanatoare de vulpi….sa zicem asa ca pe vremuri


Concursuri Romanesti

Maraton FT8

ȘTIRI din 2024:
•	QSO-urile FT4 sunt acceptate pe 2m și 70cm.
•	Limita inferioară de putere a fost modificată pentru 70 cm. Va fi de 75 W.
•	Punctaj: Un (1) punct per indicativ unic lucrat (indiferent de mod)
Scop:
Activitatea VHF-UHF FT8 este un concurs „DESCHIS”, pentru promovarea activității FT8 și FT4 pe benzile de frecvențe de 2 m, 70 cm și 23 cm.
O activitate crescută va oferi posibilitatea de a lucra cu noi DXCC sau pătrate, de asemenea, poate utiliza propagarea de scurtă durată sau chiar detecta deschideri mari care altfel ar putea trece neobservate.
Cine poate participa?
Fiecare radioamator cu licență valabilă, care acceptă prezentul set de reguli.
Zilele concursului :
din ianuarie până în decembrie 2026
•	În fiecare primă miercuri a fiecărei luni pentru banda de 2 m (FT8:144,174 MHz; FT4:144,170 MHz)
•	În fiecare a doua miercuri a fiecărei luni pentru banda de 70 cm (FT8: 432,174 MHz; FT4 432,170 MHz)
•	În fiecare a treia  miercuri a fiecărei luni pentru banda de 23 cm (în funcție de fiecare mod)


Rundă	            144 MHz	432 MHz	1296 MHz
Runda 1	7 ianuarie	14 ian.	             21 ian.
Runda 2	4 februarie	11 februarie	18 februarie
Runda 3	4 martie	11 martie	18 martie
Runda 4	1 aprilie	8 aprilie	15 aprilie
Runda 5	6 mai	            13 mai	            20 mai
Runda 6	3 iunie	            10 iunie	17 iunie
Runda 7	1 iulie	             8 iulie	            15 iulie
Runda 8	5 august	12 august	19 august
Runda 9	2 septembrie	9 septembrie	16 septembrie
Runda 10	7 octombrie	14 octombrie	21 octombrie
Runda 11	4 noiembrie	11 noiembrie	18 noiembrie
Runda 12	2 decembrie	9 decembrie	16 decembrie
Perioada rundă:
17:00 - 21:00 UTC
Moduri:
2m: FT8 144,174 MHz FT4: 144,170 MHz
70 cm FT8 432,174 MHz FT4: 432,170 MHz
23 cm: FT8 sau orice alt mod digital
Categorii :
 
Putere redusă: LP    2m < 100 wați în orice moment
70 cm < 75 wați în orice moment
23 cm <10 wați în orice moment
   CP = Putere mare
Schimb:
Indicativul de apel și localizatorul grilei principale (4 caractere, de exemplu, KN15).
Multiplicatori:
Multiplicatorul este numărul de locatori diferiți ai grilei principale lucrați pe rundă.
Punctaj:
Un (1) punct per indicativ unic lucrat. Înmulțiți totalul punctelor cu numărul total de locatori de grilă (GL) lucrați. Toate QSO-urile validate prin verificarea încrucișată a jurnalelor primite (indicativ, locator de grilă) vor fi punctate. De asemenea, QSO-ul cu o stație care nu a trimis jurnalul va fi punctat, dacă acea stație apare cel puțin într-un alt jurnal primit, iar în simpla majoritate a jurnalelor primite, stația în cauză apare cu același locator de grilă. Dacă un indicativ apare doar într-un singur jurnal, acesta este un „unic” și va fi validat. În acest caz, se pot solicita dovezi suplimentare. (ALL.TXT, istoric decodare)
Vă rugăm să ne ajutați să validăm cât mai multe QSO-uri, răspândind vestea despre această activitate!
Premii
Certificatele vor fi acordate stației cu cel mai mare punctaj din fiecare categorie/bandă și din fiecare țară.
Jurnale:
Se acceptă doar jurnale electronice în fișiere în format ADIF, separat pentru fiecare bandă.
Numele fișierului de jurnal ar trebui să fie de genul: callsign.adi
Jurnalele trebuie încărcate în maximum 5 (cinci) zile de la sfârșitul fiecărei runde. Jurnalele primite mai târziu de 5 (cinci) zile nu vor fi incluse în rezultate, dar pot fi folosite ca jurnale de verificare. Lista jurnalelor primite va fi publicată pe pagina Jurnale primite .
Rezultatele rundelor și agregatul :
Tabelul cu rezultatele pentru fiecare rundă, precum și cele mai bune rezultate agregate din cele opt runde , vor fi postate pe pagina web a concursului ( www.VHFdx.ro ).
Rezultate finale:
Rezultatele finale vor fi afișate la sfârșitul concursului, după data de 20 decembrie, pentru următoarele categorii:
– 144 MHz LP Single – General și prin DXCC,
– 144 MHz HP Single – General și prin DXCC
– 144 MHz Multi General și prin DXCC
– 432 MHz LP Single – General și prin DXCC
– 432 MHz HP Single – General și prin DXCC
– 432 MHz Multi General și prin DXCC
-LP single la 1296 MHz – General și de DXCC
-1296 Mhz HP Single – General și de DXCC
Observații:
Folosește modul standard FT8. Nu folosește modul VHF Contest!
Utilizarea mai multor semnale simultane (modul vulpe sau similar) este interzisă.
Nu există penalizări pentru QSO-urile duplicate, pur și simplu nu vor fi luate în considerare.
Utilizarea clusterelor DX este permisă în fiecare categorie; cu toate acestea, auto-reperarea este interzisă.
De asemenea, este permisă utilizarea chat-ului ON4KST, doar pentru skeds.
Exemple inacceptabile pentru comunicări pe canalele de chat:
– „Am nevoie doar de ultimele înștiințări...”;
– „ai -19db”;
– „Te copiez. Te rog continuă”;
Suntem încrezători că respectați Codul de conduită DX.
Orice sugestii sunt binevenite: ft8@ft8activity.eu .
Asociația QSO BANAT, YO2KQT






Concursuri Internationale


WAE DX Contest, CW
0000Z, sambata 8 august to 2359Z, duminica 9 august
 	Geographic Focus:	Europe
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	CW
 	Bands:	80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	Single Op (High/Low)
Multi-Op
SWL
 	Max operating hours:	Single Op: 36 hours, off times of at least 60 minutes
Multi-Op: 48 hours
 	Max power:	HP: >100 Watts
LP: 100 Watts
 	Exchange:	RST + Serial No.
 	Work stations:	Once per band
 	Score Calculation:	(see rules)
 	Submit logs by:	2359Z August 17, 2026
 	E-mail logs to:	(none)
 	Upload log at:	https://dxhf2.darc.de/~waecwlog/upload.cgi?form=referat&lang=en
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://www.darc.de/der-club/referate/conteste/wae-dx-contest/en/


 	 	 
ARRL EME Contest
0000Z, sambata 8 august to 2359Z, duminica 9 august
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	CW, Phone, Digital
 	Bands:	2.3 GHz and Up
 	Classes:	(see rules)
 	Exchange:	4-character grid square (standard signal report acceptable for analog modes if grid square not possible)
 	Work stations:	Once per band
 	QSO Points:	100 points per QSO
 	Multipliers:	Grid squares once per band
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	2359Z December 29, 2026
 	E-mail logs to:	(none)
 	Upload log at:	https://contests.arrl.org/arrlemescoresubmission.php
 	Mail logs to:	EME Contest
ARRL
225 Main St.
Newington, CT 06111
USA
 	Find rules at:	https://www.arrl.org/eme-contest



	
Rubrica DX

Rafal, SQ4O is a member of the 50th Polish Antarctic Expedition to the Henryk Arctowski  [ARC-TAWF-SKEE] Station on King George Island, South Shetland Islands, AN-010. He will be working there until October. In his spare time, he will be operating as HF0PAS on the HF bands using CW and SSB. Rafal is also active on the 6m band using FT8.
Jan, DL4XT is active as 4K/DL4XT from Azerbaijan until Saturday the 8th of August. Look out for activity using CW, FT8 and SSB on the 20 to 10m bands. QSL via Logbook of the World, OQRS and QRZ.com

Citeste si din buletin…………….DXWorld.net buletin nr 673







Diverse

To celebrate its 15th anniversary, the Croatian Flora and Fauna Amateur Radio Club is active as 9A44FF until the 31st of December. For information about an award that is available for working the station, visit QRZ.com

Special callsign LZ75HSC is active to celebrate the 75th anniversary of the Radio Telegraphy Highspeed Club. The club was founded in 1951 and to date membership has grown to include more than 1,400 operators spanning every continent. For more information, visit highspeedclub.org
Antena Tunerul: Istoria și Magia Adaptării de Impedanță
​Salutare, dragi prieteni și pasionați ai construcțiilor radio! Ne întâlnim din nou în această seară de miercuri, iar astăzi vă propun să discutăm despre un aparat nelipsit de pe bancul de lucru al oricărui radioamator. Este vorba despre tunerul de antenă – sau, mai corect spus, unitatea de adaptare a impedanței.
​De câte ori nu ni s-a întâmplat să vrem să ieșim în bandă cu o sârmă aruncată rapid peste un copac în portabil sau să folosim o antenă multibandă care nu vrea sub nicio formă să fie rezonantă peste tot? În acel moment, apăsăm un buton sau rotim două butoane, iar emițătorul nostru vede dintr-odată o sarcină perfectă de 50 de ohmi. Cerința este îndeplinită, dar ce se întâmplă cu adevărat în interiorul acestei cutii magice și cine a descoperit că putem adapta etajul final al stației?
​Zorile radioului și problema transferului maxim de putere
​În prima parte a secolului al XX-lea, conceptul de cablu coaxial de 50 de ohmi nici nu exista în stațiile de amator. Emițătoarele cu lămpi aveau impedanțe interne uriașe, de ordinul miilor de ohmi, iar antenele folosite erau sârme lungi, ancorate între stâlpi înalți.
​Bazele matematice au fost puse încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea de fizicieni geniali precum Arthur Edwin Kennelly și Charles Proteus Steinmetz. Aceștia au demonstrat Teorema Transferului Maxim de Putere: o sursă de semnal oferă energia sa maximă unei sarcini doar atunci când impedanța sarcinii este egală și de semn opus cu impedanța sursei.
​În practică, primele tunere au apărut la stațiile navale și la marii emițători radiotelegrafici din anii '20. Ele constau dintr-o simplă bobină uriașă de cupru, numită variometru, combinată cu condensatoare cu spațiere mare între plăci. Operatorul schimba priza pe bobină cu o clemă sau învârtea un cilindru greu din ceramică pentru a găsi punctul în care becul cu incandescență legat pe linie lumina cel mai tare – semn că volumul de curent în antenă era maxim.
​Epoca de aur a rețelelor LC și legendarul tuner al lui Johnson
​Pe măsură ce radioul a evoluat, inginerii au clasificat aceste circuite de adaptare în funcție de geometria componentelor: rețele în forma literei L, rețele în T sau arhitecturi de tip Pi.
​În anii '50 și '60, când liniile de transmisie simetrice de tip „scăriță” erau la mare căutare, a apărut o adevărată legendă a adaptării: tunerul creat de compania lui Edgar Franklin Johnson, cunoscut sub numele de Johnson Matchbox. Proiectat fără nicio piesă din plastic, acest tuner pasiv folosea un transformator simetric cu legătură inductivă și condensatoare variabile masive. Până astăzi, radioamatorii nostalgici îl consideră etalonul absolut pentru adaptarea antenelor simetrice, având pierderi aproape de zero și capacitatea de a rezista la mii de volți fără să străpungă.
​Mai târziu, popularizarea transceiverelor moderne cu tranzistoare a adus o nouă provocare. Spre deosebire de lămpi, care mai tolerau un raport de undă staționară moderat, etajele finale pe siliciu se pot distruge dacă unda reflectată este prea mare. Așa a devenit tunerul de antenă un echipament de protecție obligatoriu în orice stație.
​Revoluția digitală: De la motoare pas cu pas la matricea de relee
​Timp de decenii, acordul antenei a fost o artă manuală. Operatorul trebuia să injecteze un semnal mic în purtătoare, să urmărească acul reflectometrului și să regleze alternativ două condensatoare variabile până când acul cădea la zero.
​Schimbarea radicală a venit la sfârșitul secolului XX, odată cu apariția microprocesoarelor ieftine. Prima tentativă de automatizare folosea motoare pas cu pas care învârteau fizic condensatoarele și bobinele interne ale tunerului. Însă sistemul era lent, scump și predispus la uzură mecanică.
​Inovația genială care domină tehnologia actuală a fost înlocuirea componentelor mecanic variabile cu o matrice fixă de inductanțe și condensatoare comutate prin relee ultra-rapide.
​Un algoritm stocat într-un microcontroler citește în câteva milisecunde faza și amplitudinea semnalului reflectat, calculează impedanța necunoscută a antenei și testează combinații binare din matrice – cuplând valori precise de inductanță și capacitate – până când obține un acord impecabil. Astăzi, un tuner automat modern poate realiza un acord complet în mai puțin de o secundă, memorând frecvențele pentru o utilizare ulterioară.
​Dragi prieteni, fie că vorbim despre un tuner manual cu bobină cu rolă din anii '70 sau despre un modul automat ultra-compact alimentat prin cablul coaxial, tunerul de antenă rămâne puntea de legătură dintre lumea fixă a emițătorului de 50 de ohmi și lumea capricioasă a undelor electromagnetice.
​Vă mulțumesc pentru atenție și, ca de obicei... să auzim numai de bine! 73!
