Emisiunea de QTC numarul 2586 din data de 12 august 2026
Apel general pentru emisiunea de QTC, Apel general pentru emisiunea de QTC de  YO3DIU care opereaza pentru YO3KAA
Apel general pentru emisiunea de QTC, Apel general pentru emisiunea de QTC de YO3DIU care opereaza pentru YO3KAA
Astazi vreau sa va prezint QTC-ul numarul 2517 din data de 16 aprilie 2025
Buna ziua, va salut pe toti cei care aveti rabdare sa ma ascultati, eu sper ca informatiile date de mine in acest QTC sa va fie de folos, sau macar sa fie interesante si sa le ascultati ca sa reveniti la aceasta ora si in aceasta frecventa si miercurea viitoare.

Din partea FRR


Concursuri Romanesti

Regulamentul Campionatelor Naționale ȋn Unde Ultrascurte ( VHF-UHF-SHF )
15-16 august
Citeste din pdf

Maraton YO VHF - UHF 2026
 
Regulament
  
Scopul: Maraton YO VHF - UHF este un concurs de tip „OPEN”, ce promovează activitatea stațiilor YO în benzile VHF - UHF.
 
Participanti: Toți radioamatorii din țară si de peste hotare care posedă autorizații valabile si care acceptă prezentul regulament de concurs.
 
Data concursurilor: A treia Duminică din fiecare lună din intervalul Martie - Noiembrie 2026.
Tabelul de mai jos cuprinde Calendarul activităților „Maraton YO VHF - UHF” din 2026:
 
	Etapa
	Data

	1-a
	15.03.2026

	2-a
	19.04.2026

	3-a
	17.05.2026

	4-a
	21.06.2026

	5-a
	19.07.2026

	6-a
	16.08.2026

	7-a
	20.09.2026

	8-a
	18.10.2026

	9-a
	15.11.2026


 
Ore de desfășurare: Intre orele 07:00 - 11:59 UTC.
 
Frecvențe: Competiția are loc în benzile 144 MHz si 432 MHz, în conformitate cu planul IARU Regiunea I.
 
Categorii de participare:
SINGLE (un singur operator, orice bandă)
MULTI (multioperator, orice bandă)
 
In cadrul unei etape se poate lucra pe ambele benzi, dar se vor intocmi fișe de concurs separate.
 
Moduri de lucru:
CW / SSB / FM
Cu o stație se poate lucra o singură dată pe etapă, indiferent de modul de lucru.
O stație poate avea un singur semnal pe bandă.
 
Controale: RS sau RST + număr serial + QTH Locator.
Exemplu: 59001 KN00XX
Numărul serial reprezintă numărul de ordine al legăturii.
Fiecare etapă începe cu numărul de ordine 001 pentru fiecare banda.
Punctaj: 1 km = 1 punct, indiferent de banda în care se lucrează.
 
Fișele de concurs: Se întocmesc doar în format electronic de tip EDI, pentru fiecare bandă în parte. 
 
Fișa de concurs trebuie sa conțină obligatoriu următoarele date:
·         Data (TDate)
·         Indicativul folosit (PCall)
·         Locatorul (PWWLo)
·         Categoria de participare (PSect)  SINGLE sau MULTI
·         Frecvența de lucru (PBand)
 
Fişele de concurs se vor incarca pe site la adresa www.uus.ro, secțiunea Incarcare log, in maxim 7 zile calendaristice complete de la finalizarea etapei. Fișele de concurs primite dupa această dată nu sunt luate in considerare.
 
      Erori:
Legatura pretinsă a fi realizată va fi nevalidată pentru orice eroare inregistrată in log de catre participant.
Nu se punctează legăturile la care diferența de timp este mai mare de 5 minute.
Nu se punctează legătura ambilor corespondenți, daca conține una din urmatoarele erori: 
-          indicativ incorect
-          control sau numar serial incorect
-          QTH locator incorect
-          modul de lucru incorect
 
Verificarea fișelor de concurs si afișarea rezultatelor provizorii: Se face in termen de 5 zile de la expirarea termenului de primire a acestora.
 
Contestații: Eventualele contestații se vor trimite pe adresa: maraton@uus.ro și vor fi soluționate in termen de 2 zile de la expirarea termenului de afișare a rezultatelor provizorii.
 
Clasamente: Clasamentele finale pentru fiecare etapă și clasamentul provizoriu general se afișează în maxim 2 zile de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pe site-ul www.maraton.uus.ro. Participanții vor fi notificați prin e-mail privind publicarea clasamentelor pe site.
 
Clasamente finale:
La finalul concursului se vor intocmi clasamente pentru urmatoarele categorii:
- 144 MHz SINGLE
- 144 MHz MULTI
- 432 MHz SINGLE
- 432 MHz MULTI
 
            Diplome: Se acordă diplome in format electronic concurenților calificați pe locurile 1, 2 si 3 de la fiecare sectiune a clasamentului.
 
Precizari:
- Legăturile duble nu sunt penalizate, acestea fiind considerate nule.
- Nu se depunctează legăturile ale căror numere seriale, din control, nu sunt consecutive.
- Folosirea DX-clusterului este permisă, cu excepţia trimiterii de spoturi pentru indicativul propriu. Este permisă organizarea legaturilor radio sked prin intermediul chatului www.on4kst.org.
 
- Se recomandă ca numele fisierului generat sa fie de forma:
            Indicativ_144.EDI    (exemplu YR0XXX_144.EDI )
            Indicativ_432.EDI    (exemplu YR0XXX_432.EDI )
 
Arbitrarea si intocmirea clasamentelor se vor efectua doar pe baza fiselor de concurs incărcate direct pe site la secțiunea Incarcare log.
Probleme/sugestii: În cazul în care aveți probleme sau sugestii legate de acest concurs, vă rugăm să le raportați pe forum la adresa  www.forum.uus.ro , secțiunea „Maraton VHF - UHF”.


Echipa UUS.ro




Maraton FT8

ȘTIRI din 2024:
•	QSO-urile FT4 sunt acceptate pe 2m și 70cm.
•	Limita inferioară de putere a fost modificată pentru 70 cm. Va fi de 75 W.
•	Punctaj: Un (1) punct per indicativ unic lucrat (indiferent de mod)
Scop:
Activitatea VHF-UHF FT8 este un concurs „DESCHIS”, pentru promovarea activității FT8 și FT4 pe benzile de frecvențe de 2 m, 70 cm și 23 cm.
O activitate crescută va oferi posibilitatea de a lucra cu noi DXCC sau pătrate, de asemenea, poate utiliza propagarea de scurtă durată sau chiar detecta deschideri mari care altfel ar putea trece neobservate.
Cine poate participa?
Fiecare radioamator cu licență valabilă, care acceptă prezentul set de reguli.
Zilele concursului :
din ianuarie până în decembrie 2026
•	În fiecare primă miercuri a fiecărei luni pentru banda de 2 m (FT8:144,174 MHz; FT4:144,170 MHz)
•	În fiecare a doua miercuri a fiecărei luni pentru banda de 70 cm (FT8: 432,174 MHz; FT4 432,170 MHz)
•	În fiecare a treia  miercuri a fiecărei luni pentru banda de 23 cm (în funcție de fiecare mod)

Rundă	            144 MHz	432 MHz	1296 MHz
Runda 1	7 ianuarie	14 ian.	             21 ian.
Runda 2	4 februarie	11 februarie	18 februarie
Runda 3	4 martie	11 martie	18 martie
Runda 4	1 aprilie	8 aprilie	15 aprilie
Runda 5	6 mai	            13 mai	            20 mai
Runda 6	3 iunie	            10 iunie	17 iunie
Runda 7	1 iulie	             8 iulie	            15 iulie
Runda 8	5 august	12 august	19 august
Runda 9	2 septembrie	9 septembrie	16 septembrie
Runda 10	7 octombrie	14 octombrie	21 octombrie
Runda 11	4 noiembrie	11 noiembrie	18 noiembrie
Runda 12	2 decembrie	9 decembrie	16 decembrie
Perioada rundă:
17:00 - 21:00 UTC
Moduri:
2m: FT8 144,174 MHz FT4: 144,170 MHz
70 cm FT8 432,174 MHz FT4: 432,170 MHz
23 cm: FT8 sau orice alt mod digital
Categorii :
 
Putere redusă: LP    2m < 100 wați în orice moment
70 cm < 75 wați în orice moment
23 cm <10 wați în orice moment
   CP = Putere mare
Schimb:
Indicativul de apel și localizatorul grilei principale (4 caractere, de exemplu, KN15).
Multiplicatori:
Multiplicatorul este numărul de locatori diferiți ai grilei principale lucrați pe rundă.
Punctaj:
Un (1) punct per indicativ unic lucrat. Înmulțiți totalul punctelor cu numărul total de locatori de grilă (GL) lucrați. Toate QSO-urile validate prin verificarea încrucișată a jurnalelor primite (indicativ, locator de grilă) vor fi punctate. De asemenea, QSO-ul cu o stație care nu a trimis jurnalul va fi punctat, dacă acea stație apare cel puțin într-un alt jurnal primit, iar în simpla majoritate a jurnalelor primite, stația în cauză apare cu același locator de grilă. Dacă un indicativ apare doar într-un singur jurnal, acesta este un „unic” și va fi validat. În acest caz, se pot solicita dovezi suplimentare. (ALL.TXT, istoric decodare)
Vă rugăm să ne ajutați să validăm cât mai multe QSO-uri, răspândind vestea despre această activitate!
Premii
Certificatele vor fi acordate stației cu cel mai mare punctaj din fiecare categorie/bandă și din fiecare țară.
Jurnale:
Se acceptă doar jurnale electronice în fișiere în format ADIF, separat pentru fiecare bandă.
Numele fișierului de jurnal ar trebui să fie de genul: callsign.adi
Jurnalele trebuie încărcate în maximum 5 (cinci) zile de la sfârșitul fiecărei runde. Jurnalele primite mai târziu de 5 (cinci) zile nu vor fi incluse în rezultate, dar pot fi folosite ca jurnale de verificare. Lista jurnalelor primite va fi publicată pe pagina Jurnale primite .
Rezultatele rundelor și agregatul :
Tabelul cu rezultatele pentru fiecare rundă, precum și cele mai bune rezultate agregate din cele opt runde , vor fi postate pe pagina web a concursului ( www.VHFdx.ro ).
Rezultate finale:
Rezultatele finale vor fi afișate la sfârșitul concursului, după data de 20 decembrie, pentru următoarele categorii:
– 144 MHz LP Single – General și prin DXCC,
– 144 MHz HP Single – General și prin DXCC
– 144 MHz Multi General și prin DXCC
– 432 MHz LP Single – General și prin DXCC
– 432 MHz HP Single – General și prin DXCC
– 432 MHz Multi General și prin DXCC
-LP single la 1296 MHz – General și de DXCC
-1296 Mhz HP Single – General și de DXCC
Observații:
Folosește modul standard FT8. Nu folosește modul VHF Contest!
Utilizarea mai multor semnale simultane (modul vulpe sau similar) este interzisă.
Nu există penalizări pentru QSO-urile duplicate, pur și simplu nu vor fi luate în considerare.
Utilizarea clusterelor DX este permisă în fiecare categorie; cu toate acestea, auto-reperarea este interzisă.
De asemenea, este permisă utilizarea chat-ului ON4KST, doar pentru skeds.
Exemple inacceptabile pentru comunicări pe canalele de chat:
– „Am nevoie doar de ultimele înștiințări...”;
– „ai -19db”;
– „Te copiez. Te rog continuă”;
Suntem încrezători că respectați Codul de conduită DX.
Orice sugestii sunt binevenite: ft8@ft8activity.eu .
Asociația QSO BANAT, YO2KQT



YO UHF-SHF Marathon - Round 8
Organizator:  YO SHF Team
Organizatori:  YO SHF Team

Scopul:
Maraton YO UHF-SHF este un concurs internațional de tip „OPEN”, ce promovează activitatea stațiilor în benzile 23 cm, 13 cm, 6 cm, 3 cm, 1.2 cm.

Participanti:
Toți radioamatorii din țară și de peste hotare care posedă autorizații valabile și care acceptă prezentul regulament de concurs.

Data concursurilor:
A treia Duminică, în fiecare lună din intervalul Ianuarie – Decembrie 2026. 

Tabelul de mai jos cuprinde Calendarul activităților „Maraton YO UHF-SHF” din 2026:

Etapa	Data
1	18.01.2026
2	15.02.2026
3	15.03.2026
4	19.04.2026
5	17.05.2026
6	21.06.2026
7	19.07.2026
8	16.08.2026
9	20.09.2026
10	18.10.2026
11	15.11.2026
12	20.12.2026
Ore de desfășurare:
Între orele 07:00 – 12:00 UTC.

Frecvențe:
Competiția are loc în banda 1296 MHz, 2300MHz, 5700 MHz, 10368 MHz , 24048 Mhz în conformitate cu planul IARU Regiunea I.

Categorii de participare:
SINGLE (un singur operator)
MULTI (multi-operator)
Moduri de lucru:
CW /SSB/ FM

Cu o stație se poate lucra o singură dată pe etapă, indiferent de modul de lucru. O stație poate avea un singur semnal pe bandă.

Controale:
RS sau RST + număr serial + QTH Locator. Exemplu: 59001 KN00XX

Numărul serial reprezintă numărul de ordine al legăturii. Fiecare etapă începe cu numărul de ordine 001.

Calcul punctaj pe etapă:
Pentru stații YO: 1pct/Km, fără Multiplicatori
Pentru stații DX: 1pct/Km x Multiplicator
Multiplicator: 1 + (numărul careurilor YO mediu lucrate și validate).

Exemplu: statia HA8XYZ are 7 legături valide cu stații YO din următoarele locatoare: KN05PS, KN06PE, KN05NR, KN44FD, KN37GR, KN37EW și KN37FM. Multiplicatorul este 5, deoarece au fost lucrate 4 locatoare medii: KN05, KN06, KN37 si KN44.

Punctajul final rezultă din înmulțirea multiplicatorului cu suma kilometrilor rezultați din legăturile valide.

Calcul punctaj clasament general:
Suma punctelor obținute pe etapă, separat pentru stații YO și DX și separat pe categorii de participare (single sau multi).

Fișele de concurs:
Se întocmesc doar în format electronic de tip EDI, pentru fiecare bandă în parte. 
Fișa de concurs trebuie să conțină obligatoriu următoarele date:
Data (TDate)
Indicativul folosit (PCall)
Locatorul (PWWLo)
Categoria de participare (PSect)  SINGLE sau MULTI
Frecvența de lucru (PBand)
Se vor încărca pe site in secțiunea UPLOAD  în maxim 7 zile de la finalizarea etapei. Fișele de concurs primite se pot vedea pe pagina cu loguri primite iar cele care au ajuns dupa acest termen vor fi folosite ca checklog.

Contestații:
Eventualele contestații se vor trimite pe adresa: YOSHFMarathon@gmail.com și vor fi soluționate în termen de 5 zile  de la expirarea termenului de afișare a rezultatelor provizorii.

Clasamente:
Clasamentele parțiale pentru fiecare etapă se afișează după expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pe site-ul www.vhfdx.ro

Clasamente finale:
La finalul concursului se vor întocmi clasamente pentru următoarele categorii:

Stații YO

– 1296 MHz SINGLE
– 1296 MHz MULTI
– 2300 MHz SINGLE
– 2300MHz MULTI
– 5700 MHz SINGLE
– 5700 MHz MULTI
– 10368 MHz SINGLE
– 10368 MHz MULTI
– 24048 MHz SINGLE
– 24048 MHz MULTI
Stații DX

– 1296 MHz SINGLE
– 1296 MHz MULTI
– 2300 MHz SINGLE
– 2300MHz MULTI
– 5700 MHz SINGLE
– 5700 MHz MULTI
– 10368 MHz SINGLE
– 10368 MHz MULTI
– 24048 MHz SINGLE
– 24048 MHz MULTI
Diplome
Se acordă în format electronic tuturor concurenților.

Observații:
Toate stațiile care au trimis log intră în clasamente. La arbitrarea concursului vor fi folosite ca checklog toate logurile care se pot obține de la managerii/arbitrii concursurilor desfășurate în paralel. Legăturile cu stațiile al căror log nu a putut fi obținut de la ceilalți organizatori vor fi punctate astfel:

zero puncte dacă legătura este unică (adică stația lucrată nu se regăsește în niciunul din celelalte loguri;
dacă stația lucrată se regăsește în alte loguri atunci legătura va fi considerată validă dacă:
numărul serial recepționat este valid în raport cu ora la care este declarată legătura;
locatorul recepționat este identic cu cel recepționat de majoritatea stațiilor care au lucrat indicativul respectiv.
Exemple:

stația HA8XYZ apare în 5 loguri primite. Dacă numărul serial recepționat de la HA8XYZ este în ordine crescătoare în raport cu ora (raportată în celelalte loguri) la care s-au efectuat legăturile, atunci legătura este considerată validă.
Stația HA8XYZ apare în 10 loguri primite. În 8 loguri locatorul recepționat este KN06LN iar în celelalte două loguri locatorul recepționat este diferit (ex. KN07LN). Stațiile care au recepționat locatorul KN06LN vor fi considerate majoritare și li se va valida legătura; stațiile care au recepționat un locator diferit vor avea legătura anulată pe motiv de “locator greșit”.
Nu se punctează legăturile la care diferența de timp este mai mare de 5 minute.

Legatura se punctează cu zero puncte (pentru o statie), dacă conține una din următoarele erori: 

număr serial incorect
QTH locator incorect
sau daca statia respectiva nu a notat corect indicativul corespondentului ( /p).

Verificarea fișelor de concurs și afișarea rezultatelor provizorii:

Se face în termen de maxim 15 zile de la expirarea termenului de primire a acestora.

Precizări:
– Legăturile duble nu sunt penalizate, acestea fiind considerate nule.

– Nu se depunctează legăturile ale căror numere seriale, din control, nu sunt consecutive.

– Folosirea DX-clusterului este permisă, cu excepţia trimiterii de spoturi pentru indicativul propriu. Este permisă și încurajată organizarea legăturilor radio sked prin intermediul chatului www.on4kst.org.

– Se recomandă ca numele fișierului generat să fie de forma:

            Indicativ_luna_banda.EDI    (exemplu YO1XYZ_4_1296.EDI )

73! YO3CYR & YO8RHM




Concursuri Internationale


SARTG WW RTTY Contest: 0000Z-0800Z, Aug 15 and 1600Z-2400Z, Aug 15 and 0800Z-1600Z, Aug 16
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	RTTY
 	Bands:	80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	Single Op All Band
Single Op All Band Low Power
Single Op Single Band
Multi-Single
SWL
 	Max power:	HP: >100 Watts
LP: 100 Watts
 	Exchange:	RST + Serial No.
 	Work stations:	Once per band
 	QSO Points:	5 points per QSO with same country
10 points per QSO with same continent
15 points per QSO with different continent
 	Multipliers:	Each DXCC country once per band
Each VK, VE, JA, W call area once per band
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	September 12, 2026
 	E-mail logs to:	contest[at]sartg[dot]com
 	Upload log at:	https://ua9qcq.com/hf-logs.php
 	Mail logs to:	SARTG Contest Manager
Jan Palmquist, SM5FUG
Jaktmarksgatan 16
SE-722 23 VÄSTERÅS
SWEDEN
 	Find rules at:	http://www.sartg.com/contest/wwrules.htm

 	 	 
Russian District Award Contest: 0800Z, Aug 15 to 0800Z, Aug 16
 	Geographic Focus:	Russia
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	CW, SSB
 	Bands:	160, 80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	SOAB Mixed Mode (High/Low)
SOAB Mixed Mode Field
SOAB CW (High/Low)
SOAB CW Field
SOAB SSB (High/Low)
SOAB SSB Field
Multi-Single Mixed Mode
Multi-Single Mixed Mode Field
SWL
 	Exchange:	RU: RS(T) + District code
non-RU: RS(T) + QSO No.
 	Work stations:	Once per band per mode
 	QSO Points:	RU: 1 point per QSO with same country
RU: 2 points per QSO with same country, different continent
RU: 3 points per QSO with different country, same continent
RU: 5 points per QSO with different country, different continent
RU: 10 points per QSO between Field entrants
non-RU: 10 points per QSO with RU station
 	Multipliers:	RU Stations: Each DXCC country once per band and each RDA district once only
non-RU Stations: Each RDA district once only
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	August 31, 2026
 	E-mail logs to:	rx3rc[at]yandex[dot]ru
 	Upload log at:	https://hamtop.ru/#RDAC
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	http://rdaward.org/rdac1.htm

CVA DX Contest, CW: 1800Z, Aug 15 to 2100Z, Aug 16
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	CW
 	Bands:	160, 80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	Single Op All Band (QRP/Low/High)
Single Op Dual Band (80+10m) Low
Single Op Single Band (Low/High)
Single Op All Band Military (Low/High)
Single Op YL (Low/High)
Multi-Single
Multi-Single Military Fixed
Multi-Single Military Portable
Multi-Two
CVA DX Adventure (see rules)
Overlays: (Rookie/Teen/YL)
 	Max power:	HP: >100 watts
LP: 100 watts
QRP: 5 watts
 	Exchange:	Brazil: RST + state
Non-Brazil: RST + continent
Military: RST + "MIL"
 	Work stations:	Once per band
 	QSO Points:	2 points per QSO with station in same country
3 points per QSO with station in different country/same continent
4 points per QSO with station in different continent
 	Multipliers:	Each Brazilian state once per band
Each country once only
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	2359Z August 23, 2026
 	E-mail logs to:	(none)
 	Upload log at:	https://cvadx.org/envio-de-logs-cw/
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://cvadx.org/


Keyman's Club of Japan Contest: 1200Z, Aug 15 to 1200Z, Aug 16
 	Geographic Focus:	Japan
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	CW
 	Bands:	160, 80, 40, 20, 15, 10, 6m
 	Classes:	Single Op Multiband
Single Op Multiband QRP (5W)
Single Op Single Band (JA Only)
Multi-Op (JA Only)
SWL
 	Exchange:	JA: RST + prefecture/district code
non-JA: RST + CQ zone
 	QSO Points:	JA Station: 1 point per QSO with JA station
JA Station: 2 points per QSO with DX station
non-JA Station: 2 points per QSO with JA station
non-JA Station: 1 point per QSO with non-JA station
 	Multipliers:	JA: Each JA prefecture/district once per band
JA: Each CQ zone once per band
Non-JA: Each JA prefecture/district once per band
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	1500Z September 1, 2026
 	E-mail logs to:	2026kcjtest[at]kcj-cw[dot]com
 	Upload log at:	https://kcj-cw.com/e_index.htm
 	Mail logs to:	Mr. Hitoshi Tanaka JH4RAL
4-31-13-513, Ohe, Ohtsu-City
Shiga Prefecture, 520-2141
Japan
 	Find rules at:	https://kcj-cw.com/contest/rule/2026_47_kcj_dx_t.pdf


Feld Hell Sprint: 1600Z-1759Z, Aug 15
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	Feld Hell
 	Bands:	160, 80, 40, 20, 15, 10, 6m
 	Classes:	(none)
 	Max power:	Standard: 100 watts
QRP: 5 watts
 	Exchange:	(see rules)
 	Work stations:	Once per band
 	QSO Points:	(see rules)
Bonus Points: (see rules)
 	Multipliers:	(see rules)
 	Score Calculation:	(see rules)
 	Submit logs by:	August 19, 2026
 	Upload log at:	https://sites.google.com/site/feldhellclub/
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://sites.google.com/site/feldhellclub/Home/contests/sprints/gridlocsprint

CVA DX Contest, CW: 1800Z, Aug 15 to 2100Z, Aug 16
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	CW
 	Bands:	160, 80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	Single Op All Band (QRP/Low/High)
Single Op Dual Band (80+10m) Low
Single Op Single Band (Low/High)
Single Op All Band Military (Low/High)
Single Op YL (Low/High)
Multi-Single
Multi-Single Military Fixed
Multi-Single Military Portable
Multi-Two
CVA DX Adventure (see rules)
Overlays: (Rookie/Teen/YL)
 	Max power:	HP: >100 watts
LP: 100 watts
QRP: 5 watts
 	Exchange:	Brazil: RST + state
Non-Brazil: RST + continent
Military: RST + "MIL"
 	Work stations:	Once per band
 	QSO Points:	2 points per QSO with station in same country
3 points per QSO with station in different country/same continent
4 points per QSO with station in different continent
 	Multipliers:	Each Brazilian state once per band
Each country once only
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	2359Z August 23, 2026
 	E-mail logs to:	(none)
 	Upload log at:	https://cvadx.org/envio-de-logs-cw/
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://cvadx.org/

 	 	 
YB Bekasi Merdeka Contest: 0000Z-2359Z, Aug 16
 	Geographic Focus:	Indonesia
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	CW, SSB
 	Bands:	80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	Single Op All Band
 	Exchange:	YB: RS(T) + Serial No.
non-YB: RS(T) + Serial No.
 	Work stations:	Once per band per mode
 	QSO Points:	3 points per SSB QSO
5 points per CW QSO
10 points per 7A1BMC QSO
 	Multipliers:	Each prefix once per band
Each DXCC country once per band per mode
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	2359Z August 23, 2026
 	E-mail logs to:	(none)
 	Upload log at:	https://bmc.orari-kotabekasi.com/log-submit/
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://bmc.orari-kotabekasi.com/



	
Rubrica DX

Darek, SP9DLM and his 13-year-old son Greg, SN9GM are active as UK/SP9DLM and UK/SN9GM from Uzbekistan until Saturday the 15th of August. The stations have been worked recently on the HF bands using SSB. QSL via OQRS.
Sands, VK4WXW has returned to Willis Island, OC-007, and will be stationed at the Australian Bureau of Meteorology's weather monitoring facility until late October or early November. He expects to become increasingly active as VK9WX in the coming weeks. He operates using FT8 and SSB on the 40, 20, 15 and 10m bands. QSL via OQRS.


Citeste si din buletin…………….DXWorld.net buletin nr 674 







Diverse

Special callsign YR100RC is on the air until the 30th of September to celebrate 100 years of amateur radio in Romania. Look for activity on the HF bands using a variety of modes. For details of a certificate that is available for working the station, visit tinyurl.com/romania1786

Marking the 70th anniversary of the DARC's weekly news broadcast, special callsign DB70DLRS will be on the air until the 31st of December. Look for activity on all bands and modes. QSL via DK5ON, Logbook of the World and the DARC Community Logbook. More information is available at QRZ.com
Omul care a furat culoarea cerului — povestea lui Shuji Nakamura
Bună seara, dragi prieteni! Astă seară vă spun povestea unui om care a petrecut douăzeci de ani din viață încercând să bage albastrul într-un bec.
Nu, nu e o metaforă, este la propriu ce a făcut Shuji Nakamura — și pentru asta a luat Premiul Nobel.
Dar hai s-o luăm cu începutul, pentru că omul nostru n-a pornit deloc ca un geniu de manual.
Shuji Nakamura se naște în 1954, în Ikata, o localitate atât de mică încât probabil și Google Maps ezită s-o zoom-eze.
La 19 ani ajunge la Universitatea Tokushima — nu Tokyo, nu Kyoto, la Tokushima, o universitate de stat locală, unde, spune el mai târziu, „mulți profesori fuseseră foști profesori de liceu”. Cu alte cuvinte: nu tocmai Harvard-ul Japoniei.
Primii doi ani de facultate, Nakamura trebuie să facă și cursuri de artă. Le urăște din tot sufletul. La un moment dat pur și simplu încetează să mai meargă la ore și stă acasă citind fizică, de unul singur, ca un adolescent care a descoperit că poate chiuli sistematic.
Abia în anul trei, la un curs despre semiconductori, i se aprinde beculețul — ironic, având în vedere unde avea să ajungă cu beculețele.
Termină licența în 1977, apoi un master, cu o teză despre conductivitatea titanatului de bariu — un subiect atât de sexy încât probabil a golit amfiteatrul instant.

Aici vine partea interesantă. Nakamura voia să lucreze într-un laborator mare, de renume. Dar profesorul lui îi spune, practic: „Băiete, dacă vrei să rămâi în Tokushima, uită de o carieră serioasă în inginerie electrică — aici nu-s posturi.” 
Nakamura decide totuși să rămână pe insulă, din motive personale, iar profesorul îl recomandă unui prieten care conducea o firmuliță obscură de chimicale, NICHIA — sub 200 de angajați, specializată în fosfori pentru televizoare color și tuburi fluorescente.
Nefiind exact rețeta succesului.

Firma inițial nu vrea să-l angajeze, dar Nakamura refuză să accepte un refuz. Practic s-a angajat prin încăpățânare pură.
Intră la NICHIA în aprilie 1979 și este pus într-un „departament de dezvoltare” format din... doi oameni. El și încă unul.

Și acum urmează un deceniu întreg de ratări. Nakamura încearcă să crească cristale de fosfură de galiu și arseniură de galiu pentru LED-uri — vânzările sunt dezamăgitoare, pentru că NICHIA concura cu giganți mult mai mari. La mijlocul anilor '80, se autodidactizează în producerea de LED-uri roșii și infraroșii de calitate, dar nici alea nu se vând.

Deci, la acest punct al poveștii, avem un inginer fără doctorat, fără nicio lucrare publicată, dintr-o firmă mică de fosfori, cu un istoric de produse ratate. Dacă ar fi fost un scenariu de la Hollywood, ai fi zis că e prea deprimant chiar și pentru un film indian.

Dar în 1988 se întâmplă ceva neașteptat: președintele NICHIA, Nobuo Ogawa, decide să parieze pe acest angajat aparent obișnuit. Îi dă un buget de **trei milioane de dolari** — o nebunie pentru vremea aia, aproape 2% din vânzările anuale ale întregii companii — și îl trimite pe Nakamura un an la Universitatea din Florida, ca să învețe o tehnică numită MOCVD.


MOCVD înseamnă **Metal-Organic Chemical Vapor Deposition** — depunere chimică din vapori cu compuși metal-organici. Practic e un cuptor special care „crește" straturi de material semiconductor, atom cu atom, pe un substrat (o plachetă subțire, gen sticlă de safir în cazul lui Nakamura).

**Cum funcționează, pe scurt:**
- În reactor intră gaze care conțin elementele dorite (de exemplu galiu și azot, pentru Nitrura de galiu GaN)
- Substratul e încălzit la câteva sute de grade, într-o cameră cu presiune controlată
- Gazele se descompun termic pe suprafața fierbinte, iar atomii se depun ordonat, strat peste strat, formând un cristal
- Rezultă un film subțire, de înaltă puritate — grosimea lui se măsoară în micrometri sau chiar nanometri

**De ce era crucial pentru LED-ul albastru:**
Ca să faci un LED, ai nevoie de straturi de semiconductor de o calitate cristalină aproape perfectă — orice defect strică proprietățile electrice. Nitrura de galiu (GaN), materialul de bază pentru albastru, era notoriu de greu de crescut curat prin metodele vechi.

Contribuția lui Nakamura a fost reactorul lui, de tip „**Two-Flow**" (dublu flux) — a modificat geometria gazelor din reactor, folosind un al doilea flux de gaz care apăsa gazele de creștere direct pe substrat, în loc să le lase să se disperseze. Rezultatul: cristale de GaN mult mai curate și mai uniforme, decât reușise oricine înainte — exact ce-i lipsea domeniului de ani de zile.

Deci reactorul MOCVD e, în esență, unealta cu care s-a „pictat" practic primul strat de albastru funcțional din istoria LED-urilor.
Astfel Nakamura, la 34 de ani, urcă pentru prima dată în viață într-un avion, fiind prima lui ieșire din Japonia.
Nevorbitor de engleză, terifiat, aterizează în Gainesville, Florida, printre cercetători mai tineri decât el cu zece ani, toți cu doctorate frumoase.
Și aici vine ironia savuroasă a poveștii: acest om comanda pe cont propriu, cu banii firmei, un reactor MOCVD — echipament de laborator scump și sofisticat — ținând secret față de furnizor la ce anume urma să-l folosească. Deci practic era singurul din laborator care-și adusese propriul utilaj de sute de mii de dolari.
Și totuși, când colegii au aflat că are „doar” un master, nu doctorat, l-au tratat ca pe un tehnician de rând — punând-l să repare una-alta. El însuși a povestit mai târziu că: simțea un oarecare resentiment când era privit de sus, dar exact asta i-a alimentat „spiritul de luptă”, după cum spunea mult mai târziu.

Deci rețineți imaginea: omul care avea să câștige premiul Nobel reparând instalații într-un laborator străin, tratat ca un tehnician oarecare. E ca și cum ai angaja un bucătar cu stea Michelin să spele vase, fără să știi cine e — doar că bucătarul respectiv încă nu gătise nimic notabil.

Se întoarce în Japonia în 1989 și începe, în sfârșit, cercetarea LED-urilor albastre folosind materiale pe bază de nitrură de galiu — GaN. În 1990 inventează un sistem MOCVD nou, numit „Two-Flow” — dublu flux — pe care el însuși l-a numit ulterior cea mai mare descoperire a vieții lui.
În 1991 obține pentru prima dată filme de GaN de tip P, prin recoacere termică — o piesă critică din puzzle care lipsea de zeci de ani din domeniu.

Și în 1993: apare primul LED albastru de mare luminozitate din lume.
După un secol de LED-uri roșii și verzi, lumea avea, în sfârșit, și albastru — ceea ce înseamnă că, pentru prima dată, se putea face lumină albă eficientă energetic, combinând cele trei culori.
Practic tot ce vedeți azi pe ecranele voastre, la becurile LED de acasă, în semnalizatoarele stradale albastre — toate pornesc de aici.

Acum este partea unde povestea devine amară-comică. Pentru invenția care avea să revoluționeze industria iluminatului mondial, NICHIA i-a oferit lui Nakamura o recompensă simbolică: un ceas și 20.000 de yeni — undeva la nivelul unui bonus de birou, nu al unei revoluții tehnologice de miliarde de dolari.
Nemulțumit, în 2001 dă compania în judecată. Instanța îi acordă inițial o sumă uriașă. NICHIA face recurs, iar în 2005 ajung la o înțelegere finală mult mai mică decât suma inițială — dar tot rămâne cea mai mare plată făcută vreodată unui angajat japonez pentru o invenție, la momentul respectiv.
Practic omul a trebuit să dea în judecată propria companie ca să fie plătit corect pentru inventia care i-a adus mai târziu Nobelul.

În 1999 pleacă de la NICHIA și devine profesor la Universitatea California, Santa Barbara. În 1994 își luase și doctoratul, tot la Tokushima — deci și-a rezolvat retroactiv „problema” care-l făcuse tehnician de rezervă în Florida.
Continuă cercetarea, dezvoltă laserul albastru — baza tehnologiei Blu-ray — și în 2014 primește Premiul Nobel pentru Fizică, alături de Isamu Akasaki și Hiroshi Amano.
Iar acum, la vârsta la care mulți se gândesc la pescuit și grădinărit, Nakamura lucrează la energie din fuziune nucleară cu laser. 
Pentru că, aparent, dacă tot ai luminat planeta o dată, de ce să nu încerci s-o și alimentezi.
Deci, dragii mei, morala serii: dacă cineva vă spune că nu aveți suficiente diplome pentru visul vostru, sau că sunteți „doar tehnicianul din colț” — poate că exact colțul ăla ține în mână viitorul.
Shuji Nakamura a demonstrat-o cu o simplă diodă albastră și cu multă, multă încăpățânare.

Ne auzim data viitoare!

*Sursă documentare: Nobelprize.org, Britannica, Queen Elizabeth Prize for Engineering, UCSB, CNN, Interesting Engineering, National Inventors Hall of Fame.*
