Emisiunea de QTC numarul 2588 din data de 26 august 2026
Apel general pentru emisiunea de QTC, Apel general pentru emisiunea de QTC de  YO3DIU care opereaza pentru YO3KAA
Apel general pentru emisiunea de QTC, Apel general pentru emisiunea de QTC de YO3DIU care opereaza pentru YO3KAA
Astazi vreau sa va prezint QTC-ul numarul 2517 din data de 16 aprilie 2025
Buna ziua, va salut pe toti cei care aveti rabdare sa ma ascultati, eu sper ca informatiile date de mine in acest QTC sa va fie de folos, sau macar sa fie interesante si sa le ascultati ca sa reveniti la aceasta ora si in aceasta frecventa si miercurea viitoare.

Din partea FRR

"Ne despărțim de Mihai Ropceanu YO2BH - miercuri, 26.08.2026 - priveghi la Casa Funerară Styx (în spatele bisericii din Mehala), str. Cloșca nr.22B începând cu ora 18.00; include slujbă la ora 18.30. Înmormântarea va fi joi, 27.08.2026, la cimitirul catolic de pe aleea Viilor nr.15, ora 11.00.

Conform noilor reglementări NU SE PRIMESC COROANE, puteți aduce flori.

După înmormântare masa de pomenire va fi la restaurant Tinecz, Calea Aradului nr.51 incepând cu ora 12.00"

Din păcate astea au fost cuvintele care m-au anunțat că am mai pierdut un mare OM.....
Iar frecventele vor fi pustii...
Mișule, un ultim 73!

Dumnezeu să- l odihnească!

Comunicat al Comisiei Centrale Tehnice a FRR:

Stimați colegi

Avem placerea să vă anunțăm că anul acesta, Campionatul Național de Creație Tehnică ediția 2026 se va
desfășura sâmbătă 12 septembrie la Izvoru Mureșului, jud. Harghita, în cadrul Complexului Sportiv
Naţional începând cu ora 08:00. Regulamentul competiției poate fi consultat pe saitul hamradio.ro
secțiunea &quot;REGULAMENTE&quot;, tot pe sait fiind disponibile la secțiunea “DOCUMENTE” și Fișele de înscriere
în format editabil. Pentru orice alte detalii rog contactați pe Sorin, YO7CKQ, la telefon 0729 890 806 sau
e-mail yo7ckq@gmail.com
Suplimentar premiilor prevăzute în regulament, competiția beneficiază anul acesta de premii
sponsorizate astfel:
- Locurile I de la categoriile de participare A, B și C vor beneficia de câte un premiu constând într-un
echipament și o mapă promoțională oferite de Dl. Andrei AVIRVAREI, YO6TJJ de la firma roWaves
https://rowaves.com/ro/
- Tot Dl. Andrei AVIRVAREI oferă un pachet surpriză atribuit prin tragere la sorți unuia din participanții la
CNCT ediția 2026
- Firma sigmanortec.ro oferă un voucer de cumpărături în valoare de 400 lei pentru cea mai originlă
lucrare și alte trei în valoare de 350 prin tragere la sorți participanților la CNCT 2026
- Tot prin tragere la sorți se oferă participanților la CNCT 2026:
- o sarcină artificială de 50 ohmi/100 watts sponsorizată de Nelu YO9DL
- o sursă de alimentare profesională de 12 volți/60 amperi sponsorizată de Cristi YO3LR
- Un frecvențmetru digital pentru 100 KHz – 1.2 GHz sponsorizat de Sorin YO7CKQ
Vă reamintim că în aceiași locație se desfășoară Cupa României QRP și tradiționalul Simpo YO ediția
2026. Pentru detalii legate de aceste evenimente vă rugăm să consultați situl FRR, hamradio.ro
Vă mulțumim pentru atenție!

Președinte Comisia Centrală Tehnică, Sorin NIMARĂ, YO7CKQ




Concursuri Romanesti






Concursuri Internationale

SCRY/RTTYOps WW DX RTTY Contest
2200Z, vineri 28 august to 1200Z, sambata 29 august, and 1200Z-2359Z, Aug 30
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	RTTY
 	Bands:	160, 80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	Single Op All Band 1 Radio (Low/High)
Single Op All Band Unlimited
Multi-Two (Low/High)
Multi-Unlimited
Multi-Unlimited-Distributed
Single Op Overlays: Classic/Distributed/Wires-Only/Rookie/Portable/Youngster/Unlimited
 	Max power:	HP: 1500 watts
LP: 100 watts
 	Exchange:	RST + 4-digit year license first issued
 	QSO Points:	(see rules)
 	Multipliers:	Each 4-digit year licensed once per band per period
Non-Scandinavia/Baltic stations: Each Scandinavia/Baltic prefix once per band per period
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	2359Z September 6, 2026
 	E-mail logs to:	rttyops-ww-rtty[at]rttyops[dot]com
 	Upload log at:	https://log.rttyops.com/
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://rttyops.com/index.php/contests/cq-rttyops-ww-scry-rtty/cq-rttyops-ww-scry2-rtty-rules

 	 	 
Feld Hell Sprint
0000Z-2359Z, Aug 29
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	Feld Hell
 	Bands:	160, 80, 40, 20, 15, 10, 6m
 	Classes:	(none)
 	Max power:	Standard: 100 watts
QRP: 5 watts
 	Exchange:	(see rules)
 	Work stations:	Once per band
 	QSO Points:	(see rules)
Bonus Points: (see rules)
 	Multipliers:	(see rules)
 	Score Calculation:	(see rules)
 	Submit logs by:	September 2, 2026
 	Upload log at:	https://sites.google.com/site/feldhellclub/
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://sites.google.com/site/feldhellclub/Home/contests/sprints/worked-all-americas-sprint


 	 	 
ALARA Contest
0600Z Aug 29 to 0559Z, Aug 30
 	Geographic Focus:	Australia/New Zealand
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	CW, Phone
 	Bands:	80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	Single Op
 	Exchange:	ALARA: RS(T) + Serial No. + ALARA Member + Name
non-ALARA: RS(T) + Serial No. + Name + (whether YL/OM/club station)
 	Work stations:	Once per 60 minutes per band per mode
 	QSO Points:	5 points per phone QSO with ALARA member
4 points per phone QSO with YL non-member
3 points per phone QSO with OM
Double points per QSO for CW
 	Multipliers:	Each VK/ZL call area once per band
Each YL DXCC country once per band
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	September 30, 2026
 	E-mail logs to:	contest[at]alara[dot]org[dot]au
 	Mail logs to:	Alisha Ashley VK2FASH
36 Brooklyn Drive
Bourkelands NSW 2650
AUSTRALIA
 	Find rules at:	http://www.alara.org.au/contests/

World Wide Digi DX Contest
1200Z, sambata 29 august to 1200Z, duminica 30 august
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	FT4/8
 	Bands:	160, 80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	Single Op All Band Single Transmitter (High/Low/QRP)
Single Op Single Band Single Transmitter (High/Low/QRP)
Single Op Multi-Transmitter (High/Low/QRP)
Multi-Single (High/Low)
Multi-Two
Multi-Unlimited
 	Max power:	HP: 1500 watts
LP: 100 watts
QRP: 5 watts
 	Exchange:	4-character grid square
 	Work stations:	Once per band
 	QSO Points:	1 point per QSO plus 1 point per 3000 km short path distance between stations
 	Multipliers:	Each grid field (first 2 letters of grid square) once per band
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	2359Z September 1, 2026
 	E-mail logs to:	(none)
 	Upload log at:	https://ww-digi.com/logcheck/
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://ww-digi.com/




	
Rubrica DX

Rafal, SQ4O is a member of the 50th Polish Antarctic Expedition to the Henryk Arctowski [ART-STOF-SKEE] Station on King George Island, South Shetland Islands, AN-010. In his spare time, he is operating as HF0PAS on the HF bands using CW and SSB, and on the 6m band using FT8.

Tom, VK2TBC is active as VK0TBC from Casey Station, Antarctica until December. Look out for him using FT8 and SSB on the HF bands. For more information visit QRZ.com

Citeste si din buletin…………….DXWorld.net buletin nr 676







Diverse

The German DX Foundation is using special callsign DQ30GDXF until December to celebrate its 30th anniversary. QSL via OQRS and Logbook of the World. Contacts made between the 1st of July and the 30th of September count towards an award. For more information, visit tinyurl.com/DQ30GDXF  
To celebrate its 15th anniversary, members of the Croatian Flora and Fauna Amateur Radio Club are active as 9A44FF and 9A44FF/P until December. For details of an award that is available for working the station, visit QRZ.com


Rezistorul: Piesa Banală care Îmblânzește Curentul Electric

Salutare, dragi prieteni și pasionați ai construcțiilor radio! Ne întâlnim din nou în această seară de miercuri, iar astăzi vă propun să vorbim despre o componentă atât de prezentă pe bancul nostru de lucru încât de multe ori nici nu o mai observăm. O piesă pe care o cumpărăm cu pumnul, o lipim în câteva secunde și care costă doar câțiva bani. Astăzi vorbim despre rezistor – sau rezistența electrică.
Dacă deschideți carcasa oricărui aparat radio, de la cele mai vechi receptoare cu lămpi și până la cele mai moderne stații digitale, veți găsi zeci sau sute de astfel de mici cilindri colorați ori cipuri minuscule lipite pe placă. Dar v-ați întrebat vreodată cum a apărut această piesă, cine a descoperit legea din spatele ei și de ce folosim benzi colorate pentru a-i citi valoarea?
Tragica poveste a lui Georg Simon Ohm
Istoria rezistorului începe în prima jumătate a secolului al XIX-lea, în Germania, cu un fizician și profesor de liceu numit Georg Simon Ohm.
În anul 1827, folosind fire metalice de diverse grosimi și lungimi fabricate chiar de el, Georg Simon Ohm a realizat o serie de experimente extrem de meticuloase. El a măsurat curentul care trece printr-un conductor și a descoperit o regulă matematică extrem de simplă: curentul este direct proporțional cu tensiunea aplicată și invers proporțional cu o proprietate a materialului pe care el a numit-o rezistență. Așa s-a născut celebra Lege a lui Ohm.
Ceea ce este incredibil este faptul că, la publicarea acestei descoperiri, comunitatea științifică din Germania l-a ridicularizat pe Georg Simon Ohm! Ministrul educației de la acea vreme a declarat că ideile sale sunt o eroare periculoasă și l-a determinat pe savant să își dea demisia din postul de profesor. A fost nevoie de mai bine de zece ani pentru ca fizicienii din Anglia și din întreaga lume să recunoască geniul descoperirii sale. Astăzi, unitatea de măsură pentru rezistența electrică îi poartă numele cu cinste.
De la tuburile cu lichid la firul de Nicrom
La începuturile electrotehnicii, obținerea unei rezistențe electrice stabile era o mare provocare. Primele rezistoare folosite în telegrafie și în iluminatul timpuriu erau tuburi de sticlă umplute cu apă sărată sau soluții chimice, în care se introduceau doi electrozi. În funcție de cât de adânc introduceai electrozii, rezistența se schimba. Evident, aceste componente erau extrem de periculoase, apa se evapora, iar valoarea se schimba de la o oră la alta.
​Adevărata revoluție a materialelor a avut loc în anul 1905, când un inventator american numit Albert Leroy Marsh a brevetat un aliaj miraculos format din nichel și crom, numit Nicrom. Acest aliaj putea suporta temperaturi uriașe fără să se oxideze și avea o rezistență electrică de peste șaizeci de ori mai mare decât cuprul. Așa au apărut primele rezistoare bobinate de putere, folosite în etajele finale ale emițătoarelor și în sursele de alimentare.
​Marea invenție a codului culorilor
​Odată cu explozia producției de radiouri de masă în anii '20, componentele au început să fie miniaturizate. Rezistoarele din mase de carbon – acei mici cilindri negri obținuți din praf de grafit presat cu un liant ceramic – deveniseră prea mici pentru ca valoarea lor în ohmi să poată fi imprimată cu cerneală. În plus, cerneala se ștergea din cauza căldurii generate de lămpi.
​Soluția a venit în anul 1927 de la Asociația Producătorilor de Radio din Statele Unite. Inginerii au creat un cod vizual bazat pe benzi colorate pictate direct pe corpul rezistorului. Fiecare culoare reprezintă o cifră, de la negru care înseamnă zero, până la alb care înseamnă nouă, urmate de banda de multiplicare și de cea de toleranță. Sistemul a fost atât de ingenios și de ușor de memorat de către tehnicieni încât a rămas neschimbat până în zilele noastre.
​Tehnologia modernă: De la fâșâitul carbonului la precizia laserului
​Constructorii de radiouri vechi își amintesc cu siguranță de faimosul zgomot de fond produs de rezistoarele vechi din mase de carbon. Din cauza structurii granulare a grafitului, curentul care trecea prin ele genera un fâșâit termic deranjant în difuzor, iar la căldură valoarea lor o lua razna.
​Pentru a scăpa de această problemă, inginerii au dezvoltat în anii '60 rezistoarele cu peliculă de carbon și mai ales cele cu peliculă metalică. Un strat microscopic de aliaj metalic este depus pe un cilindru din ceramică fină, iar apoi o rază laser taie un șanț în formă de spirală pe suprafața acestuia până când se obține o valoare impecabilă și un zgomot de fond aproape nul.
​Surse și Documentare Istorică
​Pentru cei care doresc să aprofundeze aceste date istorice, informațiile prezentate astăzi pot fi regăsite în arhivele Institutului Inginerilor Electrotehniști și Electroniști, cunoscut sub acronimul IEEE. Detaliile despre experimentele din 1827 se regăsesc în lucrarea originală publicată de Georg Simon Ohm, iar istoria aliajului de Nicrom este documentată în brevetul american acordat lui Albert Leroy Marsh în 1905. De asemenea, standardizarea codului culorilor este arhivată în documentele oficiale ale Asociației Producătorilor de Radio și în manualele tehnice editate de Liga Americană a Radioamatorilor.
​Dragi prieteni, fără această mică componentă pasivă care îmblânzește electronii, niciun circuit din lume nu ar putea funcționa. Vă mulțumesc pentru atenție și, ca de obicei... să auzim numai de bine! 73!
