Emisiunea de QTC numarul 2589 din 2 septembrie 2026
Apel general pentru emisiunea de QTC, Apel general pentru emisiunea de QTC de  YO3DIU care opereaza pentru YO3KAA
Apel general pentru emisiunea de QTC, Apel general pentru emisiunea de QTC de YO3DIU care opereaza pentru YO3KAA
Astazi vreau sa va prezint QTC-ul numarul 2517 din data de 16 aprilie 2025
Buna ziua, va salut pe toti cei care aveti rabdare sa ma ascultati, eu sper ca informatiile date de mine in acest QTC sa va fie de folos, sau macar sa fie interesante si sa le ascultati ca sa reveniti la aceasta ora si in aceasta frecventa si miercurea viitoare.

Din partea FRR

Stimați colegi
Federația Română de Radioamatorism organizează o nouă Sesiune de Referate cu ocazia Simpo YO 2026 de la Izvoru Mureșului, Jud. Harghita, sâmbătă 12 septembrie începând cu ora 10:30.
Sesiunea de Referate este deschisă tuturor radioamatorilor YO dar și altor persoane cu preocupări în domeniul electronicii și comunicațiilor radio, accesul fiind gratuit.
Se dorește promovarea unor preocupări actuale ale radioamatorilor, a unor rezultate notabile, încurajarea schimbului direct de idei, dezbaterea și comunicarea între radioamatori.
Pentru înscrierea de referate și planificarea prezentărilor vă rugăm să-l contactați pe Sorin, YO7CKQ.
Toți participanții la Sesiune vor fi recompensați de o Diplomă de merit alături de aprecierea auditoriului.
Sesiunea va beneficia suplimentar de acordarea unui premiu, prin tragere la sorți, oferit de Dl. Dumitru MĂRGELOIU, YO7CGS. Este vorba despre un Power/SWR-metru DIAMOND SX-100, pentru 1.8-60 MHz max. 3 KW; aparatul este nou, sigilat. La tragerea la sorți vor participa autorii cu lucrări înregistrate și prezentate. Tragerea la sorți se va face în cadrul festivității de acordare a premiilor la CNCT 2026, premiul fiind înmânat pe loc.
În măsura în care există acordul prealabil al autorilor, Comisia Centrală Tehnică se va preocupa de difuzarea în mediul electronic a lucrărilor către marea masă de radioamatori.
Mai multe info pe hamradio.ro sau la Sorin, YO7CKQ tel. 0729 890 806, yo7ckq@gmail.com
Nu uitați: în aceiași locație se desfășoară Campionatul Național de Creație Tehnică ediția 2026
https://www.radioamator.ro/info.php?id=1568
https://www.hamradio.ro/simpo/

YO7CKQ, Sorin-David NIMARĂ,  Președinte Comisia Centrală Tehnică

Comunicat al Comisiei Centrale Tehnice a FRR:

Stimați colegi

Avem placerea să vă anunțăm că anul acesta, Campionatul Național de Creație Tehnică ediția 2026 se va
desfășura sâmbătă 12 septembrie la Izvoru Mureșului, jud. Harghita, în cadrul Complexului Sportiv
Naţional începând cu ora 08:00. Regulamentul competiției poate fi consultat pe saitul hamradio.ro
secțiunea &quot;REGULAMENTE&quot;, tot pe sait fiind disponibile la secțiunea “DOCUMENTE” și Fișele de înscriere în format editabil. Pentru orice alte detalii rog contactați pe Sorin, YO7CKQ, la telefon 0729 890 806 sau
e-mail yo7ckq@gmail.com
Suplimentar premiilor prevăzute în regulament, competiția beneficiază anul acesta de premii
sponsorizate astfel:
- Locurile I de la categoriile de participare A, B și C vor beneficia de câte un premiu constând într-un
echipament și o mapă promoțională oferite de Dl. Andrei AVIRVAREI, YO6TJJ de la firma roWaves
https://rowaves.com/ro/
- Tot Dl. Andrei AVIRVAREI oferă un pachet surpriză atribuit prin tragere la sorți unuia din participanții la
CNCT ediția 2026
- Firma sigmanortec.ro oferă un voucer de cumpărături în valoare de 400 lei pentru cea mai originlă
lucrare și alte trei în valoare de 350 prin tragere la sorți participanților la CNCT 2026
- Tot prin tragere la sorți se oferă participanților la CNCT 2026:
- o sarcină artificială de 50 ohmi/100 watts sponsorizată de Nelu YO9DL
- o sursă de alimentare profesională de 12 volți/60 amperi sponsorizată de Cristi YO3LR
- Un frecvențmetru digital pentru 100 KHz – 1.2 GHz sponsorizat de Sorin YO7CKQ
Vă reamintim că în aceiași locație se desfășoară Cupa României QRP și tradiționalul Simpo YO ediția
2026. Pentru detalii legate de aceste evenimente vă rugăm să consultați situl FRR, hamradio.ro
Vă mulțumim pentru atenție!

Președinte Comisia Centrală Tehnică, Sorin NIMARĂ, YO7CKQ


Concursuri Romanesti

REGULAMENT
Campionatul Național de Moduri Digitale în Unde Scurte
Citeste din pdf-ul aferent


Concursul Memorial YO7VS
Organizatori:
CSM Craiova (Club Sportiv Municipal Craiova).
Scopul:
Comemorarea lui YO7VS, plecat dintre noi în martie 2008 și continuarea tradiției concursului “Oltenia 144 Mhz” (printre inițiatorii și promotorii căruia se număra și Dick, YO7VS).

Data / ore:
Concursul “Memorial YO7VS 144MHz ” (fost “Oltenia 144 MHz”) se va desfășura în paralel cu IARU VHF Region 1 Contest.

Pentru anul 2026: 5 Septembrie ora 14 UTC – 6 Septembrie ora 14 UTC

Banda și modurile de lucru:
144 MHz; SSB, CW, FM.

Categorii:
SO – individual

MO – echipe

Control:
RS(T) + 001 (serial crescător) + WW QTH locator. 

Punctaj:
1km = 1pct.

Scor:
Suma punctelor din legături.

Loguri: 
Numai în format .EDI, în maxim 10 de zile după concurs, in secțiunea „Încarcă Log” al concursului. Log-urile primite după perioada de primire a log-urilor (dar înainte de publicarea rezultatelor) vor fi folosite ca și log control.

Preluarea și corectitudinea logului poate fi verificată pe pagina Loguri Primite.

Pentru a intra în clasament, logul stațiilor străine trebuie să conțină cel puțin o legătură cu stație din YO, în caz contrar acesta va fi considerat log-control.

Notă: 
Cu o stație se poate lucra o singură dată, indiferent modului de lucru.

Clasamente / premii:
Clasamente separate pentru fiecare categorie, Generale și YO.

Toate stațiile care trimit log electronic vor primi diplomă electronica de participare .

Observații:
La arbitrarea concursului vor fi folosite ca checklog toate logurile care se pot obține de la managerii/arbitrii concursurilor desfășurate în paralel. Legăturile cu stațiile al căror log nu a putut fi obținut de la ceilalți organizatori vor fi punctate astfel:

zero puncte dacă legătura este unică (adică stația lucrată nu se regăsește în niciunul din celelalte loguri;
dacă stația lucrată se regăsește în alte loguri atunci legătura va fi considerată validă dacă:
numărul serial recepționat este valid în raport cu ora la care este declarată legătura;
locatorul recepționat este identic cu cel recepționat de majoritatea stațiilor care au lucrat indicativul respectiv.
Exemple:

stația HA8XYZ apare în 5 loguri primite. Dacă numărul serial recepționat de la HA8XYZ este în ordine crescătoare în raport cu ora (raportată în celelalte loguri) la care s-au efectuat legăturile, atunci legătura este considerată validă.
Stația HA8XYZ apare în 10 loguri primite. În 8 loguri locatorul recepționat este KN06LN iar în celelalte două loguri locatorul recepționat este diferit (ex. KN07LN). Stațiile care au recepționat locatorul KN06LN vor fi considerate majoritare și li se va valida legătura; stațiile care au recepționat un locator diferit vor avea legătura anulată pe motiv de “locator greșit”.
Nu se punctează legăturile la care diferența de timp este mai mare de 5 minute.

Legatura se punctează cu zero puncte (pentru o stație), dacă conține una din următoarele erori: 

indicativ recepționat incorect
număr serial recepționat incorect
QTH locator recepționat incorect



Cupa VHF Arad, 2026
(Fostul concurs Zi Plina de Vara Admira Arad)
Denumire concurs: ... ... ... ... Cupa VHF Arad ... ... ... ... - Concurs internațional.
Organizator: Clubul SporƟv Radioclub "ADMIRA", Arad.
Desfășurare: Pentru anul 2026: 5 Septembrie ora 14 UTC - 6 Septembrie ora 14 UTC
Benzi și moduri de lucru: 144 MHz, CW, SSB, FM, mixt, în segmentele de bandă alocate conform IARU Regiunea
1.
Legăturile CW, SSB, FM se aduna pentru fiecare categorie.
Nu sunt admise legăturile via repetoare, VoIP (Echolink) etc. sau cross-band.
Categorii de parƟcipanți: SO. Individual; MO. Stații de club (minimum doi operatori).
Controale: RS sau RST + numărul de serie progresiv începând cu 001 și WW QTH locator (exemplu: 599 001
KN06PE).
Cu o stație se lucrează o singură dată .
Punctaj: 1 km 1 punct.
Premierea se face pentru fiecare categorie în parte .
Stațiile non YO trebuie să efectueze minimum trei legături valide cu stații din YO.
Premii: Pentru fiecare categorie separate:
Locul I - Cupă + Diplomă
Locul II - Diplomă în format electronic
Locul III - Diplomă în format electronic
Până la locul 10 - se acordă diplome de parƟcipare în format electronic.
Termen de trimitere a logurilor: maxim 10 de zile calendarisƟce de la ulƟma zi de concurs.
Format: fișier EDI, se trimite prin e-mail la: yo2lta@yahoo.com. Nu se admit loguri scrise pe hârƟe sau alte
formate.


Maraton FT8

ȘTIRI din 2024:
•	QSO-urile FT4 sunt acceptate pe 2m și 70cm.
•	Limita inferioară de putere a fost modificată pentru 70 cm. Va fi de 75 W.
•	Punctaj: Un (1) punct per indicativ unic lucrat (indiferent de mod)
Scop:
Activitatea VHF-UHF FT8 este un concurs „DESCHIS”, pentru promovarea activității FT8 și FT4 pe benzile de frecvențe de 2 m, 70 cm și 23 cm.
O activitate crescută va oferi posibilitatea de a lucra cu noi DXCC sau pătrate, de asemenea, poate utiliza propagarea de scurtă durată sau chiar detecta deschideri mari care altfel ar putea trece neobservate.
Cine poate participa?
Fiecare radioamator cu licență valabilă, care acceptă prezentul set de reguli.
Zilele concursului :
din ianuarie până în decembrie 2026
•	În fiecare primă miercuri a fiecărei luni pentru banda de 2 m (FT8:144,174 MHz; FT4:144,170 MHz)
•	În fiecare a doua miercuri a fiecărei luni pentru banda de 70 cm (FT8: 432,174 MHz; FT4 432,170 MHz)
•	În fiecare a treia  miercuri a fiecărei luni pentru banda de 23 cm (în funcție de fiecare mod)

Rundă	            144 MHz	432 MHz	1296 MHz
Runda 1	7 ianuarie	14 ian.	             21 ian.
Runda 2	4 februarie	11 februarie	18 februarie
Runda 3	4 martie	11 martie	18 martie
Runda 4	1 aprilie	8 aprilie	15 aprilie
Runda 5	6 mai	            13 mai	            20 mai
Runda 6	3 iunie	            10 iunie	17 iunie
Runda 7	1 iulie	             8 iulie	            15 iulie
Runda 8	5 august	12 august	19 august
Runda 9	2 septembrie	9 septembrie	16 septembrie
Runda 10	7 octombrie	14 octombrie	21 octombrie
Runda 11	4 noiembrie	11 noiembrie	18 noiembrie
Runda 12	2 decembrie	9 decembrie	16 decembrie
Perioada rundă:
17:00 - 21:00 UTC
Moduri:
2m: FT8 144,174 MHz FT4: 144,170 MHz
70 cm FT8 432,174 MHz FT4: 432,170 MHz
23 cm: FT8 sau orice alt mod digital
Categorii :
 
Putere redusă: LP    2m < 100 wați în orice moment
70 cm < 75 wați în orice moment
23 cm <10 wați în orice moment
   CP = Putere mare
Schimb:
Indicativul de apel și localizatorul grilei principale (4 caractere, de exemplu, KN15).
Multiplicatori:
Multiplicatorul este numărul de locatori diferiți ai grilei principale lucrați pe rundă.
Punctaj:
Un (1) punct per indicativ unic lucrat. Înmulțiți totalul punctelor cu numărul total de locatori de grilă (GL) lucrați. Toate QSO-urile validate prin verificarea încrucișată a jurnalelor primite (indicativ, locator de grilă) vor fi punctate. De asemenea, QSO-ul cu o stație care nu a trimis jurnalul va fi punctat, dacă acea stație apare cel puțin într-un alt jurnal primit, iar în simpla majoritate a jurnalelor primite, stația în cauză apare cu același locator de grilă. Dacă un indicativ apare doar într-un singur jurnal, acesta este un „unic” și va fi validat. În acest caz, se pot solicita dovezi suplimentare. (ALL.TXT, istoric decodare)
Vă rugăm să ne ajutați să validăm cât mai multe QSO-uri, răspândind vestea despre această activitate!
Premii
Certificatele vor fi acordate stației cu cel mai mare punctaj din fiecare categorie/bandă și din fiecare țară.
Jurnale:
Se acceptă doar jurnale electronice în fișiere în format ADIF, separat pentru fiecare bandă.
Numele fișierului de jurnal ar trebui să fie de genul: callsign.adi
Jurnalele trebuie încărcate în maximum 5 (cinci) zile de la sfârșitul fiecărei runde. Jurnalele primite mai târziu de 5 (cinci) zile nu vor fi incluse în rezultate, dar pot fi folosite ca jurnale de verificare. Lista jurnalelor primite va fi publicată pe pagina Jurnale primite .
Rezultatele rundelor și agregatul :
Tabelul cu rezultatele pentru fiecare rundă, precum și cele mai bune rezultate agregate din cele opt runde , vor fi postate pe pagina web a concursului ( www.VHFdx.ro ).
Rezultate finale:
Rezultatele finale vor fi afișate la sfârșitul concursului, după data de 20 decembrie, pentru următoarele categorii:
– 144 MHz LP Single – General și prin DXCC,
– 144 MHz HP Single – General și prin DXCC
– 144 MHz Multi General și prin DXCC
– 432 MHz LP Single – General și prin DXCC
– 432 MHz HP Single – General și prin DXCC
– 432 MHz Multi General și prin DXCC
-LP single la 1296 MHz – General și de DXCC
-1296 Mhz HP Single – General și de DXCC
Observații:
Folosește modul standard FT8. Nu folosește modul VHF Contest!
Utilizarea mai multor semnale simultane (modul vulpe sau similar) este interzisă.
Nu există penalizări pentru QSO-urile duplicate, pur și simplu nu vor fi luate în considerare.
Utilizarea clusterelor DX este permisă în fiecare categorie; cu toate acestea, auto-reperarea este interzisă.
De asemenea, este permisă utilizarea chat-ului ON4KST, doar pentru skeds.
Exemple inacceptabile pentru comunicări pe canalele de chat:
– „Am nevoie doar de ultimele înștiințări...”;
– „ai -19db”;
– „Te copiez. Te rog continuă”;
Suntem încrezători că respectați Codul de conduită DX.
Orice sugestii sunt binevenite: ft8@ft8activity.eu .
Asociația QSO BANAT, YO2KQT






Concursuri Internationale


ARRL EME Contest
0000Z, Sep 5 to 2359Z, Sep 6
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	CW, Phone, Digital
 	Bands:	2.3 GHz and Up
 	Classes:	(see rules)
 	Exchange:	4-character grid square (standard signal report acceptable for analog modes if grid square not possible)
 	Work stations:	Once per band
 	QSO Points:	100 points per QSO
 	Multipliers:	Grid squares once per band
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	2359Z December 29, 2026
 	E-mail logs to:	(none)
 	Upload log at:	https://contests.arrl.org/arrlemescoresubmission.php
 	Mail logs to:	EME Contest
ARRL
225 Main St.
Newington, CT 06111
USA
 	Find rules at:	https://www.arrl.org/eme-contest

 	 	 
All Asian DX Contest, Phone
0000Z, Sep 5 to 2400Z, Sep 6
 	Geographic Focus:	Asia
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	Phone
 	Bands:	160, 80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	Single Op All Band (High/Low)
Single Op All Band 24H (High/Low)
Single Op Single Band (High/Low)
Multi-Single (High/Low)
Multi-Multi (High/Low)
 	Max power:	HP: >100 watts
LP: 100 watts
 	Exchange:	RS + 2-digit age
 	Work stations:	Once per band
 	QSO Points:	(see rules)
 	Multipliers:	Asian Stations: DXCC entities once per band
non-Asian Stations: Asian prefixes once per band
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	September 16, 2026
 	E-mail logs to:	aaph[at]jarl[dot]org
 	Upload log at:	https://contest.jarl.org/upload-aa/
 	Mail logs to:	JARL, All Asian DX Contest, Phone
170-8073
Japan
 	Web-to-Cabrillo form:	http://www.b4h.net/cabforms/aadxssb_cab3.php
 	Find rules at:	https://www.jarl.org/English/4_Library/A-4-3_Contests/aadx_eng.html

 	 	 
CWOps CW Open
0000Z-0359Z, Sep 5
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Awards:	Worldwide
 	Mode:	CW
 	Bands:	160, 80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	Single Op (QRP/Low/High)
 	Max power:	HP: >100 watts
LP: 100 watts
QRP: 5 watts
 	Exchange:	Serial No. + Name
 	Work stations:	Once per band per time segment
 	QSO Points:	1 point per QSO
 	Multipliers:	Each call once per time segment
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	September 23, 2026
 	E-mail logs to:	(none)
 	Upload log at:	https://cwops.contesting.com/
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://cwops.org/cwops-tests/cw-open/

 	 	 
Wake-Up! QRP Sprint
0600Z-0629Z, Sep 5 and 0630Z-0659Z, Sep 5 and 0700Z-0729Z, Sep 5 and 0730Z-0800Z, Sep 5
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	CW
 	Bands:	40, 20m
 	Classes:	(none)
 	Max power:	5 watts
 	Exchange:	RST + Serial No. + suffix of previous QSO ("QRP" for 1st QSO)
 	Work stations:	Once per band per period
 	QSO Points:	1 point per km
 	Multipliers:	1 point per new station worked on each band
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total multiplier points
 	Submit logs by:	September 12, 2026
 	E-mail logs to:	ru-qrp-club[at]mail[dot]ru
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	http://qrp.ru/contest/wakeup/333-wakeup-eng

 	 	 
SARL VHF/UHF FM Contest
0800Z, Sep 5 to 1000Z, Sep 6
 	Status:	Active, but no recent results
 	Geographic Focus:	Southern Africa
 	Participation:	Southern Africa
 	Awards:	Southern Africa
 	Mode:	SSB
 	Bands:	50 MHz, 144 MHz, 432 MHz
 	Classes:	Single Operator
Multi-Op
Portable/Field
4-Hour Limited
FM Only
 	Exchange:	RS(T) + 6-character grid locator
 	Work stations:	Once per band
 	Score Calculation:	(see rules)
 	Submit logs by:	2159Z September 11, 2026
 	E-mail logs to:	sarlvhfuhfcontest[at]gmail[dot]com
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://mysarl.org.za/contest-resources/

 	 	 
SARL Field Day Contest
0800Z, Sep 5 to 1000Z, Sep 6
 	Geographic Focus:	South Africa
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	CW, SSB, Digital
 	Bands:	160, 80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	Single-Op Field (QRP/High)
Multi-Op Field (QRP/High)
Ultra Light Portable
General
 	Max power:	QRP: 5 watts
non-QRP: >5 watts
 	Exchange:	RS(T) + Number of transmitters + Category (see rules) + Province (or "DX")
 	Work stations:	Once per band per mode
 	QSO Points:	(see rules)
 	Multipliers:	(see rules)
 	Score Calculation:	(see rules)
 	Submit logs by:	2159Z September 11, 2026
 	E-mail logs to:	contest[at]sarl[dot]org[dot]za
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://mysarl.org.za/contest-resources/

 	 	 
Russian RTTY WW Contest
1200Z, Sep 5 to 1159Z, Sep 6
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	RTTY
 	Bands:	80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	Single Op All Band (QRP/Low/High)
Single Op Single Band
Multi-Single
SWL
 	Max power:	HP: >100W
LP: 100W
QRP: 5W
 	Exchange:	RU: RSQ + 2-letter oblast
non-RU: RST + QSO No.
 	Work stations:	Once per band
 	QSO Points:	2 points per QSO with same country
3 points per QSO with different country, same continent
5 points per QSO with different continent
Non-RU: 10 points per QSO with RU station
 	Multipliers:	Each RU Oblast once per band
Each DXCC country once per band
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	2359Z September 20, 2026
 	E-mail logs to:	contest[at]radio[dot]ru
 	Upload log at:	https://ua9qcq.com/hf-logs.php
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://www.contest.ru/russian-ww-rtty-contest-rules-en/

 	 	 
CWOps CW Open: 1200Z-1559Z, Sep 5
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Awards:	Worldwide
 	Mode:	CW
 	Bands:	160, 80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	Single Op (QRP/Low/High)
 	Max power:	HP: >100 watts
LP: 100 watts
QRP: 5 watts
 	Exchange:	Serial No. + Name
 	Work stations:	Once per band per time segment
 	QSO Points:	1 point per QSO
 	Multipliers:	Each call once per time segment
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	September 23, 2026
 	E-mail logs to:	(none)
 	Upload log at:	https://cwops.contesting.com/
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://cwops.org/cwops-tests/cw-open/

 	 	 
IARU Region 1 Field Day, SSB: 1300Z, Sep 5 to 1259Z, Sep 6
 	Geographic Focus:	Europe
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	SSB
 	Bands:	160, 80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	(see your national society rules)
 	Exchange:	RST + Serial No.
 	Submit logs by:	September 13, 2026
 	E-mail logs to:	(none)
 	Upload log at:	https://dxhf2.darc.de/~fdssblog/upload.cgi?form=referat&lang=en
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://www.darc.de/der-club/referate/conteste/iaru-region-1-fieldday/en/


 	 	 
RSGB SSB Field Day
1300Z, Sep 5 to 1300Z, Sep 6
 	Geographic Focus:	Europe
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	SSB
 	Bands:	80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	(see rules)
 	Max power:	High: 400 watts
Low: 100 watts
QRP: 5 watts
 	Exchange:	RS + Serial No.
 	QSO Points:	(see rules)
 	Multipliers:	DXCC entities once per band
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	September 11, 2026
 	Upload log at:	http://www.rsgbcc.org/cgi-bin/hfenter.pl
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://www.rsgbcc.org/hf/rules/2026/rnfd.shtml

 	 	 
AGCW Straight Key Party
1300Z-1600Z, Sep 5
 	Status:	Active, but no recent results
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	CW
 	Bands:	40m Only
 	Classes:	5W (A)
50W (B)
150W (C)
SWL (D)
 	Exchange:	AGCW: RST + Serial No. + "/" + Class + "/" + Name + "/" + Age
 	QSO Points:	9 points per A-A QSO
7 points per A-B QSO
5 points per A-C QSO
4 points per B-B QSO
3 points per B-C QSO
2 points per C-C QSO
 	Multipliers:	(none)
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points
 	Submit logs by:	September 30, 2026
 	E-mail logs to:	htp[at]agcw[dot]de
 	Mail logs to:	Friedrich W. Fabri, DF1OY
Elisenhofstrasse 7
D-25832 Tonning
Germany
 	Find rules at:	https://www.agcw.de/contest/htp/htp-en/

 	 	 
IARU Region 1 145 MHz Contest
1400Z, Sep 5 to 1400Z, Sep 6
 	Status:	Active, but no recent results
 	Geographic Focus:	Europe
 	Participation:	Europe
 	Mode:	All
 	Bands:	145 MHz
 	Classes:	Single Op (6/24)(Low/High)
Multi-Op (6/24)(Low/High)
 	Exchange:	RS(T) + QSO No. + 6-character grid square
 	QSO Points:	1 point per km between stations
 	Multipliers:	(none)
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points
 	Submit logs by:	September 14, 2026
 	E-mail logs to:	(none
 	Upload log at:	https://iaru.oevsv.at/
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2021/03/Rules-2021.pdf

 	 	 
PODXS 070 Club Jay Hudak Memorial 80m Sprint: 2000Z, Sep 5 to 1959Z, Sep 6
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	PSK31
 	Bands:	80m Only
 	Classes:	QRP
Low Power
Medium Power
High Power
 	Max operating hours:	6
 	Max power:	High: 100 watts
Medium: 50 watts
Low: 25 watts
QRP: 5 watts
 	Exchange:	RST + (state/province/country)
 	QSO Points:	1 point/QSO
 	Multipliers:	Each state, province and DXCC country once only
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	September 13, 2026
 	Upload log at:	http://hamclubs.info/scorer
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	http://www.podxs070.com/o7o-club-sponsored-contests/jay-hudak-memorial-80m-sprint


 	 	 
CWOps CW Open
2000Z-2359Z, Sep 5
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Awards:	Worldwide
 	Mode:	CW
 	Bands:	160, 80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	Single Op (QRP/Low/High)
 	Max power:	HP: >100 watts
LP: 100 watts
QRP: 5 watts
 	Exchange:	Serial No. + Name
 	Work stations:	Once per band per time segment
 	QSO Points:	1 point per QSO
 	Multipliers:	Each call once per time segment
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	September 23, 2026
 	E-mail logs to:	(none)
 	Upload log at:	https://cwops.contesting.com/
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://cwops.org/cwops-tests/cw-open/

 	 	 
WAB 144 MHz Phone    spacer	
Worked All Britain Web Site
1000Z-1400Z, Sep 6
 	Mode:	SSB
 	Bands:	2m Only
 	Classes:	Single Op (Fixed/Mobile/Portable)
Multi-Op (Fixed/Mobile/Portable)
SWL (Fixed/Mobile/Portable)
 	Exchange:	British Isles: RS + serial no. + WAB square
Other: RS + serial no. + country
 	QSO Points:	(see rules)
 	Multipliers:	(see rules)
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	September 16, 2026
 	E-mail logs to:	aebbooks[at]ntlworld[dot]com
 	Mail logs to:	Tony Beardsley, G3XKT
14 York Avenue
Sandiacre, Nottingham NG10 5HB
United Kingdom
 	Find rules at:	http://wab.intermip.net/Contest%20Rules.php#OtherRules
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Diverse

REP, Portugal's national amateur radio association, is active with special callsign CT100REP until the 31st of December. The station is operating to mark the group's 100th anniversary. Look for activity on the HF, VHF, and UHF bands using CW, digital modes, SSB and satellites.
Condensatorul Fix: Borcanul Fermecat care a Stocat Electricitatea
​Salutare, dragi prieteni și pasionați ai construcțiilor radio! Ne întâlnim din nou în această seară de miercuri, iar astăzi vă propun să continuăm călătoria noastră prin istoria componentelor electronice. După ce săptămâna trecută am vorbit despre rezistor – piesa care frânează și îmblânzește curentul electric –, astăzi ne îndreptăm atenția către partenerul său nelipsit din orice circuit: condensatorul fix.
​Fără condensator, radioul așa cum îl cunoaștem noi nu ar fi putut exista. Nu am fi avut circuite acordate, nu am fi putut separa curentul continuu de semnalul de radiofrecvență și nu am fi putut filtra brumul de rețea din sursele de alimentare. Dar cum a învățat omenirea să captureze electricitatea într-o piesă și cine au fost pionierii care au transformat un simplu borcan de sticlă într-o componentă electronică de o precizie microscopică?
​Borcanul din Leyda și primele zguduituri ale fizicii
​Povestea condensatorului începe în anul 1745, într-o epocă în care electricitatea era privită mai mult ca un miracol de bâlci decât ca o știință. Un fizician olandez de la Universitatea din Leyda, numit Pieter van Musschenbroek, încerca să găsească o metodă prin care să păstreze sarcina electrică creată de frecarea unui glob de sticlă.
​Experiența sa a fost pe cât de simplă, pe atât de zguduitoare. A umplut un borcan de sticlă cu apă, a introdus un fir de cupru prin dop și a încărcat apa cu electricitate statică. Când a atins din greșeală firul de cupru în timp ce ținea borcanul în mână, s-a produs o descărcare atât de puternică încât fizicianul a scris mai târziu că a crezut că s-a terminat cu viața lui. Fără să își dea seama, Pieter van Musschenbroek inventase prima formă de condensator din lume: celebra Butelie de Leyda. Apa era prima armătură, mâna lui era a doua armătură, iar sticla borcanului era izolatorul – ceea ce noi numim astăzi dielectric.
​Câțiva ani mai târziu, marele fizician englez Michael Faraday a analizat în profunzime acest fenomen și a înțeles că energia nu se stochează în conductoare, ci în mediul izolator dintre ele. În cinstea cercetărilor sale fundamentale despre capacitatea electrică, unitatea de măsură a fost numită Farad.
​Guglielmo Marconi și secretul condensatorului cu mică
​Pe măsură ce radiotelegrafia făcea primii pași la începutul secolului al XX-lea, emițătoarele cu scânteie aveau nevoie de condensatoare capabile să reziste la zeci de mii de volți fără să explodeze sau să se străpungă.
​Pionierul radioului, Guglielmo Marconi, s-a confruntat cu această problemă când încerca să transmită primul semnal peste Oceanul Atlantic. Condensatoarele de sticlă erau prea fragile și aveau pierderi uriașe la frecvențe înalte. Salvarea a venit de la un mineral natural fascinant: mica.
​Savantul englez William Du Bois Duddell și mai târziu inginerul William Dubilier au dezvoltat primele condensatoare folosite la scară industrială realizate din foițe fine de mică intercalate cu foițe din aluminiu sau cupru. Condensatorul cu mică s-a dovedit a fi un miracol pentru radiofrecvență: nu își schimba valoarea la temperatură, nu avea pierderi și rezista la tensiuni uriașe. Varianta sa modernă, condensatorul cu mică argintată, rămâne și în ziua de astăzi piesa de aur folosită în filtrele de înaltă performanță și în circuitele de radiofrecvență unde stabilitatea este critică.
​Epoca de aur a hârtiei uleiate și a ceramicii
​În anii '30 și '40, odată cu explozia receptoarelor de radiodifuziune cu lămpi, era nevoie de condensatoare ieftine, care să poată fi produse în milioane de exemplare. Așa au apărut faimoasele condensatoare tubulare cu hârtie cerată sau hârtie impregnată în ulei.
​Inginerii înfășurau două benzi lungi din foiță de aluminiu separate de o bandă subțire din hârtie specială, le introduceau într-un tub de sticlă sau carton și le sigilau cu smoală sau ceară. Orice constructor care a restaurat un radio vechi cunoaște acești cilindri maro sau negri. Deși în timp absorbeau umiditatea din aer și deveneau problematici, la vremea lor au făcut posibilă democratizarea radioului în întreaga lume.
​Pentru frecvențe înalte, unde hârtia nu mai funcționa bine, corporațiile din Germania și Statele Unite au creat în anii '30 condensatoarele ceramice. Prin depunerea unui strat de argint pe un disc sau pe un tub din ceramică fină, s-au obținut piese minuscule, extrem de stabile și ieftine, care se regăsesc și astăzi pe orice placă de circuit imprimat.
​Marea provocare: Condensatorul Electrolitic și Tantalul
​Pe măsură ce aparatele radio au devenit mai complexe, a apărut o nouă nevoie tehnică: cum poți obține o capacitate uriașă, de sute sau mii de microfarazi, într-o carcasă mică, necesară pentru netezirea curentului alternativ din sursele de alimentare?
​Răspunsul a venit de la chimistul german Charles Pollak, care a brevetat în anul 1896 primul condensator electrolitic cu aluminiu. Prin oxidarea electrochimică a unei foițe de aluminiu într-o soluție acidă, s-a obținut un strat de dielectric extrem de subțire, de grosime moleculară. Această grosime microscopică a dielectricului a permis obținerea unor capacități uriașe într-un volum foarte mic, cu condiția respectării stricte a polarității plus și minus.
​Mai târziu, în anii '50, pentru programele spațiale și pentru echipamentele militare unde era nevoie de o fiabilitate extremă, cercetătorii de la Laboratoarele Bell au inventat condensatoarele cu electrolit solid din tantal. Acești mici picuri colorați puteau funcționa la temperaturi extreme și ofereau o densitate de energie incredibilă pentru primele stații radio miniaturizate.
​Surse și Documentare Istorică
​Pentru ascultătorii care doresc să verifice sau să studieze în detaliu aceste repere din istoria electronicii, sursele de documentare sunt extrem de bogate. Istoria Buteliei de Leyda din 1745 este consemnată în arhivele Societății Regale din Londra și în cronicile Academiei de Științe din Paris. Brevetele pentru condensatoarele cu mică dezvoltate de William Dubilier pot fi consultate în arhivele Oficiului de Brevete al Statelor Unite din anii 1910-1920. De asemenea, evoluția condensatoarelor electrolitice este detaliată în lucrările istorice publicate de Societatea Internațională de Electrochimie și în manualele de inginerie radio editate de Liga Americană a Radioamatorilor.
​Dragi prieteni, de la borcanul cu apă al lui Pieter van Musschenbroek și până la condensatoarele ceramice SMD de pe plăcile noastre moderne, această componentă a rămas paznicul fidel al energiei electrice. O piesa care tace, stochează și eliberează electronii exact atunci când circuitul are cea mai mare nevoie de ei.
​Vă mulțumesc pentru atenție și, ca de obicei... să auzim numai de bine! 73!
