Emisiunea de QTC numarul 2590 din 9 septembrie 2026
Apel general pentru emisiunea de QTC, Apel general pentru emisiunea de QTC de  YO3DIU care opereaza pentru YO3KAA
Apel general pentru emisiunea de QTC, Apel general pentru emisiunea de QTC de YO3DIU care opereaza pentru YO3KAA
Astazi vreau sa va prezint QTC-ul numarul 2517 din data de 16 aprilie 2025
Buna ziua, va salut pe toti cei care aveti rabdare sa ma ascultati, eu sper ca informatiile date de mine in acest QTC sa va fie de folos, sau macar sa fie interesante si sa le ascultati ca sa reveniti la aceasta ora si in aceasta frecventa si miercurea viitoare.

Din partea FRR

Sa nu uiti sa ii dai microfonul lui Lucian

  Atașat aveți rezultatele următoarelor competiții organizate de către F.R.R.:
- Campionatul Internațional în Unde Ultrascurte a României, YODX VHF/UHF/SHF;
- Campionatul Național Multiband în Unde Ultrascurte, CN MB UUS;
- Campionatele Naționale în Unde Ultrascurte, CN UUS.

       Am rugămintea la Marian, YO3DIU, să le transmită la emisiunea QTC de astăzi, 
09 septembrie 2026.

Contestatiile se depun la secretariatul general al federatiei in termen de 5 zile lucratoare dupa ziua publicarii rezultatelor- 16 septembrie 2026 ora 24/00

Citeste din pdf-uri

Contestatiile se depun la secretariatul general al federatiei in termen de 5 zile lucratoare dupa ziua publicarii rezultatelor- 16 septembrie 2026 ora 24/00



Stimați colegi
Federația Română de Radioamatorism organizează o nouă Sesiune de Referate cu ocazia Simpo YO 2026 de la Izvoru Mureșului, Jud. Harghita, sâmbătă 12 septembrie începând cu ora 10:30.
Sesiunea de Referate este deschisă tuturor radioamatorilor YO dar și altor persoane cu preocupări în domeniul electronicii și comunicațiilor radio, accesul fiind gratuit.
Se dorește promovarea unor preocupări actuale ale radioamatorilor, a unor rezultate notabile, încurajarea schimbului direct de idei, dezbaterea și comunicarea între radioamatori.
Pentru înscrierea de referate și planificarea prezentărilor vă rugăm să-l contactați pe Sorin, YO7CKQ.
Toți participanții la Sesiune vor fi recompensați de o Diplomă de merit alături de aprecierea auditoriului.
Sesiunea va beneficia suplimentar de acordarea unui premiu, prin tragere la sorți, oferit de Dl. Dumitru MĂRGELOIU, YO7CGS. Este vorba despre un Power/SWR-metru DIAMOND SX-100, pentru 1.8-60 MHz max. 3 KW; aparatul este nou, sigilat. La tragerea la sorți vor participa autorii cu lucrări înregistrate și prezentate. Tragerea la sorți se va face în cadrul festivității de acordare a premiilor la CNCT 2026, premiul fiind înmânat pe loc.
În măsura în care există acordul prealabil al autorilor, Comisia Centrală Tehnică se va preocupa de difuzarea în mediul electronic a lucrărilor către marea masă de radioamatori.
Mai multe info pe hamradio.ro sau la Sorin, YO7CKQ tel. 0729 890 806, yo7ckq@gmail.com
Nu uitați: în aceiași locație se desfășoară Campionatul Național de Creație Tehnică ediția 2026
https://www.radioamator.ro/info.php?id=1568
https://www.hamradio.ro/simpo/

YO7CKQ, Sorin-David NIMARĂ,  Președinte Comisia Centrală Tehnică

Comunicat al Comisiei Centrale Tehnice a FRR:

Stimați colegi

Avem placerea să vă anunțăm că anul acesta, Campionatul Național de Creație Tehnică ediția 2026 se va
desfășura sâmbătă 12 septembrie la Izvoru Mureșului, jud. Harghita, în cadrul Complexului Sportiv
Naţional începând cu ora 08:00. Regulamentul competiției poate fi consultat pe saitul hamradio.ro
secțiunea &quot;REGULAMENTE&quot;, tot pe sait fiind disponibile la secțiunea “DOCUMENTE” și Fișele de înscriere în format editabil. Pentru orice alte detalii rog contactați pe Sorin, YO7CKQ, la telefon 0729 890 806 sau
e-mail yo7ckq@gmail.com
Suplimentar premiilor prevăzute în regulament, competiția beneficiază anul acesta de premii
sponsorizate astfel:
- Locurile I de la categoriile de participare A, B și C vor beneficia de câte un premiu constând într-un
echipament și o mapă promoțională oferite de Dl. Andrei AVIRVAREI, YO6TJJ de la firma roWaves
https://rowaves.com/ro/
- Tot Dl. Andrei AVIRVAREI oferă un pachet surpriză atribuit prin tragere la sorți unuia din participanții la
CNCT ediția 2026
- Firma sigmanortec.ro oferă un voucer de cumpărături în valoare de 400 lei pentru cea mai originlă
lucrare și alte trei în valoare de 350 prin tragere la sorți participanților la CNCT 2026
- Tot prin tragere la sorți se oferă participanților la CNCT 2026:
- o sarcină artificială de 50 ohmi/100 watts sponsorizată de Nelu YO9DL
- o sursă de alimentare profesională de 12 volți/60 amperi sponsorizată de Cristi YO3LR
- Un frecvențmetru digital pentru 100 KHz – 1.2 GHz sponsorizat de Sorin YO7CKQ
Vă reamintim că în aceiași locație se desfășoară Cupa României QRP și tradiționalul Simpo YO ediția
2026. Pentru detalii legate de aceste evenimente vă rugăm să consultați situl FRR, hamradio.ro
Vă mulțumim pentru atenție!

Președinte Comisia Centrală Tehnică, Sorin NIMARĂ, YO7CKQ



Concursuri Romanesti


Maraton FT8

ȘTIRI din 2024:
•	QSO-urile FT4 sunt acceptate pe 2m și 70cm.
•	Limita inferioară de putere a fost modificată pentru 70 cm. Va fi de 75 W.
•	Punctaj: Un (1) punct per indicativ unic lucrat (indiferent de mod)
Scop:
Activitatea VHF-UHF FT8 este un concurs „DESCHIS”, pentru promovarea activității FT8 și FT4 pe benzile de frecvențe de 2 m, 70 cm și 23 cm.
O activitate crescută va oferi posibilitatea de a lucra cu noi DXCC sau pătrate, de asemenea, poate utiliza propagarea de scurtă durată sau chiar detecta deschideri mari care altfel ar putea trece neobservate.
Cine poate participa?
Fiecare radioamator cu licență valabilă, care acceptă prezentul set de reguli.
Zilele concursului :
din ianuarie până în decembrie 2026
•	În fiecare primă miercuri a fiecărei luni pentru banda de 2 m (FT8:144,174 MHz; FT4:144,170 MHz)
•	În fiecare a doua miercuri a fiecărei luni pentru banda de 70 cm (FT8: 432,174 MHz; FT4 432,170 MHz)
•	În fiecare a treia  miercuri a fiecărei luni pentru banda de 23 cm (în funcție de fiecare mod)

Rundă	            144 MHz	432 MHz	1296 MHz
Runda 1	7 ianuarie	14 ian.	             21 ian.
Runda 2	4 februarie	11 februarie	18 februarie
Runda 3	4 martie	11 martie	18 martie
Runda 4	1 aprilie	8 aprilie	15 aprilie
Runda 5	6 mai	            13 mai	            20 mai
Runda 6	3 iunie	            10 iunie	17 iunie
Runda 7	1 iulie	             8 iulie	            15 iulie
Runda 8	5 august	12 august	19 august
Runda 9	2 septembrie	9 septembrie	16 septembrie
Runda 10	7 octombrie	14 octombrie	21 octombrie
Runda 11	4 noiembrie	11 noiembrie	18 noiembrie
Runda 12	2 decembrie	9 decembrie	16 decembrie
Perioada rundă:
17:00 - 21:00 UTC
Moduri:
2m: FT8 144,174 MHz FT4: 144,170 MHz
70 cm FT8 432,174 MHz FT4: 432,170 MHz
23 cm: FT8 sau orice alt mod digital
Categorii :
 
Putere redusă: LP    2m < 100 wați în orice moment
70 cm < 75 wați în orice moment
23 cm <10 wați în orice moment
   CP = Putere mare
Schimb:
Indicativul de apel și localizatorul grilei principale (4 caractere, de exemplu, KN15).
Multiplicatori:
Multiplicatorul este numărul de locatori diferiți ai grilei principale lucrați pe rundă.
Punctaj:
Un (1) punct per indicativ unic lucrat. Înmulțiți totalul punctelor cu numărul total de locatori de grilă (GL) lucrați. Toate QSO-urile validate prin verificarea încrucișată a jurnalelor primite (indicativ, locator de grilă) vor fi punctate. De asemenea, QSO-ul cu o stație care nu a trimis jurnalul va fi punctat, dacă acea stație apare cel puțin într-un alt jurnal primit, iar în simpla majoritate a jurnalelor primite, stația în cauză apare cu același locator de grilă. Dacă un indicativ apare doar într-un singur jurnal, acesta este un „unic” și va fi validat. În acest caz, se pot solicita dovezi suplimentare. (ALL.TXT, istoric decodare)
Vă rugăm să ne ajutați să validăm cât mai multe QSO-uri, răspândind vestea despre această activitate!
Premii
Certificatele vor fi acordate stației cu cel mai mare punctaj din fiecare categorie/bandă și din fiecare țară.
Jurnale:
Se acceptă doar jurnale electronice în fișiere în format ADIF, separat pentru fiecare bandă.
Numele fișierului de jurnal ar trebui să fie de genul: callsign.adi
Jurnalele trebuie încărcate în maximum 5 (cinci) zile de la sfârșitul fiecărei runde. Jurnalele primite mai târziu de 5 (cinci) zile nu vor fi incluse în rezultate, dar pot fi folosite ca jurnale de verificare. Lista jurnalelor primite va fi publicată pe pagina Jurnale primite .
Rezultatele rundelor și agregatul :
Tabelul cu rezultatele pentru fiecare rundă, precum și cele mai bune rezultate agregate din cele opt runde , vor fi postate pe pagina web a concursului ( www.VHFdx.ro ).
Rezultate finale:
Rezultatele finale vor fi afișate la sfârșitul concursului, după data de 20 decembrie, pentru următoarele categorii:
– 144 MHz LP Single – General și prin DXCC,
– 144 MHz HP Single – General și prin DXCC
– 144 MHz Multi General și prin DXCC
– 432 MHz LP Single – General și prin DXCC
– 432 MHz HP Single – General și prin DXCC
– 432 MHz Multi General și prin DXCC
-LP single la 1296 MHz – General și de DXCC
-1296 Mhz HP Single – General și de DXCC
Observații:
Folosește modul standard FT8. Nu folosește modul VHF Contest!
Utilizarea mai multor semnale simultane (modul vulpe sau similar) este interzisă.
Nu există penalizări pentru QSO-urile duplicate, pur și simplu nu vor fi luate în considerare.
Utilizarea clusterelor DX este permisă în fiecare categorie; cu toate acestea, auto-reperarea este interzisă.
De asemenea, este permisă utilizarea chat-ului ON4KST, doar pentru skeds.
Exemple inacceptabile pentru comunicări pe canalele de chat:
– „Am nevoie doar de ultimele înștiințări...”;
– „ai -19db”;
– „Te copiez. Te rog continuă”;
Suntem încrezători că respectați Codul de conduită DX.
Orice sugestii sunt binevenite: ft8@ft8activity.eu .
Asociația QSO BANAT, YO2KQT




Concursuri Internationale

WAE DX Contest, SSB: 0000Z, Sep 12 to 2359Z, Sep 13
 	Geographic Focus:	Europe
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	SSB
 	Bands:	80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	Single Op (High/Low)
Multi-Op
 	Max operating hours:	Single Op: 36 hours, off times of at least 60 minutes
Multi-Single: 48 hours
 	Max power:	HP: >100 Watts
LP: 100 Watts
 	Exchange:	RS + Serial No.
 	Work stations:	Once per band
 	Score Calculation:	(see rules)
 	Submit logs by:	2359Z September 20, 2026
 	E-mail logs to:	(none)
 	Upload log at:	https://dxhf2.darc.de/~waessblog/upload.cgi?form=referat&lang=en
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://www.darc.de/der-club/referate/referat-conteste/worked-all-europe-dx-contest/en/

 	 	 
SKCC Weekend Sprintathon: 1200Z, Sep 12 to 2400Z, Sep 13
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Awards:	Worldwide
 	Mode:	CW
 	Bands:	160, 80, 40, 20, 15, 10, 6m
 	Classes:	Single Op (QRP/Low/High)
Multi-Op
 	Exchange:	RST + (state/province/country) + Name + (SKCC No./"NONE")
 	Work stations:	Once per band
 	QSO Points:	1 point per QSO
Bonus Points: (see rules)
 	Multipliers:	Each state, province, or country once
 	Score Calculation:	Total score = (total QSO points x total mults) + bonus points
 	Submit logs by:	2359Z September 20, 2026
 	Post log summary at:	https://www.skccgroup.com/operating_activities/weekend_sprintathon/submit-display.php
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://www.skccgroup.com/operating_activities/weekend_sprintathon/


 	 	 
SEANET Contest: 1200Z, Sep 12 to 1200Z, Sep 13
 	Status:	Active, but no recent results
 	Geographic Focus:	Southeast Asia/Oceania
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	CW, SSB
 	Bands:	80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	Single Op (Low/High)
Single Op Youth (age 19-25)
Multi-Single
 	Exchange:	RS(T) + Serial No.
 	Work stations:	Once per band
 	QSO Points:	SEANET: 5 points per QSO with SEANET station
non-SEANET: 2 points per QSO with SEANET station
 	Multipliers:	Each SEANET prefix once per band
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	October 15, 2026
 	E-mail logs to:	contest[at]dxindia[dot]in
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://dxindia.in/seanet-contest-2026.html


Africa FT4 DX Contest: 1500Z-1800Z, Sep 12
 	Status:	Active, but no recent results
 	Geographic Focus:	Africa
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	FT4
 	Bands:	80, 40, 20m
 	Classes:	Single-Op
 	Max power:	100 watts
 	Exchange:	Signal report + 4-character grid square
 	Work stations:	Once per band
 	QSO Points:	6 points per QSO between stations in AF countries
4 points per QSO between stations in the same AF country
1 point per QSO between AF station and non-AF station
 	Multipliers:	(none)
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points
 	Submit logs by:	2159Z September 17, 2026
 	E-mail logs to:	contest[at]zs6wr[dot]co[dot]za
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://mysarl.org.za/contest-resources/

 	 	 
ARRL September VHF Contest: 1800Z, Sep 12 to 0300Z, Sep 14
 	Geographic Focus:	United States/Canada
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	All
 	Bands:	50 MHz and up
 	Classes:	Single Op All Band (All Modes/Analog Modes)(Low/High)
Single Op Portable (All Modes/Analog Modes)
Single Op 3-Band (All Modes/Analog Modes)
Single Op FM
Rover
Limited Rover
Unlimited Rover
Unlimited Multi-Op
Limited Multi-Op
 	Max power:	(see rules)
 	Exchange:	4-character grid square
 	Work stations:	Once per band per grid square
 	QSO Points:	1 point per 50- or 144-MHz QSO
2 points per 222- or 432-MHz QSO
3 points per 906- or 1296-MHz QSO
4 points per 2.3 GHz (or higher) QSO
 	Multipliers:	Each grid square once per band
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	0300Z September 24, 2026
 	E-mail logs to:	(none)
 	Upload log at:	http://contest-log-submission.arrl.org
 	Mail logs to:	September VHF
ARRL
225 Main St.
Newington, CT 06111
USA
 	Web-to-Cabrillo form:	http://www.b4h.net/cabforms/arrlvhfsep_cab3.php
 	Find rules at:	https://www.arrl.org/september-vhf



	




Rubrica DX


Citeste si din buletin…………….DXWorld.net buletin nr 678







Diverse

​De la scânteia lui Hertz la fasciculul Yagi-Uda: Povestea undelor îmblânzite
​Privind deasupra blocurilor sau prin curțile radioamatorilor de pretutindeni, este imposibil să nu remarci o structură metalică inconfundabilă: o traversă lungă pe care sunt montate mai multe tije paralele, îndreptate spre cer ca niște săgeți gata să capteze semnale din cele mai îndepărtate colțuri ale lumii. Pentru mulți, această antenă directivă poartă un nume simplu și legendar: antena Yagi.
​Însă, înainte ca energia electromagnetică să poată fi concentrată cu precizia unei raze laser, omenirea a trebuit mai întâi să dovedească existența undelor radio, să le arunce în spațiu și să învețe cum să nu le mai risipească în toate direcțiile.
​Originea nevăzută: Cum a apărut prima antenă din lume
​În anii 1860, fizicianul scoțian James Clerk Maxwell a prezis matematic existența undelor electromagnetice, dar lumea științifică a rămas sceptică. Răspunsul a venit două decenii mai târziu, în 1887, în laboratorul german al lui Heinrich Hertz.
​Hertz a construit atunci prima antenă din istorie: un circuit format dintr-un eclator (două sfere metalice între care săreau scântei) conectat la două tije metalice terminate cu emisfere de zinc. Această structură — care era, de fapt, primul dipol rezonant — emitea unde electromagnetice la fiecare scânteie. La câțiva metri distanță, o simplă buclă de sârmă neconectată la nimic prindea o scânteie microscopică. Hertz demonstrase că energia se poate propaga prin spațiu fără fire, deși credea că descoperirea sa nu are nicio aplicație practică.
​În 1895, în India, savantul Jagadish Chandra Bose a împins lucrurile mai departe, generând unde extrem de scurte (milimetrice) și inventând prima antenă tip pâlnie (horn antenna). În același timp, în Italia, un tânăr ambițios pe nume Guglielmo Marconi a făcut pasul decisiv către telecomunicații: a conectat un capăt al emițătorului la o placă metalică suspendată la înălțime pe un stâlp, iar celălalt capăt l-a îngropat adânc în pământ. Această configurație — antena monopol — a crescut distanța de emisie de la câțiva metri la kilometri întregi. Termenul de „antenă” a fost preluat chiar din italiană, unde stâlpul înalt al corăbiilor pe care Marconi își suspenda conductorii se numea „l'antenna centrale”.
​Marea dilemă a anilor 1900: Energia risipită în toate părțile
​Odată cu extinderea radiotelegrafiei, s-a ivit o problemă uriașă. Antenele monopol ale lui Marconi și marile rețele de fire emiteau omnidirecțional — adică împingeau energia în mod egal în toate direcțiile compasului.
​Dacă o stație dorea să trimită un mesaj spre Nord, transmisia ei era risipită deopotrivă spre Sud, Est și Vest. Aceasta însemna o risipă uriașă de putere (kilowați întregi irosiți) și interferențe masive între stațiile care se blocau reciproc. Până în anii 1920, încercările de a crea antene directive presupuneau ansambluri uriașe de cabluri ce ocupau hectare întregi de teren.
​Pionierii de la Universitatea Tohoku
​Nevoia de a concentra energia electromagnetică într-un singur fascicul îngust, asemenea unui reflector de lumină, a mutat scena în anul 1926, la Universitatea Imperială Tohoku din orașul Sendai, Japonia. Acolo, profesorul Hidetsugu Yagi și asistentul său sclipitor, Shintaro Uda, lucrau într-un domeniu extrem de avangardist pentru acea vreme: undele ultra-scurte (frecvențe de peste 100 MHz).
​Marea descoperire a elementelor parazite
​Magia s-a întâmplat în laboratorul lui Shintaro Uda. În timp ce experimenta cu un simplu dipol alimentat, Uda a observat un fenomen straniu: dacă așeza în apropierea dipolului o altă tijă metalică neconectată la nicio sursă de curent — un simplu element „pasiv” sau „parazit” —, câmpul electromagnetic suferea o modificare dramatică.
​Dacă tija neconectată era puțin mai lungă decât dipolul alimentat, ea acționa ca o oglindă, reflectând undele înapoi. Astfel s-a născut reflectorul.
​Dacă tija neconectată era puțin mai scurtă decât dipolul, ea atragea și focaliza undele în direcția ei. Astfel s-a născut directorul.
​Adăugând mai mulți directori în linie, Uda și Yagi au obținut o structură simplă, ușoară și extraordinar de directivă, care amplifica semnalul spre o singură direcție preferențială, oferind un câștig uriaș fără a fi nevoie de puteri mari la emisie.
​O nedreptate istorică și succesul peste hotare
​Deși Shintaro Uda a efectuat aproape întreaga muncă experimentală și a scris primele lucrări științifice în limba japoneză, istoria a reținut inițial doar numele profesorului său. În 1928, profesorul Hidetsugu Yagi s-a deplasat în Statele Unite și în Europa, unde a prezentat lucrarea tehnică în limba engleză, intitulată „Beam Transmission of Ultra Short Waves”.
​Articolul a provocat o senzație uriașă în comunitatea științifică occidentală. Pentru că purta numele lui Yagi ca autor principal, lumea vestică a botezat scurt invenția drept „Antena Yagi”. Abia în deceniile recente lumea tehnică a corectat această omitere, numind-o oficial Antena Yagi-Uda, redându-i asistentului Uda meritul pe care îl merita.
​Ironia militară din Al Doilea Război Mondial
​Poate cel mai dramatic capitol din istoria acestei antene s-a desfășurat în timpul Celui de-al Doilea Război Mondial. Deși antena a fost inventată în Japonia, armata imperială japoneză a ignorat complet invenția conaționalilor lor, considerând-o o simplă jucărie teoretică fără mare utilitate practică.
​În schimb, inginerii britanici și americani au înțeles imediat potențialul uriaș al invenției. Ei au preluat designul Yagi și l-au integrat în secret pe bombardiere și pe stațiile radar de coastă. În 1942, când trupele aliaților au capturat echipamente radar japoneze la Singapore, englezii au găsit în însemnările unui ofițer japonez cuvântul „Yagi”. Când l-au întrebat ce înseamnă, ofițerul japonez nici măcar nu știa că „Yagi” era numele unui profesor din propria lui țară!
​Moștenirea în Radioamatorism
​După război, odată cu explozia televiziunii și a radioamatorismului în benzile de VHF, UHF și HF, antena Yagi-Uda a devenit standardul suprem de performanță. Fie că vorbim de legături DX la mare distanță, de vânătoare de vulpi sau de comunicații prin satelit, directivitatea acestei antene rămâne de neegalat prin simplitatea ei mecanică.
​Data viitoare când rotiți un pilon sau când orientați un Yagi spre un semnal slab, amintiți-vă de întreg lanțul de pionieri — de la scânteia lui Hertz și stâlpul lui Marconi, până la Shintaro Uda și Hidetsugu Yagi —, oamenii care au învățat undele radio să plece din laborator și să meargă glonț spre țintă!
