Emisiunea de QTC numarul 2591 din data de 16 septembrie 2026
Apel general pentru emisiunea de QTC, Apel general pentru emisiunea de QTC de  YO3DIU care opereaza pentru YO3KAA
Apel general pentru emisiunea de QTC, Apel general pentru emisiunea de QTC de YO3DIU care opereaza pentru YO3KAA
Astazi vreau sa va prezint QTC-ul numarul 2591 din data de 16 septembrie 2026
Buna ziua, va salut pe toti cei care aveti rabdare sa ma ascultati, eu sper ca informatiile date de mine in acest QTC sa va fie de folos, sau macar sa fie interesante si sa le ascultati ca sa reveniti la aceasta ora si in aceasta frecventa si miercurea viitoare.


https://talentfusion.ro/EDI_Log_Gen.zip

Asta e linkul de unde puteti descarca softul, va urez succes si astept sa imi spuneti daca va placut.

https://youtu.be/i3eefu26ytY

Aici sunt informatii despre soft



Din partea FRR

Simpozion….

Regulament
Cupa României în Unde Ultrascurte
Citeste din pdf


Concursuri Romanesti

Maraton YO VHF - UHF 2026
 
Regulament
 
 Scopul: Maraton YO VHF - UHF este un concurs de tip „OPEN”, ce promovează activitatea stațiilor YO în benzile VHF - UHF.
 
Participanti: Toți radioamatorii din țară si de peste hotare care posedă autorizații valabile si care acceptă prezentul regulament de concurs.
 
Data concursurilor: A treia Duminică din fiecare lună din intervalul Martie - Noiembrie 2026.
Tabelul de mai jos cuprinde Calendarul activităților „Maraton YO VHF - UHF” din 2026:
 
	Etapa
	Data

	1-a
	15.03.2026

	2-a
	19.04.2026

	3-a
	17.05.2026

	4-a
	21.06.2026

	5-a
	19.07.2026

	6-a
	16.08.2026

	7-a
	20.09.2026

	8-a
	18.10.2026

	9-a
	15.11.2026


 
Ore de desfășurare: Intre orele 07:00 - 11:59 UTC.
 
Frecvențe: Competiția are loc în benzile 144 MHz si 432 MHz, în conformitate cu planul IARU Regiunea I.
 
Categorii de participare:
SINGLE (un singur operator, orice bandă)
MULTI (multioperator, orice bandă)
 
In cadrul unei etape se poate lucra pe ambele benzi, dar se vor intocmi fișe de concurs separate.
 
Moduri de lucru:
CW / SSB / FM
Cu o stație se poate lucra o singură dată pe etapă, indiferent de modul de lucru.
O stație poate avea un singur semnal pe bandă.
 
Controale: RS sau RST + număr serial + QTH Locator.
Exemplu: 59001 KN00XX
Numărul serial reprezintă numărul de ordine al legăturii.
Fiecare etapă începe cu numărul de ordine 001 pentru fiecare banda.
Punctaj: 1 km = 1 punct, indiferent de banda în care se lucrează.
 
Fișele de concurs: Se întocmesc doar în format electronic de tip EDI, pentru fiecare bandă în parte. 
 
Fișa de concurs trebuie sa conțină obligatoriu următoarele date:
·         Data (TDate)
·         Indicativul folosit (PCall)
·         Locatorul (PWWLo)
·         Categoria de participare (PSect)  SINGLE sau MULTI
·         Frecvența de lucru (PBand)
 
Fişele de concurs se vor incarca pe site la adresa www.uus.ro, secțiunea Incarcare log, in maxim 7 zile calendaristice complete de la finalizarea etapei. Fișele de concurs primite dupa această dată nu sunt luate in considerare.
 
      Erori:
Legatura pretinsă a fi realizată va fi nevalidată pentru orice eroare inregistrată in log de catre participant.
Nu se punctează legăturile la care diferența de timp este mai mare de 5 minute.
Nu se punctează legătura ambilor corespondenți, daca conține una din urmatoarele erori: 
-          indicativ incorect
-          control sau numar serial incorect
-          QTH locator incorect
-          modul de lucru incorect
 
Verificarea fișelor de concurs si afișarea rezultatelor provizorii: Se face in termen de 5 zile de la expirarea termenului de primire a acestora.
 
Contestații: Eventualele contestații se vor trimite pe adresa: maraton@uus.ro și vor fi soluționate in termen de 2 zile de la expirarea termenului de afișare a rezultatelor provizorii.
 
Clasamente: Clasamentele finale pentru fiecare etapă și clasamentul provizoriu general se afișează în maxim 2 zile de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pe site-ul www.maraton.uus.ro. Participanții vor fi notificați prin e-mail privind publicarea clasamentelor pe site.
 
Clasamente finale:
La finalul concursului se vor intocmi clasamente pentru urmatoarele categorii:
- 144 MHz SINGLE
- 144 MHz MULTI
- 432 MHz SINGLE
- 432 MHz MULTI
 
            Diplome: Se acordă diplome in format electronic concurenților calificați pe locurile 1, 2 si 3 de la fiecare sectiune a clasamentului.
 
Precizari:
- Legăturile duble nu sunt penalizate, acestea fiind considerate nule.
- Nu se depunctează legăturile ale căror numere seriale, din control, nu sunt consecutive.
- Folosirea DX-clusterului este permisă, cu excepţia trimiterii de spoturi pentru indicativul propriu. Este permisă organizarea legaturilor radio sked prin intermediul chatului www.on4kst.org.
 
- Se recomandă ca numele fisierului generat sa fie de forma:
            Indicativ_144.EDI    (exemplu YR0XXX_144.EDI )
            Indicativ_432.EDI    (exemplu YR0XXX_432.EDI )
 
Arbitrarea si intocmirea clasamentelor se vor efectua doar pe baza fiselor de concurs incărcate direct pe site la secțiunea Incarcare log.
Probleme/sugestii: În cazul în care aveți probleme sau sugestii legate de acest concurs, vă rugăm să le raportați pe forum la adresa  www.forum.uus.ro , secțiunea „Maraton VHF - UHF”.


Echipa UUS.ro

	YO UHF-SHF Marathon - Round 9

Organizatori:
YO SHF Team
Scopul:
Maraton YO UHF-SHF este un concurs internațional de tip „OPEN”, ce promovează activitatea stațiilor în benzile 23 cm, 13 cm, 6 cm, 3 cm, 1.2 cm.
Participanti:
Toți radioamatorii din țară și de peste hotare care posedă autorizații valabile și care acceptă prezentul regulament de concurs.
Data concursurilor:
A treia Duminică, în fiecare lună din intervalul Ianuarie – Decembrie 2026. 
Tabelul de mai jos cuprinde Calendarul activităților „Maraton YO UHF-SHF” din 2026:
	Etapa
	Data

	1
	18.01.2026

	2
	15.02.2026

	3
	15.03.2026

	4
	19.04.2026

	5
	17.05.2026

	6
	21.06.2026

	7
	19.07.2026

	8
	16.08.2026

	9
	20.09.2026

	10
	18.10.2026

	11
	15.11.2026

	12
	20.12.2026


Ore de desfășurare:
Între orele 07:00 – 12:00 UTC.
Frecvențe:
Competiția are loc în banda 1296 MHz, 2300MHz, 5700 MHz, 10368 MHz , 24048 Mhz în conformitate cu planul IARU Regiunea I.
Categorii de participare:
· SINGLE (un singur operator)
· MULTI (multi-operator)
Moduri de lucru:
CW /SSB/ FM
Cu o stație se poate lucra o singură dată pe etapă, indiferent de modul de lucru. O stație poate avea un singur semnal pe bandă.
Controale:
RS sau RST + număr serial + QTH Locator. Exemplu: 59001 KN00XX
Numărul serial reprezintă numărul de ordine al legăturii. Fiecare etapă începe cu numărul de ordine 001.
Calcul punctaj pe etapă:
· Pentru stații YO: 1pct/Km, fără Multiplicatori
· Pentru stații DX: 1pct/Km x Multiplicator
Multiplicator: 1 + (numărul careurilor YO mediu lucrate și validate).
Exemplu: statia HA8XYZ are 7 legături valide cu stații YO din următoarele locatoare: KN05PS, KN06PE, KN05NR, KN44FD, KN37GR, KN37EW și KN37FM. Multiplicatorul este 5, deoarece au fost lucrate 4 locatoare medii: KN05, KN06, KN37 si KN44.
Punctajul final rezultă din înmulțirea multiplicatorului cu suma kilometrilor rezultați din legăturile valide.
Calcul punctaj clasament general:
Suma punctelor obținute pe etapă, separat pentru stații YO și DX și separat pe categorii de participare (single sau multi).
Fișele de concurs:
· Se întocmesc doar în format electronic de tip EDI, pentru fiecare bandă în parte. 
· Fișa de concurs trebuie să conțină obligatoriu următoarele date:
· Data (TDate)
· Indicativul folosit (PCall)
· Locatorul (PWWLo)
· Categoria de participare (PSect)  SINGLE sau MULTI
· Frecvența de lucru (PBand)
Se vor încărca pe site in secțiunea UPLOAD  în maxim 7 zile de la finalizarea etapei. Fișele de concurs primite se pot vedea pe pagina cu loguri primite iar cele care au ajuns dupa acest termen vor fi folosite ca checklog.
Contestații:
Eventualele contestații se vor trimite pe adresa: YOSHFMarathon@gmail.com și vor fi soluționate în termen de 5 zile  de la expirarea termenului de afișare a rezultatelor provizorii.
Clasamente:
Clasamentele parțiale pentru fiecare etapă se afișează după expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pe site-ul www.vhfdx.ro
Clasamente finale:
La finalul concursului se vor întocmi clasamente pentru următoarele categorii:
Stații YO
· – 1296 MHz SINGLE
· – 1296 MHz MULTI
· – 2300 MHz SINGLE
· – 2300MHz MULTI
· – 5700 MHz SINGLE
· – 5700 MHz MULTI
· – 10368 MHz SINGLE
· – 10368 MHz MULTI
· – 24048 MHz SINGLE
· – 24048 MHz MULTI
Stații DX
· – 1296 MHz SINGLE
· – 1296 MHz MULTI
· – 2300 MHz SINGLE
· – 2300MHz MULTI
· – 5700 MHz SINGLE
· – 5700 MHz MULTI
· – 10368 MHz SINGLE
· – 10368 MHz MULTI
· – 24048 MHz SINGLE
· – 24048 MHz MULTI
Diplome
Se acordă în format electronic tuturor concurenților.
Observații:
Toate stațiile care au trimis log intră în clasamente. La arbitrarea concursului vor fi folosite ca checklog toate logurile care se pot obține de la managerii/arbitrii concursurilor desfășurate în paralel. Legăturile cu stațiile al căror log nu a putut fi obținut de la ceilalți organizatori vor fi punctate astfel:
· zero puncte dacă legătura este unică (adică stația lucrată nu se regăsește în niciunul din celelalte loguri;
· dacă stația lucrată se regăsește în alte loguri atunci legătura va fi considerată validă dacă:
· numărul serial recepționat este valid în raport cu ora la care este declarată legătura;
· locatorul recepționat este identic cu cel recepționat de majoritatea stațiilor care au lucrat indicativul respectiv.
Exemple:
· stația HA8XYZ apare în 5 loguri primite. Dacă numărul serial recepționat de la HA8XYZ este în ordine crescătoare în raport cu ora (raportată în celelalte loguri) la care s-au efectuat legăturile, atunci legătura este considerată validă.
· Stația HA8XYZ apare în 10 loguri primite. În 8 loguri locatorul recepționat este KN06LN iar în celelalte două loguri locatorul recepționat este diferit (ex. KN07LN). Stațiile care au recepționat locatorul KN06LN vor fi considerate majoritare și li se va valida legătura; stațiile care au recepționat un locator diferit vor avea legătura anulată pe motiv de “locator greșit”.
Nu se punctează legăturile la care diferența de timp este mai mare de 5 minute.
Legatura se punctează cu zero puncte (pentru o statie), dacă conține una din următoarele erori: 
· număr serial incorect
· QTH locator incorect
sau daca statia respectiva nu a notat corect indicativul corespondentului ( /p).
Verificarea fișelor de concurs și afișarea rezultatelor provizorii:
Se face în termen de maxim 15 zile de la expirarea termenului de primire a acestora.

Precizări:
– Legăturile duble nu sunt penalizate, acestea fiind considerate nule.
– Nu se depunctează legăturile ale căror numere seriale, din control, nu sunt consecutive.
– Folosirea DX-clusterului este permisă, cu excepţia trimiterii de spoturi pentru indicativul propriu. Este permisă și încurajată organizarea legăturilor radio sked prin intermediul chatului www.on4kst.org.
– Se recomandă ca numele fișierului generat să fie de forma:
            Indicativ_luna_banda.EDI    (exemplu YO1XYZ_4_1296.EDI )

73! YO3CYR & YO8RHM





Concursuri Internationale

FRAPR 10M Contest
0000Z, Sep 19 to 2359Z, Sep 20
 	Status:	Active historically, but unconfirmed
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	CW, SSB
 	Bands:	10m Only
 	Classes:	Single Op (QRP/Low/High)(CW/SSB/Mixed)
Multi-Single (Low/High)
Multi-Two (Low/High)
 	Max power:	HP: >100 watts
LP: 100 watts
QRP: 5 watts
 	Exchange:	RS(T) + power
 	QSO Points:	3 points per QSO with station outside of PR
5 points per QSO with PR station
10 points per QSO with KP4FRA/E/W/S/N (see rules)
 	Multipliers:	Each DXCC country once per mode
Each KP4FRA/E/W/S/N once per mode
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	2359Z September 27, 2026
 	E-mail logs to:	eventos[at]frapr[dot]org
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://www.frapr.org/

Scandinavian Activity Contest, CW: 1200Z, Sep 19 to 1200Z, Sep 20
 	Geographic Focus:	Scandinavia
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	CW
 	Bands:	80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	Single Op (QRP/Low/High)
Scandinavian: Single Op Single Band
Non-Scandinavian: Single Op Low Band
Single Op Overlays: (TB-Wires/Rookie/Wires-Only/Classic)
Multi-Single
Multi-Multi
 	Max power:	HP: >100 watts
LP: 100 watts
QRP: 5 watts
 	Exchange:	RST + Serial No.
 	Work stations:	Once per band
 	QSO Points:	Scandinavian: 2 points per QSO with Europe
Scandinavian: 3 points per QSO with non-Europe
Europe: 1 point per QSO with Scandinavian station
non-Europe: 1 point per QSO with Scandinavian station on 20, 15, 10m
non-Europe: 3 points per QSO with Scandinavian station on 80, 40m
 	Multipliers:	Scandinavian: Each DXCC country once per band
non-Scandinavian: Each Scandinavian call area once per band
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	2359Z September 25, 2026
 	Upload log at:	http://www.sactest.net/robot/
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://www.sactest.net/blog/scandinavian-activity-contest-2026-rules/

Feld Hell Sprint: 1800Z-1959Z, Sep 19
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	Feld Hell
 	Bands:	160, 80, 40, 20, 15, 10, 6m
 	Classes:	(none)
 	Max power:	Standard: 100 watts
QRP: 5 watts
 	Exchange:	(see rules)
 	Work stations:	Once per band
 	QSO Points:	(see rules)
Bonus Points: (see rules)
 	Multipliers:	(see rules)
 	Score Calculation:	(see rules)
 	Submit logs by:	September 23, 2026
 	Upload log at:	https://sites.google.com/site/feldhellclub/
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://sites.google.com/site/feldhellclub/Home/contests/sprints/hell-on-wheels-sprint

BARTG Sprint PSK63 Contest: 1700Z-2059Z, Sep 20
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	PSK63
 	Bands:	80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	Single Op Expert
Single Op All Band (QRP/Low/High)
 	Max power:	HP: >100W
LP: 100W
QRP: 5W
 	Exchange:	Serial No.
 	Work stations:	Once per band
 	QSO Points:	1 point per QSO
 	Multipliers:	Each DXCC country once regardless of band
Each JA, W, VE and VK area once regardless of band
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults x continents
 	Submit logs by:	2059Z September 27, 2026
 	Upload log at:	http://bartg.rsgbcc.org/cgi-bin/hfenter.pl
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	http://bartg.org.uk/wp/bartg-sprint-psk63-contest/



	
Rubrica DX


Citeste si din buletin…………….DXWorld.net buletin nr 679

Diverse
The Turkish Amateur Radio Society will be active with special callsign TC8KHT from Friday the 18th until Sunday the 20th of September. Operators will be on the air to promote the historical and cultural significance of the neolithic archaeological site Karahan Tepe [KAH-RAH-HAHN TEP-AY]. Look out for activity on the 80 to 10m bands using CW, FT8 and SSB. Contacts will also be possible via the QO-100 satellite. For more information, visit QRZ.com

Special callsign YR100RC is on the air until Wednesday the 30th of September to celebrate 100 years of amateur radio in Romania. Look for activity on the HF bands using a variety of modes. For details of a certificate that is available for working the station, visit tinyurl.com/romania1786



Dioda: De la efectul întâmplător din becul lui Edison la stăpâna înaltei frecvențe
​Dragi ascultători ai emisiunii QTC,
​Astăzi vă propunem o călătorie în timp pe urmele unei componente fără de care radiotehnica modernă pur și simplu nu ar fi existat. Este vorba despre diodă — primul element capabil să pună o „săgeată” cu sens unic în calea curentului electric.
​1. O scânteie în întuneric: Efectul Edison și Valva Fleming
​Povestea începe în anul 1883. Thomas Edison, încercând să înțeleagă de ce filamentele becurilor sale de sticlă se înnegreau și se ardeau rapid, a introdus în interiorul unui bec vidat o mică placă metalică izolată. A observat un fenomen ciudat: când placa era conectată la polul pozitiv al bateriei, prin spațiul vidat trecea un curent electric slab. Când polaritatea se inversa, curentul dispărea complet. Edison a brevetat fenomenul — numit azi emisie termoionică —, dar nu i-a găsit nicio utilitate practicală la acea vreme.
​Răspunsul a venit două decenii mai târziu, în 1904. Fizicianul englez Sir John Ambrose Fleming, consultant pentru Compania Marconi, a înțeles că această „supapă” electrică putea fi soluția pentru o mare problemă a vremii: transformarea undelor radio de înaltă frecvență în semnale perceptibile audio. Așa s-a născut Valva Termoionică Fleming — prima diodă cu vid. Funcționarea ei era simplă, dar revoluționară: filamentul cald (catodul) elibera electroni prin emisie termoionică, iar aceștia erau atrași de placa metalică (anodul) doar pe durata alternanțelor pozitive ale semnalului RF.
​2. „Bărbița de pisică” și magia galenei
​În paralel, fizica stării solide își făcea primele probe. Încă din 1874, fizicianul german Karl Ferdinand Braun (laureat al Premiului Nobel) descoperise că anumiți cristalizatori naturali, precum galena (sulfura de plumb), conduceau curentul într-un singur sens dacă erau atinși delicat cu un fir metalic subțire — celebrul cat's whisker sau „bărbița de pisică”.
​În 1906, inventatorul american Greenleaf Whittier Pickard breveta receptorul cu cristal de siliciu, după ce a testat peste 30.000 de combinații de minerale și metale! Astfel au apărut legendarele radiouri cu galenă. Fără nicio sursă de alimentare externă sau baterii, aceste receptoare demodulau semnalul radio folosind doar energia extrasă direct din antenă, prin simpla nelinearitate a contactului punctiform dintre metal și cristal.
​3. Fizica din spatele joncțiunii p-n și era semiconductorilor
​Odată cu Al Doilea Război Mondial și apariția radarelor în microunde, lămpile cu vid s-au dovedit prea voluminoase și aveau o capacitate parazită prea mare pentru frecvențele ultraînalte. Marea descoperire a venit în 1939 de la fizicianul american Russell Ohl de la Bell Labs, care a descoperit din greșeală joncțiunea p-n pe un cristal de siliciu fisurat, observând că o zonă expusă la lumină genera curent electric (părintele celulelor fotovoltaice și al diodei moderne).
​Din punct de vedere tehnic, când combinăm un material de tip p (bogat în goluri) cu un material de tip n (bogat în electroni liberi), la granița dintre ele se formează o regiune de baraj (sau zonă de trecere).
​La polarizare directă (plus la p, minus la n), bariera de potențial scade (0,3V pentru Germaniu și ~0,7V pentru Siliciu), permițând trecerea curentului.
​La polarizare inversă, bariera se lărgește, iar curentul este blocat (rămânând doar un curent rezidual extrem de mic, numit curent de saturație).
​4. O familie numeroasă și creatorii ei
​Evoluția fizicii semiconductorilor a transformat dioda dintr-un simplu redresor într-o adevărată familie de componente specializate pentru RF, fiecare purtând semnătura unor minți strălucite:
​Dioda Schottky (Walter H. Schottky, 1938): Fizicianul german Walter Schottky a teoretizat efectul de barieră metal-semiconductor. Spre deosebire de o joncțiune p-n clasică, dioda Schottky are o cădere de tensiune în sens direct extrem de mică (0,15 - 0,45V) și un timp de refacere inversă aproape nul, fiind piesa de bază în mixerele RF dublu echilibrate și în detecția de înaltă frecvență.
​Dioda Zener (Clarence Zener, 1934): Fizicianul american Clarence Zener a descris teoretic efectul de străpungere electrică în izolatori de înaltă tensiune. Dioda Zener este proiectată să funcționeze în regim de străpungere inversă controlată (efectul Zener/avalanșă), oferind tensiuni de referință stabile pentru alimentatoare și circuite de bias.
​Dioda Varicap / Varactor (Ladd E. Valiant, 1958): Inventată și brevetată de americanul Ladd E. Valiant la compania Pacific Semiconductors, această diodă folosește zona de baraj ca pe un dielectric între două plăci conductoare. Variind tensiunea inversă, modificăm lățimea zonei și obținem un condensator variabil controlat în tensiune — inima VFO-urilor și a circuitelor moderne de acord sintetic (PLL/VCO).
​Dioda PIN (Jun-ichi Nishizawa, 1950): Inventată de fizicianul japonez Jun-ichi Nishizawa (considerat tatăl microelectronicii japoneze), dioda PIN introduce un strat intrinsec (undopat) între zonele p și n. La frecvențe radio înalte, ea nu mai redresează semnalul, ci se comportă ca o rezistență variabilă liniară controlată în curent continuu, fiind utilizată intensiv pentru comutarea benzilor RF și în atenuatoare variabile.
​Dioda LED (Nick Holonyak Jr., 1962): Deși efectul de electroluminescență a fost observat mai devreme de Marconi H. J. Round și Oleg Losev, inginerul american Nick Holonyak Jr. de la General Electric a inventat în 1962 prima diodă emițătoare de lumină vizibilă (roșie), deschizând era optoelectronicii.
​Unde pot aprofunda tinerii pasionați?
​Pentru colegii și tinerii care doresc să citească mai multe despre istoria și fizica acestor componente, recomandăm câteva resurse excelente:
​Manualul Radioamatorului (ediția clasică) — capitolele dedicate detecției și semiconductorilor.
​ARRL Handbook — secțiunile dedicate dispozitivelor RF pasive și active.
​Portalul Electronics-Notes.com — tutoriale tehnice foarte clare despre caracteristicile diodelor PIN, Schottky și Varicap.
​Muzeul virtual IEEE History Center (ieee.org) — pentru documentele originale legate de patentele lui Fleming, Pickard, Zener și descoperirile de la Bell Labs.
​Dioda rămâne, fără îndoială, punctul în care electricitatea clasică s-a transformat în electronică.
​Vă mulțumesc pentru atenție, 73 și audiție plăcută în continuare!

