Emisiunea de QTC numarul 2592 din data de 23 septembrie 2026
Apel general pentru emisiunea de QTC, Apel general pentru emisiunea de QTC de  YO3DIU care opereaza pentru YO3KAA
Apel general pentru emisiunea de QTC, Apel general pentru emisiunea de QTC de YO3DIU care opereaza pentru YO3KAA
Astazi vreau sa va prezint QTC-ul numarul 2592 din data de 23 septembrie
Buna ziua, va salut pe toti cei care aveti rabdare sa ma ascultati, eu sper ca informatiile date de mine in acest QTC sa va fie de folos, sau macar sa fie interesante si sa le ascultati ca sa reveniti la aceasta ora si in aceasta frecventa si miercurea viitoare.


Astăzi, comunitatea radioamatorilor români își ia rămas-bun de la ing. Mărgărit Ionescu – YO9HG, care s-a stins din viață joi, 17 septembrie.

Pe 23 mai 2026 împlinise 90 de ani. A fost ultima data când ne-am auzit la telefon, urându-i La Multi Ani, şi mai povestind una-alta ca de obicei. Nouăzeci de ani de viață și, pentru cei care l-au cunoscut, o prezență care va rămâne legată de radioamatorism, de pasiunea pentru tehnică și de lumea aceea aparte în care câțiva oameni, o stație radio și o antenă pot crea legături peste tărâmuri și peste generații. Pentru unii a fost un coleg de trafic. Pentru alții, un prieten. Pentru alții, un om de la care au avut ceva de învățat.


[image: ing. Mărgărit Ionescu, YO9HG]


Pentru mine, Margarit Ionescu a fost unul dintre cei doi oameni pe care îi consider mentorii mei în radioamatorism, alături de YO9AFE (ing. Ştefan Negrea, SK). Este un loc pe care îl va păstra pentru totdeauna în memoria mea. Sunt oameni care îți transmit informații și oameni care îți transmit ceva mai greu de definit: pasiunea, curiozitatea și dorința de a merge mai departe. Poate că aceasta este, până la urmă, una dintre cele mai frumoase forme de continuitate.

Cei care l-au cunoscut își vor aminti, cu siguranță, și de simțul său fin al umorului, discret și inteligent, care făcea adesea ca o discuție tehnică sau o întâlnire între radioamatori să fie mai plăcută.

La 90 de ani, după o viață atât de lungă, YO9HG își încheie ultimul QSO. Rămân însă indicativul, amintirile și contribuția lui la lumea radioamatorismului românesc.

Pentru cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu, trupul neînsufleţit este depus la capela cimitirului Eternitatea din Ploieşti, iar înmormântarea va avea loc mâine, miercuri 23 septembrie la acelaşi cimitir, în jurul prânzului.

Condoleanţe familiei și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat.

Drum bun printre stele domnule Mărgărit!

Ing. Cristian Simion YO3LR


Din partea FRR




Concursuri Romanesti






Concursuri Internationale


CQ Worldwide DX Contest, RTTY
0000Z, Sep 26 to 2400Z, Sep 27
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Awards:	Worldwide
 	Mode:	RTTY
 	Bands:	80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	Single Op All Band (High/Low/QRP)
Single Op Single Band (High/Low/QRP)
Single Op Assisted All Band (High/Low/QRP)
Single Op Assisted Single Band (High/Low/QRP)
Single Op Overlays: (Classic/Rookie/Youth)
Multi-Single (High/Low)
Multi-Two
Multi-Multi
Multi-Distributed
 	Max power:	HP: 1500 watts
LP: 100 watts
QRP: 5 watts
 	Exchange:	48 States/Canada: RST + CQ Zone + (state/VE area)
All Others: RST + CQ Zone
 	Work stations:	Once per band
 	QSO Points:	1 point per QSO with same country
2 points per QSO with same continent
3 points per QSO with different continent
 	Multipliers:	W/VE Stations: Each US state/VE area once per band
Each DXCC/WAE country once per band
Each CQ zone once per band
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	2359Z September 29, 2026
 	E-mail logs to:	(none)
 	Upload log at:	https://www.cqwwrtty.com/logcheck/
 	Mail logs to:	(see rules)
 	Find rules at:	https://www.cqwwrtty.com/



Bill Windle QSO Party
0000Z-2359Z, Sep 26
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	CW
 	Bands:	160, 80, 40, 20, 15, 10, VHF
 	Classes:	Single Op
 	Exchange:	FOC-Member: RST + Name + Member No.
non-Members: RST + Name
 	Work stations:	Once per band
 	QSO Points:	1 point per QSO
 	Multipliers:	(none)
 	Score Calculation:	FOC-Member: Score = Total QSOs/Total Member QSOs
non-Member: Score = Total Member QSOs
 	Submit logs by:	October 3, 2026
 	E-mail logs to:	(none)
 	Post log summary at:	https://focqp.g4foc.org/
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://www.g4foc.org/bill-windle-qso-party/

 	 	 


YU DX Contest
1200Z, Sep 26 to 1159Z, Sep 27
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	CW, SSB
 	Bands:	80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	Single Op All Band CW (QRP/Low/High)
Single Op All Band (SSB/Mixed)(Low/High)
Single Op Single Band
Multi-Single
 	Max power:	HP: 1500 watts
LP: 100 watts
QRP: 5 watts
 	Exchange:	YU/YT: RS(T) + County
non-YU/YT: RS(T) + Serial No.
 	Work stations:	Once per band per mode
 	QSO Points:	10 points per QSO with YU/YT station
1 point per QSO with same country
2 points per QSO with same continent, different country
4 points per QSO with different continent
 	Multipliers:	Non-YU/YT: Each YU or YT prefix once per band
All: Each DXCC country once per band
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	2359Z October 7, 2026
 	E-mail logs to:	yudx[at]yu1srs[dot]org[dot]rs
 	Upload log at:	https://www.yudx.yu1srs.org.rs/upload-log
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://www.yudx.yu1srs.org.rs/



AGCW VHF/UHF Contest
1400Z-1700Z, Sep 26 (144) and 1700Z-1800Z, Sep 26 (432)
 	Geographic Focus:	Europe
 	Participation:	Europe
 	Mode:	CW
 	Bands:	144 MHz, 432 MHz
 	Classes:	Single Op
 	Max operating hours:	3 hours: 144 MHz
2 hours: 432 MHz
 	Max power:	A: 5W
B: 5-50W
C: >50W
 	Exchange:	RST + "/" + Serial No. + "/" Power class + "/" + 6-character grid locator
 	Work stations:	Once per band
 	QSO Points:	1 point per km per QSO
 	Multipliers:	(none)
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points
 	Submit logs by:	October 4, 2026
 	E-mail logs to:	(none)
 	Upload log at:	https://www.agcw.de/contest/vhf-uhf/
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://www.agcw.de/contest/vhf-uhf/

 	 	 


Masonic Lodges on the Air
1400Z-2200Z, Sep 26
 	Status:	Active, but no recent results
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	SSB
 	Bands:	80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	Single Op (Low/High)
Multi-Single (Low/High)
Multi-Multi (Low/High)
 	Max power:	HP: >100 watts
LP: 100 watts
 	Exchange:	Lodge: Lodge Name + Lodge No. + Jurisdiction
non-Lodge: (State/Province/"DX")
 	Work stations:	Once per band
 	QSO Points:	1 point per QSO
 	Multipliers:	Each lodge once only
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	2359Z October 10, 2026
 	E-mail logs to:	LOGS[at]cqmorelight[dot]com
 	Post log summary at:	http://cqmorelight.com/summary
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	http://cqmorelight.com/rules

 	 	 


AWA Amplitude Modulation QSO Party
2000Z, Sep 26 to 2400Z, Sep 27
 	Status:	Active, but no recent results
 	Geographic Focus:	United States
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	AM
 	Bands:	160, 80, 40, 20, 10m
 	Classes:	(none)
 	Exchange:	Name + (state/province/country)
 	Work stations:	Once per band
 	QSO Points:	Power>100W: 1 point per QSO
Power 25-100W: 2 points per QSO
Power <=25W: 3 points per QSO
Bonus: 25 points for making at least one QSO on each of the five bands
Bonus: 10 points for each first QSO with W2AN or W8ACR
 	Multipliers:	(none)
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points + bonus points
 	Submit logs by:	2359Z October 25, 2026
 	E-mail logs to:	skipperfam[at]gondtc[dot]com
 	Mail logs to:	Ron Skipper - W8ACR
6466 41st Ave NE
Knox ND 58343
USA
 	Find rules at:	https://antiquewireless.org/homepage/am-qso-party-details/

 	 	 


UBA ON Contest, 6m
0700Z-1000Z, Sep 27
 	Mode:	CW, Phone
 	Bands:	6m Only
 	Classes:	(none)
 	Exchange:	ON: RS(T) + Serial No. + ON Section
non-ON: RS(T) + Serial No.
 	Work stations:	Once per mode
 	QSO Points:	3 points per QSO with Belgian station
 	Multipliers:	Each UBA Section
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	October 2, 2026
 	E-mail logs to:	ubaon[at]uba[dot]be
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://www.uba.be/en/hf/contest-rules/on-contest


	
Rubrica DX


Citeste si din buletin…………….DXWorld.net buletin nr 680




DiverseVendeen [VEN-DEE-UN] Radio Club, F6KUF is active as TM4GGR until Friday the 9th of October. The special callsign's suffix stands for 'Golden Globe Race', the single-handed, round-the-world sailing race that started from Les Sables-d'Olonne [LAY SABLA DOH-LUN], on Sunday the 6th of September. For some information visit live.f6kuf.fr
Huntingdonshire Amateur Radio Society will be running special event station GB2RMR on Sunday the 27th of September from 9.30am until 4pm at the Riverside Miniature Railway, Riverside Park in St Neots, Cambridgeshire. Operators will be active on the HF, VHF and UHF bands. More information is available via QRZ.com
Fascinanta istorie a bobinei și a transformatorului: De la firul de mătase la undele radio
​Dragi ascultători ai emisiunii QTC,
​După ce am explorat lumea fascinantă a detectorilor și a diodelor, astăzi ne îndreptăm atenția către două componente fără de care radiotehnica și transportul energiei electrice ar fi fost imposibile: bobina și fratele ei direct de cruce, transformatorul.
​Dacă dioda este supapa care dirijează curentul într-un singur sens, bobina este componenta care îmblânzește magnetismul și îi dă viață în circuitele de înaltă frecvență.
​1. Prima scânteie: Descoperirea electromagnetismului (1820)
​Până în anul 1820, electricitatea și magnetismul erau privite ca două forte complet separate. Totul s-a schimbat în timpul unui experiment susținut de fizicianul danez Hans Christian Ørsted. Apropiind o busolă de un fir parcurs de curent electric, a observat cu uimire că acul magnetic al busolei devia. Ørsted tocmai demonstrase că un curent electric creează în jurul său un câmp magnetic.
​Aflând despre această descoperire, fizicianul francez André-Marie Ampère a făcut pasul următor: a demonstrat că dacă înfășurăm un fir electric sub formă de spirală (solenoid), câmpul magnetic creat devine mult mai puternic și concentrat.
​2. Mătasea din rochia de mireasă și nașterea bobinei moderne (1824–1831)
​În 1824, englezul William Sturgeon a creat primul electromagnet înfășurând un fir de cupru neizolat pe o bară de fier lăcuită. Însă problema era că firele nu se puteau atinge între ele fără să facă scurtcircuit, ceea ce limita masiv numărul de spire.
​Salvarea a venit de la savantul american Joseph Henry. În 1831, Henry a avut o idee genială: în loc să izoleze bara de fier, a izolat firul de cupru înfășurându-l manual cu fâșii din pânză de mătase (legenda spune că a folosit mătasea din rochia de mireasă a soției sale!). Astfel, el a putut înfășura mii de spire strânse una peste alta, creând electromagneți capabili să ridice sute de kilograme.
​Tot Joseph Henry a descoperit fenomenul de auto-inducție — proprietatea unei bobine de a se opune variației curentului ce o străbate —, motiv pentru care unitatea de măsură a inductanței îi poartă astăzi numele: Henry (H).
​3. Inelul lui Faraday și primul transformator din lume (1831)
​În același an, 1831, marele fizician englez Michael Faraday făcea o descoperire epocală. El a realizat un inel din fier moale și a înfășurat pe el două bobine complet separate galvanic: prima conectată la o baterie, iar a doua la un galvanometru (un instrument sensibil de măsură).
​Faraday a observat că atunci când conecta sau deconecta bateria din primul circuit, acul galvanometrului din al doilea circuit devia scurt! Trecerea curentului prin prima bobină crea un câmp magnetic variabil în miezul de fier, care la rândul său inducea un curent electric în a doua bobină. Această „jucărie” de laborator numită Inelul lui Faraday a fost primul transformator din lume și dovadă clară a inducției electromagnetice.
​4. De la bobina Ruhmkorff la undele lui Hertz și Marconi
​Mecanicul german Heinrich Daniel Ruhmkorff a perfecționat în 1851 transformatorul cu ridicare de tensiune, creând „Bobina de inducție Ruhmkorff”. Aceasta transforma tensiunea mică a bateriilor în impulsuri de zeci de mii de volți, capabile să producă scântei electrice lungi.
​Această bobină de inducție a fost piesa centrală folosită de Heinrich Hertz în 1887 pentru a dovedi existența undelor electromagnetice și, ulterior, de Guglielmo Marconi pentru primele sale transmisii radio peste Oceanul Atlantic. Fără transformatorul Ruhmkorff, pionieratul undelor herțiene nu ar fi fost posibil.
​5. Evoluția în radiotehnica modernă
​Pentru noi, radioamatorii, bobina și transformatorul sunt inima tuturor circuitelor:
​Circuitele acordate LC: Unde bobina și condensatorul stochează alternativ energia electrică și magnetică, stabilind frecvența de rezonanță.
​Transformatoarele pe miezuri de ferită și toroizi: Dezvoltate la jumătatea secolului XX, acestea au permis realizarea transformatoarelor de bandă largă (de tip 1:1, 4:1, 9:1), esențiale în BALUN-uri, UNUN-uri, mixere dublu echilibrate și etajele finale de putere RF cu tranzistoare push-pull.
​Unde pot aprofunda ascultătorii? (Surse istorice și tehnice verificate)
​Pentru colegii radioamatori și tinerii care doresc să studieze brevetele, documentele originale și tratatele de fizică de la care a pornit totul, recomandăm următoarele resurse oficiale:
​Arhivele Istorice IEEE (IEEE History Center & Engineering and Technology History Wiki - ethw.org):
​Articolele de referință despre Joseph Henry's Inductance Experiments și Faraday's Induction Ring.
​Muzeul de Istorie a Științei din Londra (Science Museum Group - sciencemuseum.org.uk):
​Documentația tehnică și imaginile cu Inelul original al lui Faraday (1831) și Bobinele de inducție Ruhmkorff.
​Manualele Clasice de Radio și Fizică:
​ARRL Handbook — Cap. Inductors, Transformers and LC Circuits (conține bazele matematice și constructive ale torozilor și ecuațiile de proiectare).
​„Tratat de Electricitate și Magnetism” de James Clerk Maxwell (1873) — lucrarea matematică fundamentală care a unificat ecuațiile electromagnetismului.
​The Royal Institution of Great Britain (rigb.org):
​Arhiva jurnalelor de laborator ale lui Michael Faraday, unde sunt înregistrate exact datele de 29 august și 24 septembrie 1831, când a fost dovedită inducția electromagnetică.
​Bobina și transformatorul rămân pilonii nevăzuți pe care se sprijină fiecare radioreceptor, transceiver sau stație de emisie de pe glob.
​Vă mulțumesc pentru atenție, 73 și audiție plăcută în continuare!
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