Emisiunea de QTC numarul 2594 din data de 7 octombrie 2026
Apel general pentru emisiunea de QTC, Apel general pentru emisiunea de QTC de  YO3DIU care opereaza pentru YO3KAA
Apel general pentru emisiunea de QTC, Apel general pentru emisiunea de QTC de YO3DIU care opereaza pentru YO3KAA
Astazi vreau sa va prezint QTC-ul numarul 2517 din data de 16 aprilie 2025
Buna ziua, va salut pe toti cei care aveti rabdare sa ma ascultati, eu sper ca informatiile date de mine in acest QTC sa va fie de folos, sau macar sa fie interesante si sa le ascultati ca sa reveniti la aceasta ora si in aceasta frecventa si miercurea viitoare.


Silent Key - Alexandru Burcu, YO5COG

Cu regret și profundă durere ne luăm rămas-bun de la Alexandru Burcu, YO5COG, care, în zorii zilei de 1 octombrie, la vârsta de 77 de ani, a trecut la cele veșnice.
Membru de onoare al radioclubului nostru, YO5KUC, „Sandu”, așa cum îl alintam noi, a fost un om remarcabil, prietenia lui fiind un balsam pentru sufletul celor care au avut privilegiul să-l cunoască și să-i fie prieteni.
Absolvent al Facultății de Biologie din Cluj, Sandu a profesat la Tărpiu și la Năsăud, unde i s-a aprins pasiunea pentru radioamatorism, mentor fiindu-i Ucu, YO5AUK, și, în martie 1979, visul i s-a împlinit: a absolvit examenul și a devenit radioamator.
A fost un împătimit al construcțiilor. Era o mândrie pentru el să iasă în eter cu echipamente zămislite de mâinile lui și, de-a lungul celor 50 de ani de radioamatorism, a realizat transceivere, transvertere și multe alte echipamente, în ultima perioadă dedicându-se modurilor digitale.
A avut o familie frumoasă și o soție care l-a prețuit foarte tare și l-a făcut fericit. A fost un tată grijuliu și iubitor; cei doi copii ai săi, Mariana și Relu, fiind lumina ochilor lui.
Ne vom aminti mereu de tine, Sandu. Odihnește-te în pace!

YO5AM

Din partea comisiei de unde ultrascurte

Sâmbătă și duminică s-a desfășurat etapa a IV-a al Cupei României în Unde Ultrascurte ediția 2026.
Atașat ai clasamentul etapei a IV-a și clasamentul final. Am atașat și o mică statistică a etapei și, pentru 
eventuale nelămuriri a concurenților care au obținut 0 (zero) puncte în anumite benzi, o analiză a logurilor  respective. Te rog să le transmiți la emisiunea QTC din data de 7 octombrie 2026. Nelămuriții pot să mă  contacteze, le stau la dispoziție.

Citeste din pdf-uri

SESIUNE EXTRAORDINARA DE EXAMINARE PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE RADIOAMATOR

In data de o7.10.2026 a avut loc la Asociatia  Limbenii YO5KAL o SESIUNE ESTRAORDINARA DE EXAMINARE PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE RADIOAMATOR. 
Au fost prezenti 73de candidati din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Cluj , Arad , Deva, Suceava,
Brasov, Ploiesti, Sibiu, Medias, Bucuresti, Aiud, Alba Iulia si Limba. 
Examinarea s-a efectuat sub forma de chestionare de catre reprezentantii ANCOM din Cluj si Bucuresti.
A fost pariciparea cea mai mare din tara.
Speram sa fie citi mai multi absolventi.

Avand in vedere ca pentru indeplinirea conditiilor de obtinere a diplomei sunt necesare loguri in format ADIF trimise direcct la hamlog.online este necesar sa se faca inregistrarea la ei. La accesarea hamlog.online diplomele pot fi descarcate fara inregistrare. Pentru inregistrare se urmeaza pasi mentionati la "sign in" din linia de sus a ecranului. Va fi necesar sa se instaleze pe telefon un program numit WWPassKey ca ajutorul caruia se va face autentificarea la logare. Daca se doreste asistenta se poate lua legatura cu mine YO3JW, Pit, 0722529161. Multumesc!



Din partea FRR




Concursuri Romanesti

REGULAMENT
Campionatul Național de Unde Scurte - Telefonie (CNUS SSB) etapa 1
1. Organizator: Federația Română de Radioamatorism.
2. Data: prima zi de luni din luna octombrie, intervalul orar 16:00:00-17:59:59 UTC și
următoarea zi de luni din luna octombrie (săptămâna următoare) în același interval orar.
3. Obiective: perfecționarea abilităților de operare în telefonie, dezvoltarea spiritului de
competiție, atragerea de noi participanți în modul de lucru SSB.
4. Participanți: La Campionatul Național de Unde Scurte – Telefonie pot participa toți
radioamatorii români cu autorizație valabilă pe tot timpul campionatului, membri în structurile
afiliate la FRR, cu taxa achitată la zi.
Participarea în concurs implică faptul că participanții cunosc prezentul regulament, se obligă
să respecte prevederile acestuia și sunt de acord cu prezența unui arbitru la locul din care se
operează.
5. Categorii de concurenți:
A. Seniori categorie putere mare - Operatori cu vârsta peste 18 ani, putere output mai
mare de 100W, conformă cu autorizația ANCOM;
B. Seniori categorie putere redusă - Operatori cu vârsta peste 18 ani, putere maximă
100 W output;
C. Juniori - Operatori cu vârsta până la 18 ani (împliniți la data concursului) putere
conformă cu autorizația ANCOM (nu mai mult de 50 W pentru clasa a IV-a și 100 W pentru
clasa a III-a) ;
D. Echipe - maximum doi operatori, membri legitimați la același club/asociație afiliată
la FRR.
Un concurent nu poate participa simultan la individual dar și membru într-o echipă.
Pentru a declara categoria de participare se folosește doar una din literele (A, B, C,
sau D) trecute în dreptul etichetei CATEGORY (în formatul Cabrillo 2.0) sau CATEGORYOPERATOR (in formatul Cabrillo 3.0). Exemple: CATEGORY: A, sau CATEGORYOPERATOR: D, etc.
Depășirea nivelului maxim de putere permis de categoria de participare constituie
motiv de descalificare. Acest fapt va putea fi luat in considerare pe baza declarațiilor însoțite
de probe, a minimum trei participanți, și/sau a înregistrărilor efectuate cu receptoare SDR.
6. Moduri și benzi de lucru: LSB, în intervalul 3675.0-3775.0 kHz.
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7. Etape de concurs:.
• Etapa 1 – 16:00:00-16:29:59 UTC, luni, săptămâna I ;
• Etapa 2 – 16:30:00-16:59:59 UTC, luni, săptămâna I ;
• Etapa 3 – 17:00:00-17:29:59 UTC, luni, săptămâna I ;
• Etapa 4 – 17:30:00-17:59:59 UTC, luni, săptămâna I ;
• Etapa 5 – 16:00:00-16:29:59 UTC, luni, săptămâna II-a ;
• Etapa 6 – 16:30:00-16:59:59 UTC, luni, săptămâna II-a ;
• Etapa 7 – 17:00:00-17:29:59 UTC, luni, săptămâna II-a ;
• Etapa 8 – 17:30:00-17:59:59 UTC, luni, săptămâna II-a.
O stație care face apel, trebuie să părăsească frecvența după efectuarea unui QSO,
cedând astfel frecvența pentru apel stației care l-a chemat. Stațiile care evită în mod repetat
să rămână pe frecvență pentru a face apel, sunt considerate ca fiind stații care lucrează
preferențial și fac obiectul descalificării.
8. Controale: Se va transmite un cod din 6 cifre, format astfel: primele 3 cifre reprezintă
numărul de ordine serial al legăturii, începând cu 001, număr ce va fi transmis în continuare
de la o etapă la următoarea etapă; ultimele 3 cifre sunt un cod tip ștafetă. La prima legătură
din concurs, codul se va forma cu cifra din indicativ plus vârsta operatorului în ani împliniți.
Pentru categoria D. Echipe se va folosi vârsta unuia din operatori. La legătura următoare se
va transmite codul recepționat la legătura anterioară.
Nu se transmite controlul RS (59).
O stație poate fi contactată o singură dată pe etapă.
În exemplul de mai jos sunt primele șase legături din logul stației YO5XXX (operator
din districtul 5, în vârstă de 42 de ani):
QSO: freq mo date time call info sent call info rec
QSO: 3712 PH 2025-10-06 1600 YO5XXX 001542 YO9YYY 001934
QSO: 3712 PH 2025-10-06 1601 YO5XXX 002934 YO4ZZZ 002357
QSO: 3712 PH 2025-10-06 1602 YO5XXX 003357 YO7YZY 004361
QSO: 3709 PH 2025-10-06 1603 YO5XXX 004361 YO8XYX 002247
QSO: 3709 PH 2025-10-06 1603 YO5XXX 005247 YO2KYY 001256
QSO: 3720 PH 2025-10-06 1606 YO5XXX 006256 YO9XZX 006469
9. Punctaj:
• Un QSO valabil = 2 puncte;
• Nu există multiplicator;
• Scorul pe etapă = suma punctelor din etapa respectivă;
• Scorul final = suma scorurilor din etape.
Penalizări: Se anulează la ambii corespondenți punctele dacă:
• timpul diferă cu mai mult de 5 minute;
• sunt greșeli la înscrierea indicativului, modului de lucru sau a frecvenței. Frecvența se
poate trece cea exactă (vezi exemplul de la punctul 8) sau generic: 3500 sau 3700;
• sunt una sau mai multe greșeli la înscrierea codului numeric.
• încălcarea repetată a regulii de formare a codului de transmis, coroborat cu inserarea
în log a unor legături fictive, constituie motiv de descalificare.
Penalizarea sau descalificarea concurenților se poate face atât pentru nerespectarea
regulamentului, dar și a spiritului de fairplay al concursului.
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Legăturile duble se lasă în LOG dar se iau în considerare o singură dată, și anume
prima legătură validă.
10. Logurile de concurs:
10.1. LOG-urile sunt acceptate doar în format electronic Cabrillo, completate conform
exemplului de la punctul 8;
10.2. Numele fișierului trebuie să fie de tipul indicativ.log sau indicativ.cbr. Exemplu:
YO3KAA.log;
10.3. Logurile în format electronic trebuie trimise prin email, ca atașament la
ssb@hamradio.ro sau încărcate pe site, la adresa
www.hamradio.ro/CNUSSSB/incarcare.php
Se recomandă încărcarea pe site, unde se face și o verificare a completării corecte a logului;
10.4. Pentru a fi luate în calcul la realizarea clasamentului campionatului național, logurile
trebuie să conțină minimum 30 de legături valide cu stații amplasate pe teritoriul național, în
cel puțin trei din cele opt districte YO și care au lucrat cel puțin trei etape. Minimum 50%
dintre legăturile valide trebuie să fie cu stații care lucrează din districte diferite de cel propriu;
10.5. Termenul maxim este a șasea zi de la terminarea concursului (prima duminică, ora
locală 23:59:59);
10.6. Participanții care urmăresc clasarea pe primul loc la oricare dintre categoriile listate la
punctul 5, sunt obligați să noteze în log frecvența exactă a fiecărui QSO efectuat (folosirea
unui sistem CAT), având ca unitate minimă 1 kHz, și să trimită logurile în termen de 3 ore
după încheierea etapelor a 4-a și a 8-a (până la ora 20:59:59 UTC a fiecărei zi de luni). Se
recomandă folosirea sistemului CAT pentru toți participanții.
10.7 Odată cu afișarea rezultatelor vor fi publicate și logurile, cu respectarea normelor privind
protejarea datelor personale. Se recomandă ca participanți să facă observații la rubrica
SOAPBOX: despre eventualele abateri de la regulament, inclusiv despre nivelul de putere al
concurenților. Acestea vor fi analizate și luate în calcul pe timpul arbitrajului.
11. Clasamente și premii: Se întocmesc clasamente separate pentru fiecare categorie.
Concurenții clasați pe locul I la fiecare categorie primesc titlul de “Campion Național al
României”, medalia, diploma și tricoul de campion dacă sunt participanți la categoria
respectivă, aparținând la 4 structuri diferite afiliate FRR. Cei clasați pe locurile 2 și 3 primesc
medalie și diplomă. Primii 6 clasați primesc diplomă. Toți concurenții vor primi diplome în
format electronic. Premierea se face în cadru festiv.
Clasarea pe primul loc la oricare dintre categoriile de participare va fi validată numai în
condițiile respectării termenelor de trimitere a logurilor precizate la punctul 10.6 și înscrierii in
log a frecvenței exacte a fiecărui QSO, sau prin punerea la dispoziția arbitrilor a înregistrării
audio a perioadei de participare în concurs. În caz contrar, pe primul loc se va clasa
următoarea stație ca punctaj, care îndeplinește condițiile de la punctul 10.6.
 Președinte interimar F.R.R. Președinte Comisie Centrală de Unde Scurte

 Cristian TOȘU, YO8CT Ioan-Spiridon MIHAI, YO7CW


Maraton FT8

ȘTIRI din 2024:
•	QSO-urile FT4 sunt acceptate pe 2m și 70cm.
•	Limita inferioară de putere a fost modificată pentru 70 cm. Va fi de 75 W.
•	Punctaj: Un (1) punct per indicativ unic lucrat (indiferent de mod)
Scop:
Activitatea VHF-UHF FT8 este un concurs „DESCHIS”, pentru promovarea activității FT8 și FT4 pe benzile de frecvențe de 2 m, 70 cm și 23 cm.
O activitate crescută va oferi posibilitatea de a lucra cu noi DXCC sau pătrate, de asemenea, poate utiliza propagarea de scurtă durată sau chiar detecta deschideri mari care altfel ar putea trece neobservate.
Cine poate participa?
Fiecare radioamator cu licență valabilă, care acceptă prezentul set de reguli.
Zilele concursului :
din ianuarie până în decembrie 2026
•	În fiecare primă miercuri a fiecărei luni pentru banda de 2 m (FT8:144,174 MHz; FT4:144,170 MHz)
•	În fiecare a doua miercuri a fiecărei luni pentru banda de 70 cm (FT8: 432,174 MHz; FT4 432,170 MHz)
•	În fiecare a treia  miercuri a fiecărei luni pentru banda de 23 cm (în funcție de fiecare mod)

Rundă	            144 MHz	432 MHz	1296 MHz
Runda 1	7 ianuarie	14 ian.	             21 ian.
Runda 2	4 februarie	11 februarie	18 februarie
Runda 3	4 martie	11 martie	18 martie
Runda 4	1 aprilie	8 aprilie	15 aprilie
Runda 5	6 mai	            13 mai	            20 mai
Runda 6	3 iunie	            10 iunie	17 iunie
Runda 7	1 iulie	             8 iulie	            15 iulie
Runda 8	5 august	12 august	19 august
Runda 9	2 septembrie	9 septembrie	16 septembrie
Runda 10	7 octombrie	14 octombrie	21 octombrie
Runda 11	4 noiembrie	11 noiembrie	18 noiembrie
Runda 12	2 decembrie	9 decembrie	16 decembrie

Perioada rundă:
17:00 - 21:00 UTC
Moduri:
2m: FT8 144,174 MHz FT4: 144,170 MHz
70 cm FT8 432,174 MHz FT4: 432,170 MHz
23 cm: FT8 sau orice alt mod digital
Categorii :
 
Putere redusă: LP    2m < 100 wați în orice moment
70 cm < 75 wați în orice moment
23 cm <10 wați în orice moment
   CP = Putere mare
Schimb:
Indicativul de apel și localizatorul grilei principale (4 caractere, de exemplu, KN15).
Multiplicatori:
Multiplicatorul este numărul de locatori diferiți ai grilei principale lucrați pe rundă.
Punctaj:
Un (1) punct per indicativ unic lucrat. Înmulțiți totalul punctelor cu numărul total de locatori de grilă (GL) lucrați. Toate QSO-urile validate prin verificarea încrucișată a jurnalelor primite (indicativ, locator de grilă) vor fi punctate. De asemenea, QSO-ul cu o stație care nu a trimis jurnalul va fi punctat, dacă acea stație apare cel puțin într-un alt jurnal primit, iar în simpla majoritate a jurnalelor primite, stația în cauză apare cu același locator de grilă. Dacă un indicativ apare doar într-un singur jurnal, acesta este un „unic” și va fi validat. În acest caz, se pot solicita dovezi suplimentare. (ALL.TXT, istoric decodare)
Vă rugăm să ne ajutați să validăm cât mai multe QSO-uri, răspândind vestea despre această activitate!
Premii
Certificatele vor fi acordate stației cu cel mai mare punctaj din fiecare categorie/bandă și din fiecare țară.
Jurnale:
Se acceptă doar jurnale electronice în fișiere în format ADIF, separat pentru fiecare bandă.
Numele fișierului de jurnal ar trebui să fie de genul: callsign.adi
Jurnalele trebuie încărcate în maximum 5 (cinci) zile de la sfârșitul fiecărei runde. Jurnalele primite mai târziu de 5 (cinci) zile nu vor fi incluse în rezultate, dar pot fi folosite ca jurnale de verificare. Lista jurnalelor primite va fi publicată pe pagina Jurnale primite .
Rezultatele rundelor și agregatul :
Tabelul cu rezultatele pentru fiecare rundă, precum și cele mai bune rezultate agregate din cele opt runde , vor fi postate pe pagina web a concursului ( www.VHFdx.ro ).
Rezultate finale:
Rezultatele finale vor fi afișate la sfârșitul concursului, după data de 20 decembrie, pentru următoarele categorii:
– 144 MHz LP Single – General și prin DXCC,
– 144 MHz HP Single – General și prin DXCC
– 144 MHz Multi General și prin DXCC
– 432 MHz LP Single – General și prin DXCC
– 432 MHz HP Single – General și prin DXCC
– 432 MHz Multi General și prin DXCC
-LP single la 1296 MHz – General și de DXCC
-1296 Mhz HP Single – General și de DXCC
Observații:
Folosește modul standard FT8. Nu folosește modul VHF Contest!
Utilizarea mai multor semnale simultane (modul vulpe sau similar) este interzisă.
Nu există penalizări pentru QSO-urile duplicate, pur și simplu nu vor fi luate în considerare.
Utilizarea clusterelor DX este permisă în fiecare categorie; cu toate acestea, auto-reperarea este interzisă.
De asemenea, este permisă utilizarea chat-ului ON4KST, doar pentru skeds.
Exemple inacceptabile pentru comunicări pe canalele de chat:
– „Am nevoie doar de ultimele înștiințări...”;
– „ai -19db”;
– „Te copiez. Te rog continuă”;
Suntem încrezători că respectați Codul de conduită DX.
Orice sugestii sunt binevenite: ft8@ft8activity.eu .
Asociația QSO BANAT, YO2KQT




Concursuri Internationale

Makrothen RTTY Contest: 0000Z-0800Z, Oct 10 and 1600Z-2400Z, Oct 10 and 0800Z-1600Z, Oct 11
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	RTTY
 	Bands:	80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	Single Op Single Xcvr (Low/High)
Single Op Multi-Xcvr (Low/High)
Multi-Op Single Xcvr (Low/High)
Multi-Op Multi-Xcvr (Low/High)
 	Max power:	HP: 1500 watts
LP: 100 watts
 	Exchange:	4-character grid square
 	Work stations:	Once per band
 	QSO Points:	1 point per km distance between stations for each QSO
Multiply QSO points by 1.5 for 40m QSOs or 2.0 for 80m QSOs
100 points per QSO between stations in same grid square (no other points or multiplier)
 	Multipliers:	(none)
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points
 	Submit logs by:	2359Z October 21, 2026
 	E-mail logs to:	(none)
 	Upload log at:	https://www.pl259.org/makrothen/log-submission/
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://www.pl259.org/makrothen/makrothen-rules/

 	 	 
QRP ARCI Fall QSO Party: 0000Z-2359Z, Oct 10
 	Status:	Active, but no recent results
 	Geographic Focus:	Worldwide
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	CW
 	Bands:	160, 80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	All Band
Single Band
High Bands
Low Bands
 	Max operating hours:	24
 	Exchange:	ARCI: RST + (state/province/country) + ARCI No.
non-ARCI: RST + (state/province/country) + power out
 	Work stations:	Once per band
 	QSO Points:	5 points per QSO with ARCI member
4 points per non-member QSO with different continent
2 points per non-member QSO with same continent
 	Multipliers:	States, once per band
VE Provinces, once per band
Countries, once per band
Power Mult: >5W=x1, 1-5W=x7, 250mW-1W=x10, 55-250mW=15x, <55mW=20x
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x (state mults + province mults + country mults) x power mult
 	Submit logs by:	November 1, 2026
 	E-mail logs to:	(none)
 	Upload log at:	http://www.qrpcontest.com
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	http://qrparci.org/contest/fall-qso-party

Oceania DX Contest, CW: 0600Z, Oct 10 to 0600Z, Oct 11
 	Geographic Focus:	Oceania
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	CW
 	Bands:	160, 80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	Single Op All Band (QRP/Low/High)
Single Op Single Band (QRP/Low/High)
Multi-One
Multi-Two
Multi-Multi
SWL
 	Max power:	HP: 1500 watts
LP: 100 watts
 	Exchange:	RST + Serial No.
 	Work stations:	Once per band
 	QSO Points:	20 points per 160m QSO
10 points per 80m QSO
5 points per 40m QSO
1 point per 20m QSO
2 points per 15m QSO
3 points per 10m QSO
0 points per QSO between two non-OC stations
 	Multipliers:	Each prefix once per band
Non-OC prefixes do not count as mults for non-OC stations
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	October 25, 2026
 	E-mail logs to:	(none)
 	Upload log at:	https://ocdx.contesting.com/
 	Mail logs to:	Oceania DX Contest
PO Box 21088
Little Lonsdale Street
Victoria 8011
Australia
 	Web-to-Cabrillo form:	https://www.b4h.net/cabforms/oceaniadxcw_cab.php
 	Find rules at:	https://www.oceaniadxcontest.com/

Scandinavian Activity Contest, SSB: 1200Z, Oct 10 to 1200Z, Oct 11
 	Geographic Focus:	Scandinavia
 	Participation:	Worldwide
 	Mode:	SSB
 	Bands:	80, 40, 20, 15, 10m
 	Classes:	Single Op (QRP/Low/High)
Scandinavian: Single Op Single Band
Non-Scandinavian: Single Op Low Band
Single Op Overlays: (TB-Wires/Rookie/Wires-Only/Classic)
Multi-Single
Multi-Multi
 	Max power:	HP: >100 watts
LP: 100 watts
QRP: 5 watts
 	Exchange:	RST + Serial No.
 	Work stations:	Once per band
 	QSO Points:	Scandinavian: 2 points per QSO with Europe
Scandinavian: 3 points per QSO with non-Europe
Europe: 1 point per QSO with Scandinavian station
non-Europe: 1 point per QSO with Scandinavian station on 20, 15, 10m
non-Europe: 3 points per QSO with Scandinavian station on 80, 40m
 	Multipliers:	Scandinavian: Each DXCC country once per band
non-Scandinavian: Each Scandinavian call area once per band
 	Score Calculation:	Total score = total QSO points x total mults
 	Submit logs by:	2359Z October 16, 2026
 	Upload log at:	http://www.sactest.net/robot/
 	Mail logs to:	(none)
 	Find rules at:	https://www.sactest.net/blog/scandinavian-activity-contest-2026-rules/
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Diverse

Marea victorie a radioamatorilor: Cum au fost salvate Undele Scurte și s-a descoperit Ionosfera
​Dragi ascultători ai emisiunii QTC,
​Astăzi vă invităm la o călătorie în timp, în anii '20 — o epocă în care marile minți ale fizicii mondiale au comis una dintre cele mai spectaculoase erori din istoria tehnologiei, iar un grup de entuziaști anonimi le-a demonstrat că imposibilul este, de fapt, posibil.
​Aceasta este povestea modului în care radioamatorii au descoperit reflexia ionosferică și au salvat Undele Scurte de la uitare.
​1. Dogma vremii: „Undele scurte sunt bune de aruncat!”
​La începutul secolului XX, după experimentele lui Marconi, lumea științifică și marile corporații de telecomunicații erau convinse de un singur lucru: cu cât lungimea de undă este mai mare (și frecvența mai mică), cu atât semnalul ajunge mai departe. Statul major al tehnicii de atunci construia emițătoare gigantice pe unde lungi (sute de kilohertzi), cu antene susținute de piloni de peste 100 de metri și puteri de sute de kilowați.
​În 1912, după tragedia Titanicului, guvernele au început să reglementeze strict spectrul radio. Convențiile internaționale au împărțit frecvențele utile armatei, marinei și comercianților. Iar radioamatorilor li s-a dat „restul”: tot ce era peste 1,5 MHz (adică sub lungimea de undă de 200 de metri).
​Savanții vremii au zâmbit cu îngăduință. În viziunea lor, frecvențele atât de înalte se absorbeau rapid în sol și nu puteau trece dincolo de linia orizontului. Considerau că au trimis amatorii să se joace într-un „deșert electromagnetic” complet nefolositor.
​2. Miracolul peste Atlantic: Pasiunea care bate teoria (1921–1923)
​Radioamatorii nu s-au resemnat. Fără bugetele corporațiilor, dar împinși de o curiozitate uriașă, au început să-și construiască propriile emițătoare cu lămpi și antene acordate pentru banda de 200 de metri, apoi 100 de metri și 80 de metri.
​În decembrie 1921, în cadrul celebrului experiment Transatlantic Tests organizat de ARRL, semnalul stației de amator 1PKG din SUA a fost auzit pentru prima dată peste ocean, în Scoția! Iar în noaptea de 27 noiembrie 1923, s-a scris istorie: radioamatorul american 1MO (Fred Schnell) și cel francez 8AB (Léon Deloy) au realizat prima legătură bidirecțională (QSO) transatlantică din lume pe unda de 100 de metri (aprox. 3 MHz), folosind puteri ridicole comparativ cu stațiile comerciale.
​Savanții au rămas înmărmuriți. Cum era posibil ca un semnal de doar câteva zeci de wați să treacă Atlanticul pe o frecvență considerată „moartă”?
​3. Enigma dezlegată: Oglinda invizibilă din cer (Ionosfera)
​Uimită de rezultatele amatorilor, comunitatea științifică a trebuit să își reevalueze toate teoriile. Fizicienii Edward Appleton în Marea Britanie (laureat Nobel ulterior) și Gregory Breit împreună cu Merle Tuve în SUA au început să măsoare sistematic atmosfera superioară.
​Așa s-a confirmat ipoteza formulată teoretic încă din 1902 de Arthur Kennelly și Oliver Heaviside: la înălțimi între 60 și 400 de kilometri deasupra Pământului există straturi de gaz ionizat de radiația ultravioletă a Soarelui — Ionosfera (straturile D, E, F1 și F2).
​Descoperirea a fost epocală:
​Undele lungi urmăreau curbura Pământului prin sol, dar se atenua rapid.
​Undele scurte, în schimb, se propagau spre cer, întâlneau această „oglindă ionizată” și se reflectau înapoi spre Pământ la mii de kilometri depărtare (propagarea prin salturi/skip).
​Ceea ce savanții credeau că este o barieră era, de fapt, autostrada către întreaga planetă!
​4. Răzbunarea amatorilor și moștenirea de azi
​Când marile corporații și armata au înțeles ce comoară au cedat amatorilor, a urmat o cursă nebună pentru reamenajarea spectrului. Însă era prea târziu: radioamatorii își dovediseră deja dreptul istoric asupra benzilor de Unde Scurte (160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m).
​Lecția oferită de amatorii anilor '20 rămâne valabilă și astăzi: progresul tehnologic nu se naște doar în laboratoare sterile cu buget uriaș, ci și în garajele sau camerele unor oameni pasionați, pregătiți să pună întrebări acolo unde alții cred că știu deja totul.
​De fiecare dată când facem un QSO DX la miide kilometri distanță cu doar câțiva wați, folosim „oglinda din cer” dăruită de natură și descoperită de frații noștri de pasiune de acum un secol.
​Unde pot aprofunda ascultătorii? (Surse istorice verificate)
​Pentru colegii pasionați de arhivele radioamatorismului:
​ARRL Heritage & Archives (arrl.org):
​Cronica detaliată a Transatlantic Tests (1921-1923) și jurnalele de bord ale lui Fred Schnell (1MO) și Léon Deloy (8AB).
​Nobel Prize Archives (nobelprize.org):
​Prelegerea lui Sir Edward Victor Appleton din 1947 („The Ionosphere”), în care recunoaște contribuția decisivă a observațiilor amatorilor în descoperirea straturilor F1 și F2.
​Cartea istorică ARRL:
​„200 Meters and Down: The Story of Amateur Radio” de Clinton B. DeSoto — cartea de referință despre modul în care amatorii au fost izgoniți pe undele scurte și cum au cucerit lumea.
​IEEE Global History Network:
​Documentul memorial „First Transatlantic Two-Way Amateur Radio Communication (1923)”.
​Vă mulțumesc pentru atenție, 73 și legături radio excelente pe undele scurte!

Arhitectura undelor: De ce au radioamatorii exact aceste benzi de frecvență?
​Dragi ascultători ai emisiunii QTC,
​V-ați întrebat vreodată, în timp ce rotiți butonul VFO-ului de pe 80 de metri pe 20 sau 10 metri, de ce benzile noastre de frecvență arată exact așa cum le știm? De ce operăm între 3,5 și 3,8 MHz, între 7,0 și 7,2 MHz sau la 14 MHz, și nu pe frecvențe alese la întâmplare?
​Astăzi vorbim despre povestea din spatele cadranului radio: o combinație de fizică atmosferică, matematică simplă și bătălii diplomatice la nivel mondial.
​1. Ritmul armonic al naturii: Regula dublării frecvenței
​După ce radioamatorii au dovedit în anii '20 că undele scurte pot înconjura Pământul, primii pionieri au observat un fenomen fizic fascinant: comportamentul ionosferei se schimbă dramatic în funcție de armonica frecvenței.
​Dacă luăm banda de 160 de metri (aprox. 1,8 MHz), aceasta este banda de noapte prin excelență, unde unda de sol și unda ionosferică de joasă altitudine funcționează de minune când Soarele a apus.
​Dacă dublăm frecvența, ajungem la 80 de metri (aprox. 3,5 MHz) — banda ideală pentru legături regionale și continentale de noapte.
Dacă o dublăm din nou, ajungem la 40 de metri (7 MHz) — „calul de bătaie” care face trecerea între zi și noapte.
Dublăm din nou? Ajungem la 20 de metri (14 MHz) — Regele DX-ului de zi!
Iar la încă o dublare ajungem la 10 metri (28 MHz) — banda spectaculoasă care se deschide ca o floare în anii cu maxim de activitate solară.
​Acest raport de 1 : 2 : 4 : 8 : 16 nu a fost o coincidență! Pionierii au ales aceste frecvențe pentru că circuitele cu lămpi din anii '20 puteau genera extrem de ușor armonice (dubloare și triploare de frecvență) din același cristal sau oscilator pilot!
​2. Conferința de la Washington din 1927: Prima „hartă” oficială a lumii radio
​Până în 1927, benzile de amator erau un fel de „Vest Sălbatic”. Fiecare țară își aloca frecvențe cum dorea, iar interferențele dintre stațiile comerciale și amatori deveniseră haotice.
​În 1927, la Conferința Radiotelegrafică Internațională de la Washington, guvernele lumii s-au așezat la masă pentru a împărți definitiv spectrul radio. Datorită intervenției ferme a organizațiilor de amatori (în frunte cu ARRL și nou-înființata IARU), radioamatorilor li s-au recunoscut oficial și internațional primele benzi exclusive numite „Benzi armonioase”: 160m, 80m, 40m, 20m, 10m și 5m (strămoșul benzii de 6m de azi).
​Atunci s-a stabilit ca banda de 20 de metri (14,0 - 14,4 MHz la acea vreme) să fie rezervată traficului intercontinental, recunoscându-se proprietățile ei unice de propagare de zi.
​3. Marea Restructurare: Atlantic City (1947) și apariția benzii de 15 metri
​După Al Doilea Război Mondial, tehnologia radio explodase. Aviația, marina și radiodifuziunea internațională cereau tot mai mult spațiu în unde scurte.
​La Conferința de la Atlantic City din 1947, amatorii au pierdut mici porțiuni din vechile benzi, dar au câștigat o bijuterie: banda de 15 metri (21 MHz)!
Alegerea frecvenței de 21 MHz a umplut un gol uriaș de propagare care exista între 14 MHz (20m) și 28 MHz (10m). Banda de 15 metri s-a dovedit a fi una dintre cele mai spectaculoase benzi de DX, oferind legături extraordinare la puteri mici în anii cu activitate solară ridicată.
​4. Benzile WARC (1979): Oazele de liniște fără concursuri
​În anul 1979, la Conferința Administrativă Mondială Radio (WARC-79) de la Geneva, comunitatea amatorilor a obținut o nouă mare victorie diplomatică. Au fost create trei benzi noi, mai înguste, destinate traficului relaxat și experimentelor:
​30 de metri (10,1 MHz)
​17 metri (18,1 MHz)
​12 metri (24,9 MHz)
​Acestea sunt cunoscute până astăzi drept Benzile WARC. Spre deosebire de benzile clasice, pe benzile WARC s-a stabilit de la bun început că nu se organizează concursuri (conteste), tocmai pentru a le păstra ca un refugiu liniștit pentru legături ragchewing (discuții amicale) și DX de calitate.
​Concluzie: Un patrimoniu mondial protejat prin pasiune
​Așadar, dragi colegi, când schimbați banda pe transceiver, nu uitați că treceți prin secțiuni de spectru cucerite cu greu de înaintașii noștri. Fiecare bandă de la 160m la 10m are o „personalitate” unică, dictată de fizica atmosferei și protejată de tratate internaționale semnate de peste un secol.
​Banda de 80m ne strânge la povești serile, 40m ne ține conectați cu țara și Europa, 20m și 15m ne deschid porțile spre alte continente, iar 10m ne oferă magia surprizelor solare.
​Unde pot aprofunda ascultătorii? (Surse istorice verificate)
​IARU History & Archives (iaru.org):
​Documentele oficiale privind alocările de frecvențe la Washington International Radiotelegraph Conference (1927) și Atlantic City Conference (1947).
​ITU (International Telecommunication Union) Archives:
​Istoricul WARC-79 (World Administrative Radio Conference) și actele finale privind alocarea benzilor de 10, 18 și 24 MHz pentru serviciul de radioamator.
​ARRL Technical Publications:
​Capitolul „Amateur Radio Frequency Allocations and Propagation Characteristics” din ARRL Handbook.   Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară minunată! 73 și să auzim numai de bine!
